# Включване на ротационния лазер

- Пазете работната област свободна от пречки, които могат да отразят или попречат на лазерния лъч. Покривайте напр. огледалните или блестящи повърхности. Не извършвайте измерване през стъкла или подобни материали. При отразен или затруднен лазерен лъч резултатите от измерването могат да са грешни.

- Винаги маркирайте центъра на лазерната точка, респ. на лазерната линия. С раз‌стоянието големината на лазерната точка, респ. на лазерната линия се променя.

##

Хоризонтално положение

Вертикално положение

1. Поставете измервателния уред върху стабилна основа в хоризонтално или вертикално положение, монтирайте го върху статива (43) или върху държача за стена (44) с изравнителния модул.

Затова внимавайте за стабилна позиция на измервателния уред, за да избегнете прекъсване на работа за допълнително нивелиране. Поради голямата точност на измервателния уред реагира изключително чувствително на вибрации и промяна на положението.

##

Основните функции на измервателния уред се управляват през бутоните върху измервателния уред, както и през дистанционното управление (40). Допълнителни функции са налични през дистанционното управление (40), лазерния приемник (41) или през Bosch Levelling Remote App.

вж. Преглед на възможностите за управление на функциите

За индикацията на дисплея (15) на измервателния уред важи:

- При първото натискане на функционалния бутон (напр. бутон ) се показват актуалните настройки на функцията. При следващото натискане на функционалния бутон се променят настройките.
- В долната зона на дисплея се показват символи с екранни клавиши (i) в различните менюта. Със съответните разположени около дисплея функционални бутони (екранни клавиши) могат да се извършват представените със символите (i) функции (вж. фиг. ). Символите показват − в зависимост от съответното меню − използваемите функционални бутони (напр. в менюто за ротационен режим бутон ) или допълнителни функции като Напред (), Назад () или Потвърждаване ().
- Чрез символите на екранния клавиш (i) също е разбираемо дали бутоните и в актуалното меню за накланяне назад (), респ. напред () или за завъртане по посока на часовника (), респ. обратно на часовника ().
- 5 s след последното натискане на бутон индикацията автоматично се връща към стартовия екран.
- При всяко натискане на бутон, респ. всеки сигнал, който достигне до измервателния уред, дисплеят (15) се осветява. Осветяването угасва около 1 min след последното натискане на бутон.

Накланянето, респ. завъртането в различните функции може да се ускори, ако съответните бутони за накланяне, респ. въртене върху измервателния уред, респ. дистанционното управление се задържат за повече.

При изключване на измервателния уред всички функции се нулират до стандартната настройка.

##

След първото въвеждане в експлоатация и преди всяко начало на работата извършвайте проверка за точност вж. Проверка на точността и калибриране на измервателния уред.

## Включване

1. Натиснете бутона , за да включите измервателния уред.
2. За няколко секунди се показва стартова последователност, след което се показва стартовия екран.
3. Измервателният уред изпраща променливия лазерен лъч (8), както и отвесът нагоре (10) от изходните отвори (9).

Нивелирането започва автоматично и се указва от мигащия символ за нивелиране на дисплея, мигащите лазерни лъчи и мигащата в зелено индикация на статуса (12) вж. Автоматично нивелиране.

След успешно нивелиране се показва стартовия екран, лазерните лъчи светят трайно, въртенето започва и индикацията за статуса (12) свети трайно в зелено.

## Изключване

1. За целта задръжте бутона натиснат докато символът за изключване не се покаже на дисплея, за да изключите измервателния уред.

При превишаване на максимално допустимата работна температура от 50 °C за няколко секунди се показва предупредително съобщение и индикацията за статуса (12) мига в червено.

След това измервателният уред се изключва за защита на лазерния диод. След охлаждане измервателният уред е отново готов за работа и може да бъде включен.

##

В състояние на доставка измервателният уред и доставеното дистанционно управление (40) както и доставеният лазерен приемник (41) вече са свързани през Bluetooth®.

1. Задръжте натиснат бутона докато символът за изграждане на връзка с дистанционното управление/лазерния приемник не се появи на дисплея, за да свържете дистанционното управление или лазерния приемник.

1. За изграждане на връзката към дистанционното управление натиснете едновременно бутон и бутон върху дистанционното управление докато статусните индикации (33) и (34) не започнат да мигат.
2. Докато се изгражда свързването с дистанционното управление, индикациите за статуса мигат върху дистанционното управление редувайки се в зелено.

1. За изграждането на свързване към лазерния приемник задръжте едновременно натиснати бутоните и върху лазерния приемник дотогава, докато на дисплея на лазерния приемник не се покаже съобщението за изграждане на свързване.

вж. Свързване към ротационен лазер

Успешното свързване с дистанционното управление, респ. с лазерния приемник се потвърждава на дисплея.
При успешно свързване с дистанционното управление индикациите за статуса (33) и (34) върху дистанционното управление за 3 s светват в зелено.

Ако не е изградено свързване, се показва съобщение за грешка на дисплея.
Ако изграждането на свързване с дистанционното управление е неуспешно, индикациите за статуса (33) и (34) върху дистанционното управление за 3 s светват в червено.

2 лазерни приемника могат едновременно да се свържат с измервателния уред и да работят с него.

Ако са свързват други дистанционни управления или лазерни приемници, съответно най-старата връзка се изтрива.

##

Измервателният уред е с модул Bluetooth®, който позволява безжичното дистанционно управление с помощта на смартфон с интерфейс Bluetooth®.

За използване на тази функция е нужно Bosch Levelling Remote App. В зависимост от вида на устройството можете да го свалите от един от магазините за приложения (Apple App Store, Google Play Store). За целта сканирайте намиращия се в съседство QR код.

Информация за необходимите системни изисквания към смартфона ще откриете в техническите данни на измервателния уред.

При дистанционното управление с Bluetooth® вследствие на лоши условия за приемане на сигнала е възможно възникването на закъснения във взаимодействието на смартфон и измервателен уред.

Функцията Bluetooth® за дистанционното управление през приложението е стандартно включена върху измервателния уред и може да се деактивира с бутона .

1. Натиснете бутона , за да изключите Bluetooth® за дистанционното управление през приложението.
2. На стартовия екран индикаторът за свързване през Bluetooth® (c) угасва.

1. Натиснете за кратко бутона , за да включите отново Bluetooth® за дистанционното управление през приложението.

1. Символът за изграждане на свързване със смартфон се показва на дисплея.

Уверете се, че интерфейсът за Bluetooth® върху Вашия смартфон е активиран.

Успешното изграждане на свързване се потвърждава на дисплея. На стартовия екран наличното свързване се разпознава по индикацията свързване през Bluetooth® (c).

Ако не е изградено свързване, се показва съобщение за грешка на дисплея.

След стартиране на Bosch Levelling Remote App се установява връзка между смартфона и измервателния уред. Ако бъдат открити няколко активни измервателни уреди, трябва да изберете уреда, с който желаете да комуникирате. Ако бъде открит само един измервателен уред, автоматично се изгражда връзка с него.

Връзката ‌през Bluetooth® може да бъде прекъсната поради твърде голямо разстояние между измервателния уред и мобилното устройство, както и вследствие на електромагнитни смущения. В този случай новото изграждане на свързване автоматично се стартира.

Чрез натискане на бутона можете да управлявате изключително функцията Bluetooth® за свързване със смартфон. Измервателният уред изпраща независимо от това сигнал по Bluetooth® за свързване към дистанционното управление/лазерния приемник. Този сигнал можете да прекратите само когато изключите измервателния уред (или извадите батериите от дистанционното управление, респ. лазерния приемник).

##

При работни паузи измервателният уред може да се превключва в режим на покой. При това се запазват всички настройки.

1. Натиснете за кратко бутона .
2. Натискайте в следващото меню бутона докато режимът на покой не се избере.
3. Потвърдете избора си с като натиснете бутона .

Алтернативно можете да включите режима на покой чрез натискане на бутона върху дистанционното управление.

При включен режим на покой на дисплея се показва символа за режим на покой. Индикацията на статуса (12) мига в бавен такт в зелено. Функцията за предупреждение при удар остава активирана, всички настройки се запазват.

1. Натиснете за кратко бутона върху измервателния уред или бутона върху дистанционното управление, за да изключите режима на покой.

Можете да изключите измервателния уред и по време на режим на покой. За целта задръжте бутона натиснат докато символът за изключване не се покаже на дисплея. Всички други бутони върху измервателния уред и дистанционното управление са деактивирани.

Включването и изключването на режима на покой е възможно и през Bosch Levelling Remote App.

##

Клавиатурата на измервателния уред и дистанционното управление може да се блокира през Bosch Levelling Remote App. На дисплея на измервателния уред се показва символа за блокаж на клавиатурата.

Блокажът на клавиатурата може да се отмени както следва:

- през Bosch Levelling Remote App,
- чрез изключване и включване на измервателния уред през бутона
- или чрез едновременно натискане на бутоните и върху измервателния уред.