# Toimintojen ohjausmahdollisuuksien yleiskatsaus

Toiminto | GRL 600 CHV | GRL 650 CHVG | RC 6 | LR 60 | LR 65 G | Bosch Levelling Remote App
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
GRL 600 CHV / GRL 650 CHVG:n kytkeminen päälle / pois päältä | ● | ● | − | − | − | −
Bluetooth®-yhteyden muodostaminenA) | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Lepotila | ● | ● | ● | − | − | ●
Näppäinlukituksen kytkeminen päälle | − | − | − | − | − | ●
Näppäinlukituksen kytkeminen pois päältä | ● | ● | − | − | − | ●
Pyörimis-, linja- ja pistekäyttö | ● | ● | ● | − | − | ●
Linjan/pisteen kääntäminen pyörimistason sisällä | ● | ● | ● | − | − | ●
Pyörimistason kääntäminen pystysuuntaisessa asennossa | ● | ● | ● | − | − | ●
Automaattinen alaspäin kohdistuva luotipistetoiminto pystysuuntaisessa asennossa | − | − | ● | − | − | ●
Tärähdysvaroitustoiminnon kytkeminen pois päältä / päälle | ● | ● | − | − | − | ●
Tärähdysvaroitustoiminnon herkkyyden muuttaminen | − | ● | − | − | − | ●
Kallistuskäyttö | ● | ● | ● | − | − | ●
SlopeProtect-tilan muuttaminen (GRL 650 CHVG) | − | − | − | − | − | ●
Manuaalinen käyttö | ● | ● | − | − | − | ●
CenterFind-tila | − | − | − | ● | ● | −
CenterLock-tila | − | − | − | − | ● | −
Osaprojektio | − | − | − | − | − | ●
X‑ ja Y‑akselin kalibrointi (vaakasuuntainen asento)B) | ● | ● | − | ● | ● | ●
Z-akselin kalibrointi (pystysuuntainen asento) | ● | ● | − | − | − | ●

A)

  Toiminto pitää käynnistää samanaikaisesti mittatyökalusta sekä kaukosäätimestä, laservastaanottimesta tai älypuhelimesta.

B)

  Toiminto käynnistetään mittatyökalun ja älypuhelimen avulla tai laservastaanottimen kanssa.