# Käyttöesimerkkejä

##

1. Aseta mittalaite vaakasuuntaiseen asentoon tukevalle alustalle tai asenna se jalustaan (43).

Työskentely jalustan kanssa:

1. Suuntaa lasersäde haluttuun korkeuteen.
2. Merkitse tai tarkista kohteen korkeus.

Työskentely ilman jalustaa:

1. Mittaa lasersäteen ja vertailupisteen korkeuden keskinäinen korkeusero lasertähtäintaulun (51) avulla.
2. Merkitse tai tarkista kohteen mitattu korkeusero.

##

Kun haluat merkitä suoran kulman tai suunnata väliseiniä, tällöin ylöspäin osoittava luotipiste (10) täytyy suunnata rinnakkain vertailulinjaan (esim. seinään) nähden.

1. Aseta mittalaite sitä varten pystysuuntaiseen asentoon ja kohdista se niin, että ylöspäin osoittava luotipiste on suunnilleen samansuuntainen vertailulinjan suhteen.
2. Mittaa tarkkaa kohdistamista varten ylöspäin osoittavan luotipisteen ja vertailulinjan välinen etäisyys suoraan mittalaitteen kohdalta lasertähtäintaulun (51) avulla.
3. Mittaa ylöspäin osoittavan luotipisteen ja vertailulinjan välinen etäisyys uudelleen mahdollisimman kaukana mittalaitteesta.
4. Suuntaa luotipiste ylöspäin niin, että se on samalla etäisyydellä vertailulinjasta kuin mittalaitteen kohdalla tehdyn mittauksen yhteydessä.
5. Ylöspäin osoittavan luotipisteen (10) suora kulma näytetään säädettävän lasersäteen (8) avulla.

##

1. Aseta mittalaite pystysuuntaiseen asentoon.
2. Kun haluat pystysuuntaisen tason olevan suorassa kulmassa vertailulinjaan (esim. seinään) nähden, suuntaa ylöspäin osoittava luotipiste (10) tähän vertailulinjaan.
3. Pystysuora säde näytetään säädettävällä lasersäteellä (8).

##

1. Kun haluat suunnata pystysuoran laserlinjan tai pyörimistason seinässä olevaan vertailupisteeseen, aseta mittalaite pystysuuntaiseen asentoon ja suuntaa laserlinja tai pyörimistaso suurin piirtein vertailupisteeseen.
2. Tarkkaa vertailupisteeseen suuntaamista varten käännä pyörimistasoa X‑akselin suhteen katso Pyörimistason kääntäminen pystysuuntaisessa asennossa.

##

Suotuisissa valaistusolosuhteissa (pimeä ympäristö) ja lyhyellä matkalla voit työskennellä ilman laservastaanotinta. Kun haluat parantaa lasersäteen näkyvyyttä, valitse linjakäyttö, tai valitse pistekäyttö ja käännä lasersäde kohdetta päin.

##

Epäedullisissa valaistusolosuhteissa (vaalea ympäristö tai suora auringonpaiste) ja suurissa etäisyyksissä kannattaa käyttää laservastaanotinta (41), jotta näet lasersäteen helpommin.

1. Valitse pyörivä käyttö suurimmalla pyörimisnopeudella, kun käytät laservastaanotinta.

##

Ulkona kannattaa aina käyttää laservastaanotinta (41).

1. Asenna mittalaite jalustaan (43), jos työskentelet epävakaalla alustalla.

Työskentele vain aktivoidun tärähdysvaroitustoiminnon kanssa, jotta saat vältettyä alustan liikkeistä tai mittalaitteen töytäisyistä aiheutuvat mittausvirheet.

##

1. Asenna mittalaite vaakasuuntaiseen asentoon jalustaan (43) ja aseta jalusta betonilaudoitusalueen ulkopuolelle.
2. Valitse pyörivä käyttö.
3. Kiinnitä laservastaanotin (41) pidikkeen kanssa mittatankoon (42).
4. Aseta mittatanko betonilaudoituksen vertailupisteeseen.
5. Kohdista mittatangolla oleva laservastaanotin sellaiseen korkeuteen, jossa näyttö ilmoittaa mittalaitteen säädettävän lasersäteen (8) olevan keskellä. katso Suuntanäytöt
6. Aseta sen jälkeen mittatanko laservastaanottimen kanssa peräkkäin betonilaudoituksen eri tarkastuskohtiin.

Varo muuttamasta laservastaanottimen asentoa mittatangolla.

1. Korjaa betonilaudoituksen korkeutta, kunnes lasersäde näkyy keskellä kaikissa tarkastuskohdissa.

##

1. Asenna mittalaite vaakasuuntaiseen asentoon jalustaan (43).
2. Valitse pyörivä käyttö.
3. Säädä jalusta mittalaitteen kanssa niin, että X‑akseli on samalla linjalla tarkastettavan kallistuksen kanssa.
4. Säädä haluttu kallistus X‑akselin kallistukseksi katso Kallistuskäyttö vaakasuuntaisessa asennossa.
5. Kiinnitä laservastaanotin (41) pidikkeen kanssa mittatankoon (42).
6. Aseta mittatanko kaltevan pinnan pohjalle.
7. Kohdista mittatangolla oleva laservastaanotin sellaiseen korkeuteen, jossa näyttö ilmoittaa mittalaitteen säädettävän lasersäteen (8) olevan keskellä. katso Suuntanäytöt
8. Aseta sen jälkeen mittatanko laservastaanottimen kanssa peräkkäin kaltevan pinnan eri tarkastuskohtiin.

Varo muuttamasta laservastaanottimen asentoa mittatangolla.

Jos lasersäde näkyy keskellä kaikissa tarkastuskohdissa, pinnan kallistus on oikea.