# Przykłady zastosowań

##

1. Ustawić urządzenie pomiarowe w pozycji poziomej na stabilnym podłożu lub zamontować je na statywie (43).

Praca ze statywem:

1. Nakierować wiązkę lasera na żądaną wysokość.
2. Przenieść lub skontrolować wysokość w miejscu docelowym.

Praca bez statywu:

1. Ustalić różnicę wysokości pomiędzy wiązką lasera i wysokością w punkcie referencyjnym za pomocą laserowej tarczy celowniczej (51).
2. Przenieść lub sprawdzić zmierzoną różnicę wysokości w miejscu docelowym.

##

W przypadku nanoszenia kątów prostych lub stawiania ścianek działowych, konieczne jest ustawienie punktu pionowego skierowanego w górę (10) równolegle, tzn. w równej odległości do linii odniesienia (np. ściany).

1. W tym celu należy umieścić urządzenie pomiarowe w pozycji pionowej i ustawić je w taki sposób, aby punkt pionowy skierowany w górę biegł mniej więcej równolegle do linii odniesienia.
2. Dla dokładnego pozycjonowania należy zmierzyć odległość pomiędzy punktem pionowym skierowanym w górę a linią odniesienia bezpośrednio przy urządzeniu pomiarowym za pomocą laserowej tarczy celowniczej (51).
3. Zmierzyć odległość pomiędzy punktem pionowym skierowanym do góry i linią odniesienia ponownie, w jak największej odległości od urządzenia pomiarowego.
4. Ustawić punkt pionowy skierowany w górę w taki sposób, aby znajdował się on w tej samej odległości od linii odniesienia jak podczas pomiaru bezpośrednio przy urządzeniu pomiarowym.
5. Kąt prosty względem punktu pionowego skierowanego w górę (10) jest wskazywany przez zmienną wiązkę lasera (8).

##

1. Ustawić urządzenie pomiarowe w pozycji pionowej.
2. Jeżeli płaszczyzna pionowa ma przebiegać pod kątem prostym do linii odniesienia (np. ściany), należy skierować punkt pionowy w górę (10) wzdłuż tej linii odniesienia.
3. Płaszczyzna prostopadła będzie wskazywana przez zmienną wiązkę lasera (8).

##

1. Aby ustawić położenie pionowej linii laserowej lub płaszczyzny obrotu według jakiegoś punktu odniesienia, znajdującego się na ścianie, należy ustawić urządzenie pomiarowe w pozycji pionowej i zgrubnie nakierować linię laserową lub płaszczyznę obrotu na punkt odniesienia.
2. Dla dokładnego ustawienia względem punktu referencyjnego należy obrócić płaszczyznę obrotu wokół osi X zob. Obracanie płaszczyzny obrotu w pozycji pionowej.

##

W przypadku korzystnych warunków oświetle‌nio‌wych (ciemne pomieszczenie), a także w przypadku krótkich odległości, możliwa jest praca bez odbiornika laserowego. Dla lepszej widoczności wiązki lasera należy wybrać albo tryb liniowy, albo tryb punktowy i obrócić wiązkę lasera, kierując ją do miejsca docelowego.

##

W przypadku niekorzystnych warunków oświetleniowych (jasne pomieszczenie, bezpośrednie działanie promieni słonecznych), a także przy większych odległościach, w celu łatwiejszego wykrycia wiązki lasera należy stosować odbiornik laserowy (41).

1. Do pracy z odbiornikiem laserowym należy wybrać tryb obrotowy z najwyższą prędkością obrotową.

##

Podczas prac w terenie należy zawsze używać odbiornika laserowego (41).

1. W przypadku niestabilnego podłoża należy zamontować urządzenie pomiarowe na statywie (43).

Należy pracować tylko z włączoną funkcją ostrzegania o wstrząsach, aby uniknąć błędnych pomiarów w przypadku ruchu podłoża lub wstrząsów urządzenia pomiarowego.

##

1. Zamontować urządzenie pomiarowe w pozycji poziomej na statywie (43) i ustawić statyw poza obrębem szalunków.
2. Wybrać tryb obrotowy.
3. Zamocować odbiornik laserowy (41) za pomocą uchwytu na łacie mierniczej (42).
4. Ustawić łatę mierniczą w punkcie referencyjnym dla szalunków.
5. Wyregulować wysokość odbiornika laserowego w taki sposób, aby zmienna wiązka lasera (8) urządzenia pomiarowego w odbiorniku laserowym była wskazywana pośrodku. zob. Wskazania kierunku
6. Następnie ustawić łatę mierniczą z odbiornikiem laserowym kolejno w różnych punktach kontrolnych przy szalunku.

Zwrócić uwagę na to, aby pozycja odbiornika laserowego na łacie mierniczej nie uległa zmianie.

1. Skorygować wysokość szalunku, aż wiązka lasera we wszystkich punktach kontrolnych będzie wskazywana pośrodku.

##

1. Zamontować urządzenie pomiarowe w pozycji poziomej na statywie (43).
2. Wybrać tryb obrotowy.
3. Ustawić statyw z urządzeniem pomiarowym w taki sposób, aby oś X znajdowała się w jednej linii z kontrolowanym nachyleniem.
4. Ustawić zadane nachylenie jako nachylenie osi X zob. Tryb pracy przy nachyleniu w pozycji poziomej.
5. Zamocować odbiornik laserowy (41) za pomocą uchwytu na łacie mierniczej (42).
6. Łatę mierniczą należy ustawić w najniższym punkcie nachylonej powierzchni.
7. Wyregulować wysokość odbiornika laserowego w taki sposób, aby zmienna wiązka lasera (8) urządzenia pomiarowego w odbiorniku laserowym była wskazywana pośrodku. zob. Wskazania kierunku
8. Następnie ustawić łatę mierniczą z odbiornikiem laserowym kolejno w różnych punktach kontrolnych przy nachylonej powierzchni.

Zwrócić uwagę na to, aby pozycja odbiornika laserowego na łacie mierniczej nie uległa zmianie.

Jeżeli wiązka lasera we wszystkich punktach kontrolnych będzie wskazywana pośrodku, nachylenie powierzchni jest prawidłowe.