# Περιγραφή προϊόντος και ισχύος

##

Ο δέκτης λέιζερ προορίζεται για την ταχεία ανεύρεση περιστρεφόμενων ακτίνων λέιζερ του μήκους κύματος που αναφέρεται στα τεχνικά στοιχεία.

Ο δέκτης λέιζερ LR 60 προορίζεται επιπλέον για τον έλεγχο του GRL 600 CHV μέσω Bluetooth®, ο δέκτης λέιζερ LR 65 G για τον έλεγχο του GRL 650 CHVG.

Ο δέκτης λέιζερ είναι κατάλληλος για χρήση στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.

##

Η αρίθμηση των απεικονιζόμενων στοιχείων αναφέρεται στην παράσταση του δέκτη λέιζερ στις απεικονίσεις.

(54) | Πεδίο λήψης ακτίνας λέιζερ
(55) | LED ένδειξης κατεύθυνσης «Ακτίνα λέιζερ πάνω από τη μεσαία γραμμή»
(56) | LED μεσαίας γραμμής
(57) | LED ένδειξης κατεύθυνσης «Ακτίνα λέιζερ κάτω από τη μεσαία γραμμή»
(58) | Οθόνη (μπροστινή και πίσω πλευρά)
(59) | Ηχείο
(60) | Αλφάδι
(61) | Άγκιστρο ανάρτησης
(62) | Μεσαίο μαρκάρισμα
(63) | Μαγνήτες
(64) | Υποδοχή για στήριγμα
(65) | Αριθμός σειράς
(66) | Κάλυμμα της θήκης των μπαταριών
(67) | Ασφάλιση του καλύμματος της θήκης των μπαταριών
(68) | Πλήκτρο Άξονας Y
(69) | Πλήκτρο Άξονας X
(70) | Πλήκτρο Λειτουργία
(71) | Πλήκτρο Ρύθμιση ακρίβειας λήψης
(72) | Πλήκτρο On/Off
(73) | Πλήκτρο Ηχητικό σήμα/Ένταση ήχου
(74) | Αλφάδι του στηρίγματοςA)
(75) | Μεσαία γραμμή αναφοράς στο στήριγμαA)
(76) | ΣτήριγμαA)
(77) | Περιστροφικό κουμπί του στηρίγματοςA)
(78) | ΣταδίαA)
(79) | Βίδα στερέωσης του στηρίγματοςA)

A)

  Αυτό το προαιρετικό εξάρτημα δεν περιλαμβάνεται στο κανονικό περιεχόμενο παράδοσης.

### Στοιχεία ένδειξης

(j) | Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταριών του περιστροφικού λέιζερ
(k) | Ένδειξη σύνδεσης μέσω Bluetooth®
(l) | Ένδειξη της ακρίβειας λήψης
(m) | Ένδειξη μονάδας μέτρησης
(n) | Ένδειξη κειμένου
(o) | Ένδειξη κατεύθυνσης «Ακτίνα λέιζερ κάτω από τη μεσαία γραμμή»
(p) | Ένδειξη ηχητικού σήματος/έντασης ήχου
(q) | Ένδειξη μεσαίας γραμμής
(r) | Ένδειξη μπαταρίας του δέκτη λέιζερ
(s) | Ένδειξη κατεύθυνσης «Ακτίνα λέιζερ πάνω από τη μεσαία γραμμή»

##

Δέκτης λέιζερ | LR 60 | LR 65 G
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός | ‎3 601 K69 P..‎‎‎‎ | ‎3 601 K69 T..‎‎‎‎
Θερμοκρασία λειτουργίας | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Μέγ. ύψος χρήσης πάνω από το ύψος αναφοράς | 2.000 m | 2.000 m
Μέγ. σχετική υγρασία αέρα | 90 % | 90 %
Βαθμός ρύπανσης κατά IEC 61010-1 | 2A) | 2A)
Μπαταρίες | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Δέκτης λέιζερ Bluetooth®
Περιοχή συχνότητας λειτουργίας | 2.402–2.480 MHz | 2.402–2.480 MHz
Μέγ. ισχύς εκπομπής | 6,3 mW | 6,3 mW
Μέγ. εμβέλεια σήματοςB) | 100 m | 100 m
Κατηγορία | 1 | 1
Συμβατότητα | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C)
Λαμβανόμενο μήκος κύματος | 600−800 nm | 500−570 nm
Λαμβανόμενη ταχύτητα περιστροφής | > 120 min−1 | > 120 min−1
Μέγιστη περιοχή εργασίαςD)
με GRL 600 CHV | 300 m | −
με GRL 650 CHVG | − | 325 m
Γωνία λήψης | ±35° | ±35°
Ακρίβεια λήψηςE)F)
πολύ ακριβής | ±0,5 mm | ±0,5 mm
ακριβής | ±1 mm | ±1 mm
μεσαία | ±2 mm | ±2 mm
προσεγγιστική | ±5 mm | ±5 mm
πολύ προσεγγιστική | ±10 mm | ±10 mm
Διάρκεια λειτουργίας περ. | 50 h | 50 h
Βάρος G) | 0,38 kg | 0,38 kg
Διαστάσεις (μήκος × πλάτος × ύψος) | 175 × 79 × 33 mm | 175 × 79 × 33 mm
Βαθμός προστασίας | IP67 | IP67

A)

  Εμφανίζεται μόνο μη αγώγιμη ρύπανση, αλλά περιστασιακά αναμένεται προσωρινή αγωγιμότητα που προκαλείται από την εμφάνιση δρόσου.

B)

  Η εμβέλεια ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες μπορεί να ποικίλλει σημαντικά, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποιούμενης συσκευής λήψης. Εντός κλειστών χώρων και λόγω μεταλλικών εμποδίων (π.χ. τοίχοι, ράφια, κασετίνες κλπ.) μπορεί η εμβέλεια Bluetooth® να είναι σημαντικά μικρότερη.

C)

  Σε περίπτωση συσκευών Bluetooth®-Low-Energy ανάλογα το μοντέλο και το λειτουργικό σύστημα μπορεί να μην είναι δυνατή καμία αποκατάσταση σύνδεσης. Οι συσκευές Bluetooth® πρέπει να υποστηρίζουν το προφίλ SPP.

D)

  Η περιοχή εργασίας μπορεί να μειωθεί από δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος (π.χ. άμεση ηλιακή ακτινοβολία).

E)

  Ανάλογα με την απόσταση μεταξύ δέκτη λέιζερ και περιστροφικού λέιζερ καθώς και από την κατηγορία λέιζερ και τον τύπο λέιζερ του περιστροφικού λέιζερ

F)

  Η ακρίβεια λήψης μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος (π.χ. άμεση ηλιακή ακτινοβολία).

G)

  Βάρος χωρίς μπαταρίες

Για τη σαφή αναγνώριση του δέκτη λέιζερ χρησιμεύει ο αριθμός σειράς (65) στην πινακίδα τύπου.