# Функциялар

##

CenterFind режимінде ротациялық лазер ротациялық бастиекті алға-артқа жылжыту арқылы лазер сәулесін лазер қабылдағышының ортаңғы сызығымен автоматты түрде туралауға әрекеттенеді.

Лазер сәулесін ротациялық лазердің көлденең күйінде ротациялық лазердің X осіне, Y осіне немесе екі осіне қатысты бір уақытта туралауға болады қараңыз CenterFind режимінде еңісті есептеу.

Ротациялық лазердің тік күйінде тек Y осі бойынша туралауға болады.

## CenterFind режимін іске қосу:

1. Ротациялық лазер мен лазер қабылдағышын, лазер қабылдағышы ротациялық лазердің X осінің немесе Y осінің бағытында орналасатындай етіп орнатыңыз.
2. Лазер қабылдағышын, қажетті ось қабылдау өрісіне (54) тік бұрышта орналасатындай етіп туралаңыз.
3. Егер лазер сәулесін екі ось бойынша туралау қажет болса, ротациялық лазерге қосылған әр лазер қабылдағышын X және Y осьтерінің бағытында орналастырыңыз.

Әр лазер қабылдағышы ротациялық лазердің ±8,5 % шамасындағы қайыру диапазонында орналасуы тиіс.

4. Ротациялық лазерді ротациялық жұмыс режимінде қосыңыз.

LR 65 G: реттеу мәзірінде орталық функцияны CenterFind (CF) режиміне қою керек.
Ротациялық лазердің екі осі бойынша туралаған кезде, бұл лазер қабылдағыштарының екеуіне де қолданылады.

1. X осі үшін CenterFind режимін қосу: түймесін ұзақ басып тұрыңыз немесе түймесін түймесімен бірге ұзақ басып тұрыңыз.
2. Y осі үшін CenterFind режмін қосу: түймесін түймесімен бірге басыңыз.

Егер лазер сәулесін екі ось бойынша бір уақытта туралау қажет болса, CenterFind режимін әр лазер қабылдағышында бөлек іске қосу қажет болады.

CenterFind режимін іске қосқаннан кейін, ротациялық лазердегі ротациялық бастиек алға-артқа жылжиды. Іздеу барысында мәтіндік индикаторда (n) CFX (X осі) немесе CFY (Y осі) пайда болады.

Егер лазер сәулесі қабылдау өрісіне (54) лазер қабылдағышының ортаңғы сызығының биіктігінде кірсе, ортаңғы сызық индикаторы (q), сондай-ақ мәтіндік индикаторда (n) XOK (X осі) немесе YOK (Y осі) пайда болады. Ротациялық лазерде табылған еңіс көрсетіледі. CenterFind режимі автоматты түрде аяқталады.

## CenterFind режимін доғару:

1. түймесін басып тұрыңыз.

## Ақауларды жою:

Егер лазер сәулесі лазер қабылдағышының ортаңғы сызығын қайыру диапазонының ішінде таба алмаса, мәтіндік индикаторда (n) ERR хабары пайда болады және барлық жарық диодты бағыт индикаторлары жанады.

1. Ақаулар туралы хабарларды жабу үшін ротациялық лазердегі және лазер қабылдағышындағы кез келген түймені басыңыз.
2. Ротациялық лазерді және лазер қабылдағышын, ол ±8,5 % шамасындағы қайыру диапазонында орналасатындай етіп қайта орналастырыңыз.

Лазер сәулесі қабылдау өрісінен (54) көлденеңінен өтуі үшін, лазер қабылдағышы X осі немесе Y осі бойынша тураланғанына көз жеткізіңіз.

1. Содан кейін CenterFind режимін қайта іске қосыңыз.

LR 65 G: ротациялық лазердің екі осін де лазер қабылдағышымен туралау қажет болса, лазер қабылдағыштарының екеуінде де бірдей орталық функция реттелуі тиіс. CenterFind режимі мен CenterLock режимін қиыстыру мүмкін емес.

Бір осьте CenterLock режимі әлдеқашан реттелген және басқа осьте CenterFind режимі іске қосылған болса, мәтіндік индикаторда (n) ERR және CL кезектесіп пайда болады.

1. Әр лазер қабылдағышында CenterFind режимін орнатыңыз да, функцияны қайтадан іске қосыңыз.

##

CenterFind режимінің көмегімен ең көбі 8,5 % шамасындағы жазықтықтың еңісін өлшеуге болады.

1. Ол үшін ротациялық лазерді штативтегі көлденең күйдегі еңкейтілген жазықтықтың шетіне орнатыңыз.

Ротациялық лазердің X немесе Y осі өлшенетін еңіспен бір сызықта туралануы тиіс.

2. Ротациялық лазерді қосып, нивелирлеңіз.
3. Лазер қабылдағышын ұстағышпен өлшегіш рейкаға (78) бекітіңіз.
4. Өлшегіш рейканы өлшеу құралына жақын (еңкейтілген жазықтықтың бірдей шетіне) орнатыңыз.
5. Лазер қабылдағышын, ротациялық лазердің сәулесі ортаңғы ретінде көрсетілетіндей, өлшегіш рейкада биіктігі бойынша туралаңыз ➊.
6. Содан кейін өлшегіш рейканы лазер қабылдағышымен еңкейтілген жазықтықтың басқа шетіне қойыңыз ➋.

Лазер қабылдағышының өлшегіш рейкадағы позициясы өзгеріссіз қалғанына көз жеткізіңіз.

7. Еңкейтілген жазықтықта тураланатын ось үшін CenterFind режимін іске қосыңыз.

1. CenterFind режимінен шыққаннан кейін, ротациялық лазерде жазықтықтың еңісі көрсетіледі.

##

CenterLock режимінде ротациялық лазер ротациялық бастиекті алға-артқа жылжыту арқылы лазер сәулесін лазер қабылдағышының ортаңғы сызығымен автоматты түрде туралауға әрекеттенеді. CenterFind режимінен айырмашылығы, лазер қабылдағышының орны үздіксіз тексеріліп, ротациялық лазердің еңісі автоматты түрде реттеледі. Ротациялық лазердің дисплейінде еңіс деректері көрсетілмейді.

Ротациялық лазердің көлденең күйінде де, тік күйінде де X және Y осьтері бойынша туралауға болады.

## CenterLock режимін іске қосу:

1. Ротациялық лазер мен лазер қабылдағышын, лазер қабылдағышы ротациялық лазердің X осінің немесе Y осінің бағытында орналасатындай етіп орнатыңыз.
2. Лазер қабылдағышын, қажетті ось қабылдау өрісіне (54) тік бұрышта орналасатындай етіп туралаңыз.
3. Егер лазер сәулесін екі ось бойынша туралау қажет болса, ротациялық лазерге қосылған әр лазер қабылдағышын X және Y осьтерінің бағытында орналастырыңыз.

Әр лазер қабылдағышы ротациялық лазердің ±8,5 % шамасындағы қайыру диапазонында орналасуы тиіс.

4. Ротациялық лазерді ротациялық жұмыс режимінде қосыңыз.

1. Лазер қабылдағышының реттеу мәзірінде орталық функцияны CenterLock CL режиміне орнатыңыз.

Ротациялық лазердің екі осі бойынша туралаған кезде, бұл лазер қабылдағыштарының екеуіне де қолданылады.

2. X осі үшін CenterLock режимін қосу: түймесін ұзақ басып тұрыңыз немесе түймесін түймесімен бірге ұзақ басып тұрыңыз.
3. Y осі үшін CenterLock режимін қосу: түймесін түймесімен бірге ұзақ басып тұрыңыз.

Егер лазер сәулесін екі ось бойынша бір уақытта туралау қажет болса, CenterLock режимін әр лазер қабылдағышында бөлек іске қосу қажет болады.

CenterLock режимін іске қосқаннан кейін, ротациялық лазердегі ротациялық бастиек алға-артқа жылжиды. Іздеу барысында мәтіндік индикаторда (n) CLX (X осі) немесе CLY (Y осі) пайда болады.

Егер лазер сәулесі қабылдау өрісіне (54) лазер қабылдағышының ортаңғы сызығының биіктігінде кірсе, ортаңғы сызық индикаторы (q), сондай-ақ мәтіндік индикаторда (n) LOC деген жазба пайда болады. Ротациялық лазерде тиісті оське арналған басты экрандағы CenterLock белгі көрсетіледі.

Лазер қабылдағышының немесе ротациялық лазердің позициясы өзгертілген жағдайда, ротациялық лазердегі еңіс автоматты түрде реттеледі.

- CenterLock режимінде жұмыс істеген кезде, ротациялық лазер мен лазер қабылдағышының кенет жылжып қалмауын мұқият қадағалаңыз. Позицияны әр өзгерткен сайын еңістің автоматты түрде реттелуінен өлшеу қателері пайда болуы мүмкін.

## CenterLock режимін доғару/аяқтау:

1. түймесін басып тұрыңыз.

Егер осы сәтке дейін лазер сәулесі лазер қабылдағышының ортаңғы сызығымен сәтті тураланған болса, ротациялық лазерде реттелген еңіс CenterLock режимі доғарылған жағдайда да сақталады.

## Ақауларды жою:

Егер лазер сәулесі лазер қабылдағышының ортаңғы сызығын 2 минут ішінде таба алмаса (режимді іске қосқан кезде немесе позиция өзгерістерінен кейін болғанына қарамастан), мәтіндік индикаторда (n) ERR пайда болып, барлық жарық диодты бағыт индикаторлары жанады.

1. Ақаулар туралы хабарларды жабу үшін ротациялық лазердегі және лазер қабылдағышындағы кез келген түймені басыңыз.
2. Ротациялық лазерді және лазер қабылдағышын, ол ±8,5 % шамасындағы қайыру диапазонында орналасатындай етіп қайта орналастырыңыз.

Лазер сәулесі қабылдау өрісінен (54) көлденеңінен өтуі үшін, лазер қабылдағышы X осі немесе Y осі бойынша тураланғанына көз жеткізіңіз.

1. Содан кейін CenterLock режимін қайта іске қосыңыз.

Ротациялық лазердің екі осін де лазер қабылдағышымен туралау қажет болса, лазер қабылдағыштарының екеуінде де бірдей орталық функция реттелуі тиіс. CenterLock режимі мен CenterFind режимін қиыстыру мүмкін емес.

Бір осьте CenterFind режимі әлдеқашан реттелген және басқа осьте CenterLock режимі іске қосылған болса, мәтіндік индикаторда (n) ERR және CF кезектесіп пайда болады.

1. Әр лазер қабылдағышында CenterLock режимін орнатыңыз да, функцияны қайтадан іске қосыңыз.

##

Лазер қабылдағышында стробоскоп шамдарына арналған электрондық сүзгілер бар. Сүзгілер, мысалы, құрылыс машиналарының ескерту шамдарынан туындайтын ақаулықтардан қорғайды.