# Fonksiyonların kontrol seçeneklerine genel bakış

Fonksiyon | GRL 600 CHV | GRL 650 CHVG | RC 6 | LR 60 | LR 65 G | Bosch Levelling Remote App
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
GRL 600 CHV/GRL 650 CHVG açma/kapatma | ● | ● | − | − | − | −
Bluetooth® ile bağlantı kurulmasıA) | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Uyku modu | ● | ● | ● | − | − | ●
Tuş kilidi fonksiyonunun açılması | − | − | − | − | − | ●
Tuş kilidi fonksiyonunun kapatılması | ● | ● | − | − | − | ●
Rotasyon, çizgisel ve noktasal mod | ● | ● | ● | − | − | ●
Çizginin/noktanın rotasyon düzleminde döndürülmesi | ● | ● | ● | − | − | ●
Dikey konumda rotasyon düzlemini çevirmek | ● | ● | ● | − | − | ●
Dikey konumda aşağı yönlü otomatik şakül noktası fonksiyonu | − | − | ● | − | − | ●
Şok uyarı fonksiyonunun kapatılması/açılması | ● | ● | − | − | − | ●
Şok uyarı fonksiyonu hassasiyetinin değiştirilmesi | − | ● | − | − | − | ●
Eğimli çalışma | ● | ● | ● | − | − | ●
SlopeProtect'in değiştirilmesi (GRL 650 CHVG) | − | − | − | − | − | ●
Manuel işletim | ● | ● | − | − | − | ●
CenterFind modu | − | − | − | ● | ● | −
CenterLock modu | − | − | − | − | ● | −
Kısmi yansıtma | − | − | − | − | − | ●
X ve Y ekseni kalibrasyonu (yatay konum)B) | ● | ● | − | ● | ● | ●
Z ekseninin kalibrasyonu (dikey konum) | ● | ● | − | − | − | ●

A)

  Fonksiyon aynı anda bir yandan ölçme aletinde ve diğer yandan uzaktan kumandada, lazer alıcıda veya akıllı telefonda başlatılmalıdır.

B)

  Fonksiyon ölçme aletinde ve akıllı telefonda birlikte başlatılmalı veya lazer alıcıda başlatılmalıdır.