# Пульт дистанційного керування

## Живлення пульта дистанційного управління

Для експлуатації пульта дистанційного управління рекомендується використовувати лужно-марганцеві батарейки.

1. Поверніть фіксатор (37) кришки секції для батарейок (напр., за допомогою монети) у положення .
2. Відкиньте кришку секції для батарейок (39) і встроміть батарейки.

При цьому звертайте увагу на правильну направленість полюсів, як це показано всередині секції для батарейок.

1. Закрийте кришку секції для батарейок (39) і поверніть фіксатор (37) кришки секції для батарейок у положення .

- Виймайте батарейки з пульта дистанційного управління, якщо тривалий час не будете користуватися ним. При тривалому зберіганні батарейки можуть кородувати у пульті дистанційного керування.

Функція Bluetooth® залишається активною, поки в пульт дистанційного керування вставлені батарейки. Щоб запобігти споживанню енергії цією функцією, можна вийняти батарейки.

## Запуск пульта дистанційного управління в експлуатацію

Якщо у встромлених батарейках достатньо напруги, пульт дистанційного управління завжди знаходиться в робочій готовності.

1. Щоб активувати пульт дистанційного керування, натисніть будь-яку кнопку на пульті.
2. Стан осей будівельного лазера можна викликати та відобразити на індикаціях стану (33) та (34) на пульті дистанційного керування.

Поки світяться індикатори стану, кожен раз при натисканні кнопки на пульті дистанційного керування змінюється відповідне налаштування на будівельному лазері. Світіння індикатора відправлення сигналу (32) на пульті дистанційного керування означає, що сигнал передано.

Для економії енергії пульт дистанційного керування через короткий час вимикається, а індикатори стану (33) і (34) знову згасають.

Вмикання/вимикання вимірювального інструмента на пульті дистанційного керування неможливе.