# Automatinio niveliavimo įtaisas

##

Matavimo prietaisą įjungus, tikrinama horizontali ar, atitinkamai, vertikali jo padėtis, o nelygumai savaiminio susiniveliavimo diapazone apie ±8,5 % (±5°) išlyginami automatiškai.

Niveliavimo metu ekrane mirksi niveliavimo simbolis. Tuo pačiu metu žaliai mirksi ant matavimo prietaiso esantis būsenos indikatorius (12) ir ant nuotolinio pulto esantis atitinkamos ašies būsenos indikatorius ((33) arba (34)).

Kol nepasibaigia niveliavimas, sukimasis yra sustabdytas, o lazerio spinduliai mirksi. Po sėkmingo niveliavimo yra rodomas pradžios langas. Lazerio spinduliai šviečia nuolat ir prasideda suktis. Ant matavimo prietaiso esantis būsenos indikatorius (12) ir ant nuotolinio valdymo pulto esantis atitinkamos ašies būsenos indikatorius ((33) arba (34)) nuolat šviečia žaliai.

Jei matavimo prietaisas yra pasviręs daugiau kaip 8,5 % ar nėra nei horizontalioje, nei vertikalioje padėtyje, tai susiniveliuoti negalės. Ekrane parodomas klaidos pranešimas, o būsenos indikatorius (12) mirksi raudonai.

1. Pastatykite prietaisą iš naujo ir palau‌kite, kol susiniveliuos.

Jei viršijamas maksimalus susiniveliavimo laikas, tai niveliavimas nutraukiamas ir parodomas klaidos pranešimas.

1. Iš naujo nustatykite matavimo prietaiso padėtį.
2. Kad įjungtumėte niveliavimą, trumpai paspauskite mygtuką .

##

Kai matavimo prietaisas susiniveliuoja, jis nuolat tikrina horizontalią arba vertikalią padėtį. Pakitus padėčiai, automatiškai susiniveliuoja.

Minimalūs padėties pasikeitimai išlyginami nenutraukus veikimo. Taip yra auto‌matiškai kompensuojami pagrindo virpesiai ar vėjo poveikis.

Esanti didesniems padėties pasikeitimams, kad būtų išvengta klaidingų matavimų niveliavimo operacijos metu, lazerio spindulio sukimasis sustabdomas, o lazerio spinduliai mirksi. Ekrane rodomas niveliavimo simbolis. Jei reikia, įjungiama pranešimo apie sutrenkimą funkcija.

## Perjungimas iš horizontalios padėties į vertikalią ir atvirkščiai:

Matavimo prietaisas automatiškai atpažįsta horizontalią ir vertikalią padėtį.

1. Matavimo prietaisą išjunkite.
2. Iš naujo nustatykite jo padėtį.
3. Vėl jį įjunkite.

Jei padėtis pakeičiama neišjungus ir neįjungus, parodomas klaidos pranešimas ir raudonai greitai mirksi būsenos indikatorius (12).

1. Kad įjungtumėte niveliavimą, trumpai paspauskite mygtuką .

##

Matavimo prietaisas turi pranešimo apie sutrenkimą funkciją. Ši funkcija, pakitus matavimo prietaiso padėčiai, matavimo prietaisą sujudinus arba vibruojant pagrindui, neleidžia susiniveliuoti pakitusiame aukštyje ir tokiu būdu apsaugo nuo klaidų dėl matavimo prietaiso pasislinkimo.

GRL 650 CHVG: pranešimo apie sutrenkimą funkcija yra su 2 jautrumo pakopomis. Įjungus matavimo prietaisą būna nustatytas didelis jautrumas.

## Pranešimo apie sutrenkimą suaktyvinimas:

Pranešimo apie sutrenkimą funkcija standartiškai yra įjungta. Ji suaktyvinama praėjus apie 30 s po matavimo prietaiso įjungimo.
Suaktyvinimo metu ekrane mirksi pranešimo apie sutrenkimą funkcijos rodmuo (d). Suaktyvinus, indikatorius šviečia nuolat.

## Pranešimo apie sutrenkimą funkcija įjungta:

Jei pakinta matavimo prietaiso padėtis arba užregistruojamas stiprus sutrenkimas, suveikia pranešimo apie sutrenkimą funkcija. Lazerio sukimasis sustabdomas ir rodomas klaidos pranešimas. Raudonai greitai mirksi būsenos indikatorius (12) ir pasigirsta greito dažnio garsinis įspėjamasis signalas.

1. Patvirtinkite įspėjamąjį pranešimą su , paspausdami ant matavimo prietaiso arba ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką .
2. Dirbant su automatinio niveliavimo įtaisu (įskaitant posvyrio režimą), niveliavimas automatiškai įjungiamas iš naujo.

Atskaitos taške patikrinkite lazerio spindulio padėtį ir atitinkamai pakoreguokite matavimo prietaiso aukštį ir kryptį.

## Pranešimo apie sutrenkimą funkcijos pakeitimas/išjungimas:

Pradžios lange rodomas esamasis nustatymas su pranešimo apie sutrenkimą indikatoriumi (d):

Pranešimo apie sutrenkimą funkcija yra įjungta dideliu jautrumu.

GRL 650 CHVG: pranešimo apie sutrenkimą funkcija yra įjungta sumažintu jautrumu.

Pranešimo apie sutrenkimą funkcija yra išjungta.

1. Norėdami pakeisti pranešimo apie sutrenkimą funkcijos nustatymą, trumpai paspauskite įjungimo-išjungimo mygtuką .
2. Toliau esančiame meniu pakartotinai spauskite mygtuką , kol pasirinksite pageidaujamą nustatymą.
3. Savo parinktį patvirtinkite su , paspausdami mygtuką .

1. Jei buvo įjungta pranešimo apie sutrenkimą funkcija, tai maždaug po 30 s jis bus suaktyvinta.

##

Matavimo prietaisui esant horizontalioje padėtyje, X ašį ir Y ašį nepriklausomai vieną nuo kitos galima pakreipti ±8,5 % diapazone.

1. Norėdami pakreipti X ašį, vieną kartą paspauskite ant matavimo prietaiso arba ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką .
2. Parodomas X ašies posvyrio nustatymo meniu.
3. Ant matavimo prietaiso esančiais mygtukais ir arba ant nuotolinio valdymo pulto esančiais mygtukais ir nustatykite pageidaujamą posvyrį.

Kartu paspaudus abu posvyrio mygtukus ant matavimo prietaiso arba ant nuotolinio valdymo pulto, atkuriamas 0,00 % posvyris.

1. Norėdami pakreipti X ašį, dar kartą paspauskite ant matavimo prietaiso arba ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką .
2. Parodomas Y ašies posvyrio nustatymo meniu.

Nustatykite pageidaujamą posvyrį, kaip aprašyta apie X ašį.

Praėjus kelioms sekundėms po paskutinio mygtuko paspaudimo, matavimo prietaise nustatomas pasirinktas posvyris. Kol posvyrio nustatymas nepasibaigia, mirksi lazerio spindulys ir ekrane esantis posvyrio nustatymo simbolis.

Pasibaigus posvyrio nustatymui, pradžios lange yra rodomos abiejų ašių nustatytos posvyrio vertės. Būsenos indikatorius (d) ant matavimo prietaiso nuolat šviečia raudonai. Ant nuotolinio valdymo pulto esantis pasvirusios ašies ((33) ir/arba (34)) būsenos indikatorius nuolat šviečia raudonai.

##

Matavimo prietaisas išsaugo 4 paskiausiai naudotas abiejų ašių posvyrio vertes. Kaip alternatyvą naujų posvyrių išsaugojimui galite perimti šiuos išsaugotus posvyrių derinius.

1. Įjunkite posvyrio režimą X ašiai žr. Posvyrio režimas horizontalioje padėtyje.

1. Norėdami iškviesti posvyrio atmintį, paspauskite ant matavimo prietaiso arba ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką .

1. Pakartotinai spauskite ant matavimo prietaiso arba ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką , kol ekrane bus pasirinktas pageidaujamas derinys.
2. Norėdami parinktį patvirtinti, paspauskite ant matavimo prietaiso () arba ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką .
3. Praėjus kelioms sekundėms po mygtuko paspaudimo, matavimo prietaise nustatomas pasirinktas posvyrio derinys žr. Posvyrio režimas horizontalioje padėtyje.
4. Norėdami nustatyti kitokią vertę nei išsaugotos vertės, spauskite ant matavimo prietaiso () esantį mygtuką arba ant nuotolinio valdymo pulto esantį posvyrio mygtuką .

1. Rodmuo grįžta į posvyrio režimo nustatymų meniu žr. Posvyrio režimas horizontalioje padėtyje.

##

Matavimo prietaiso temperatūros pokyčiai gali turėti įtaką nustatytam ašių posvyriui.

Siekiant išvengti matavimo netikslumų, viršijus nustatytą temperatūros skirtumą ašys yra justuojamos iš naujo: matavimo prietaisas susiniveliuoja, po to grįžta į posvyrio režimą su paskiausiai nustatytomis vertėmis.

Posvyrio atkūrimas vyksta esant ≥ 5 °C temperatūros pokyčiams.

GRL 650 CHVG: naudojantis Bosch Levelling Remote App, temperatūros skirtumą galima sumažinti iki 2 °C arba išjungti funkciją „SlopeProtect“. Išjungus matavimo prietaisą, nustatymas neišsaugomas.