# Описание продукта и услуг

##

Лазерный приемник предназначен для быстрого нахождения вращающихся лазерных лучей с длиной волны, указанной в разделе Технические данные.

Лазерный приемник LR 60 также предназначен для управления GRL 600 CHV по Bluetooth®, а лазерный приемник LR 65 G – для управления GRL 650 CHVG.

Лазерный приемник пригоден для работы внутри помещений и на открытом воздухе.

##

Нумерация изображенных компонентов выполнена по изображению лазерного приемника на иллюстрациях.

(54) | Приемное окошко для лазерного луча
(55) | Светодиодный индикатор направления «лазерный луч над средней линией»
(56) | Светодиод средней линии
(57) | Светодиодный индикатор направления «лазерный луч под средней линией»
(58) | Дисплей (с лицевой и тыльной стороны)
(59) | Динамики
(60) | Ватерпас
(61) | Крючок для подвешивания
(62) | Маркировка центра
(63) | Магниты
(64) | Гнездо под держатель
(65) | Серийный номер
(66) | Крышка батарейного отсека
(67) | Фиксатор крышки батарейного отсека
(68) | Кнопка оси Y
(69) | Кнопка оси X
(70) | Кнопка выбора режима
(71) | Кнопка настройки точности приема
(72) | Кнопка включения/выключения
(73) | Кнопка звукового сигнала/громкости
(74) | Ватерпас держателяA)
(75) | Реперная средняя линия держателяA)
(76) | ДержательA)
(77) | Барашковая гайка держателяA)
(78) | Дальномерная рейкаA)
(79) | Крепежный винт держателяA)

A)

  Эти принадлежности не входят в стандартный комплект поставки.

### Элементы индикации

(j) | Индикатор уровня заряда аккумулятора/батареек ротационного лазера
(k) | Индикатор соединения по Bluetooth®
(l) | Индикатор точности приема
(m) | Индикатор единицы измерения
(n) | Текстовый индикатор
(o) | Индикатор направления «лазерный луч под средней линией»
(p) | Индикатор звукового сигнала/громкости
(q) | Индикатор средней линии
(r) | Индикатор заряда батареи лазерного приемника
(s) | Индикатор направления «лазерный луч над средней линией»

##

Лазерный приемник | LR 60 | LR 65 G
--- | --- | ---
Товарный номер | ‎3 601 K69 P..‎‎‎‎ | ‎3 601 K69 T..‎‎‎‎
Рабочая температура | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C
Температура хранения | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Макс. высота применения над реперной высотой | 2000 м | 2000 м
Относительная влажность воздуха не более | 90 % | 90 %
Степень загрязненности согласно IEC 61010-1 | 2A) | 2A)
Батарейки | 2 × 1,5 В LR6 (AA) | 2 × 1,5 В LR6 (AA)
Лазерный приемник с Bluetooth®
Диапазон рабочих частот | 2402–2480 МГц | 2402–2480 МГц
Мощность передачи, макс. | 6,3 мВт | 6,3 мВт
Дальность сигнала, макс.B) | 100 м | 100 м
Класс | 1 | 1
Совместимость | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C)
Принимаемая длина волны | 600−800 нм | 500−570 нм
Принимаемая скорость вращения | > 120 мин−1 | > 120 мин−1
Рабочий диапазон, макс.D)
с GRL 600 CHV | 300 м | −
с GRL 650 CHVG | − | 325 м
Угол приема | ±35° | ±35°
Точность приемаE)F)
особо точная настройка | ±0,5 мм | ±0,5 мм
точная настройка | ±1 мм | ±1 мм
средняя | ±2 мм | ±2 мм
грубая настройка | ±5 мм | ±5 мм
очень грубая | ±10 мм | ±10 мм
Время работы, ок. | 50 ч | 50 ч
МассаG) | 0,38 кг | 0,38 кг
Размеры (длина × ширина × высота) | 175 × 79 × 33 мм | 175 × 79 × 33 мм
Степень защиты | IP67 | IP67

A)

  Обычно присутствует только непроводящее загрязнение. Однако, как правило, возникает временная проводимость, вызванная конденсацией.

B)

  Дальность сигнала может значительно различаться в зависимости от внешних условий, включая используемые приемники. Внутри закрытых помещений и сквозь металлические препятствия (напр., стены, полки, чехлы и т.д.) дальность прохождения сигнала Bluetooth® может значительно сокращаться.

C)

  В приборах Bluetooth®-Low-Energy в зависимости от модели и операционной системы соединение может не устанавливаться. Приборы Bluetooth® должны поддерживать профиль SPP.

D)

  Рабочий диапазон может уменьшаться вследствие неблагоприятных окружающих условий (напр., прямых солнечных лучей).

E)

  В зависимости от расстояния между лазерным приемником и строительным лазером, а также от класса лазера и типа лазера строительного лазера

F)

  Неблагоприятные окружающие условия (напр., прямые солнечные лучи) могут отрицательно влиять на точность приема.

G)

  Вес без батарей

Однозначная идентификация лазерного приемника возможна по серийному номеру (65) на заводской табличке.