# Baterie

## Vložení/výměna baterií

Pro provoz přijímače laseru se doporučuje používání alkalicko-manganových baterií.

1. Otočte aretaci (67) krytu přihrádky pro baterie (např. pomocí mince) do polohy .
2. Odklopte kryt přihrádky baterie (66) a vložte baterie.

Přitom dodržujte správnou polaritu podle vyobrazení na vnitřní straně přihrádky baterie.

Vždy vyměňujte všechny baterie současně. Používejte pouze baterie od jednoho výrobce a se stejnou kapacitou.

1. Zavřete kryt přihrádky pro baterie (66) a otočte aretaci (67) krytu přihrádky pro baterie do polohy .

Ukazatel baterie (r) indikuje stav nabití baterií laserového přijímače:

Ukazatel | Kapacita
--- | ---
| 50−100 %
| 5−50 %
| 2−5 %
| 0−2 %

- Když laserový přijímač delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie. Baterie mohou při delším skladování v přijímači laseru zkorodovat.

## Ukazatel stavu nabití rotačního laseru

Ukazatel stavu nabití (j) signalizuje stav nabití akumulátoru, resp. baterií rotačního laseru, je-li rotační laser zapnutý a existuje spojení přes Bluetooth® mezi laserovým přijímačem a rotačním laserem.

Ukazatel | Kapacita
--- | ---
| 60–100 %
| 30–60 %
| 5–30 %
| 0–5 %