# Prezentare generală a indicatorilor de stare

Aparatul de măsură | Funcţie
--- | ---
verde | roşu
◌ |  | Poziţie orizontală: Procesul de nivelare a axei X şi/sau Y Poziţie verticală: Procesul de nivelare a axei X
◌ |  | Modul de repaus activat
● |  | Poziţie orizontală: Ambele axe sunt nivelate. Poziţie verticală: Axa X este nivelată.
| ◌ | Deconectare automată din cauza mesajului de eroare (de exemplu, bateria/acumulatorul este descărcat/ă, temperatura de funcţionare este depăşită)
| ◌ | Modul CenterFind sau modul CenterLock este pornit vezi Funcţiile
| ◌ | Schimbarea poziţiei aparatului de măsură, fără oprire/pornire
| ◌ | Autonivelarea nu este posibilă, capătul domeniului de autonivelare
| ◌ | Funcţia de avertizare privind şocurile a fost declanşată
| ◌ | Calibrarea aparatului de măsură este pornită.
| ● | Poziţie orizontală: Cel puţin o axă este înclinată sau se află în modul manual. Poziţie verticală: Axa X este înclinată sau se află în modul manual.

● se aprinde permanent

◌ se aprinde intermitent

Telecomandă | Telecomandă | Funcţie
--- | --- | ---
verde | roşu | verde | roşu
◌ |  |  |  | Procesul de nivelare a axei X (poziţie orizontală şi verticală)
|  | ◌ |  | Procesul de nivelare a axei Y (poziţie orizontală)
◌ |  | ◌ |  | Telecomanda este conectată prin Bluetooth®. (Cei doi indicatori de stare se aprind intermitent.)
● |  |  |  | Axa X este nivelată (poziţie orizontală şi verticală).
|  | ● |  | Axa Y este nivelată (poziţie orizontală).
● (3 s) |  | ● (3 s) |  | Telecomanda este conectată cu succes prin Bluetooth®
| ● |  |  | Axa X este înclinată sau se află în modul manual (poziţie orizontală şi verticală).
|  |  | ● | Axa Y este înclinată sau se află în regim manual (poziţie orizontală).
| ● (3 s) |  | ● (3 s) | Conectarea prin Bluetooth® la aparatul de măsură nu a reuşit

● se aprinde permanent

◌ se aprinde intermitent