# Rotacinio lazerinio nivelyro paruošimas naudoti

- Užtikrinkite, kad darbo vietoje nebūtų kliūčių, galinčių atspindėti lazerio spindulį arba kliudyti jam sklisti. Pvz., veidrodinius arba spindinčius paviršius uždenkite. Nematuokite per stiklą ir panašias medžiagas. Jei lazerio spindulys atspindimas arba jam sukliudoma, galimi klaidingi matavimo rezultatai.

- Visada žymėkite tik lazerio taško ar lazerio linijos vidurį. Lazerio taško dydis ir lazerio linijos plotis kinta priklausomai nuo atstumo.

##

Horizontali padėtis

Vertikali padėtis

1. Pastatykite matavimo prietaisą ant tvirto pagrindo horizontalioje ar vertikalioje padėtyje, pritvirtinkite jį prie stovo (43) ar sieninio laikiklio (44) su reguliavimo įtaisu.

Pasirūpinkite, kad prietaisas visada stovėtų stabiliai, kad būtų išvengta darbo pertrūkių dėl pakartotinio niveliavimo. Dėl didelio matavimo tikslumo, prietaisas labai jautriai reaguoja į padėties pokyčius.

##

Pagrindinės matavimo prietaiso funkcijos valdomos ant matavimo prietaiso esančiais mygtukais bei nuotolinio valdymo pultu (40). Kitas funkcijas galima įjungti nuotolinio valdymo pultu (40), lazerio spindulio imtuvu (41) arba programėle Bosch Levelling Remote App.

žr. Funkcijų valdymo galimybių apžvalga

Matavimo prietaiso ekrane (15) pateikiami rodmenys:

- Pirmą kartą paspaudus funkcinį mygtuką (pvz., mygtuką ), rodomi esamieji funkcijos nustatymai. Kitą kartą paspaudus funkcinį mygtuką nustatymai pakeičiami.
- Apatinėje ekrano srityje įvairiuose meniu rodomi ekraninių mygtukų simboliai (i). Atitinkamais aplink ekraną išdėstytais funkciniais mygtukais (ekraniniais mygtukais) galima atlikti simboliais (i) pavaizduotas funkcijas (žr. pav.). Simboliai − priklausomai nuo atitinkamo meniu − rodo funkcinius mygtukus, kuriuos galima naudoti (pvz., rotacinio režimo meniu mygtukas ) arba papildomas funkcijas, pvz., tęsti (), atgal () arba patvirtinti ().
- Iš ekraninių mygtukų simbolių (i) taip pat galima matyti, ar mygtukas ir esamajame meniu atlieka funkciją žemyn () ar, atitinkamai, funkciją aukštyn () ar yra skirtas sukti pagal laikrodžio rodyklę () ar prieš laikrodžio rodyklę ().
- Praėjus 5 s po paskutinio mygtuko paspaudimo, automatiškai persijungia pradžios lango rodmenys.
- Kaskart paspaudus mygtuką arba matavimo prietaisui gavus bet kokį signalą, yra apšveičiamas ekranas (15). Apšvietimas užgęsta praėjus apie 1 min po paskutinio mygtuko paspaudimo.

Palenkimą ar pasukimą atliekant įvairias funkcijas galima pagreitinti ilgiau spaudžiant atitinkamus posvyrio ir sukimo mygtukus ant matavimo prietaiso ar nuotolinio valdymo pulto.

Išjungiant matavimo prietaisą, atkuriami visų funkcijų standartiniai nustatymai.

##

Prieš pirmąjį paleidimą eksploatuoti bei kaskart prieš pradėdami dirbti atlikite tikslumo patikrą žr. Matavimo prietaiso tikslumo tikrinimas ir kalibravimas.

## Įjungimas

1. Norėdami įjungti matavimo prietaisą, paspauskite mygtuką .
2. Kelioms sekundėms parodoma paleidimo seka, o po to – pradžios langas.
3. Matavimo prietaisas iš lazerio spindulio išėjimo angų (9) siunčia kintamą lazerio spindulį (8) bei statmens tašką aukštyn (10).

Niveliavimas prasideda automatiškai, apie jį praneša ekrane rodomas niveliavimo simbolis, mirksintys lazerio spinduliai ir žaliai mirksintis būsenos indikatorius (12) žr. Automatinio niveliavimo įtaisas.

Po sėkmingo niveliavimo yra rodomas pradžios langas, lazerio spinduliai šviečia nuolat, prasideda sukimasis, o būsenos indikatorius (12) nuolat šviečia žaliai.

## Išjungimas

1. Norėdami matavimo prietaisą išjungti, laikykite paspaustą jungiklį tol, kol ekrane atsiras išjungimo simbolis.

Viršijus aukščiausią leidžiamąją 50 °C temperatūrą, kelioms sekundėms parodomas įspėjamasis pranešimas, būsenos indikatorius (12) mirksi raudonai.

Po to, siekiant apsaugoti lazerio diodą, matavimo prietaisas išjungiamas. Kai prietaisas atvėsta, jis vėl yra parengties būsenoje ir jį vėl galima įjungti.

##

Pristatytas matavimo prietaisas ir kartu pateiktas nuotolinio valdymo pultas (40) bei kartu pateiktas lazerio spindulio imtuvas (41) jau yra sujungti Bluetooth® ryšiu.

1. Norėdami prijungti nuotolinio valdymo pultą arba lazerio spindulio imtuvą, laikykite paspaustą mygtuką tol, kol ekrane atsiras ryšio sukūrimo su nuotolinio valdymo pultu/lazerio spindulio imtuvu simbolis.

1. Norėdami sukurti ryšį su nuotolinio valdymo pultu, vienu metu spauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką ir mygtuką , kol pradės mirksėti būsenos indikatorius (33) ir (34).
2. Kai sukuriamas ryšys su nuotolinio valdymo pultu, ant nuotolinio valdymo pulto pakaitomis žaliai mirksi būsenos indikatoriai.

1. Norėdami sukurti ryšį su lazerio spindulio imtuvu, kartu laikykite paspaustus ant lazerio spindulio imtuvo esančius mygtukus ir , kol lazerio spindulio imtuvo ekrane atsiras pranešimas apie ryšio sukūrimą.

žr. Ryšys su rotaciniu lazeriniu nivelyru

Sėkmingas ryšio sukūrimas su nuotolinio valdymo pultu ar lazerio spindulio imtuvu patvirtinamas ekrane.
Sėkmingai sukūrus ryšį su nuotolinio valdymo pultu, ant nuotolinio valdymo pulto 3 s žaliai šviečia būsenos indikatoriai (33) ir (34).

Jei ryšio sukurti nepavyko, ekrane parodomas klaidos pranešimas.
Jei ryšys su nuotolinio valdymo pultu nutrūksta, ant nuotolinio valdymo pulto esantys būsenos indikatoriai (33) ir (34) 3 s šviečia raudonai.

Su matavimo prietaisu vienu metu gali būti sujungti ir su matavimo prietaisu veikti 2 lazerio spindulio imtuvai.

Jei prijungiama daugiau nuotolinio valdymo pultų arba lazerio spindulio imtuvų, tai nutraukiamas seniausias ryšys.

##

Matavimo prietaisas yra su Bluetooth® moduliu, kuris leidžia išmaniuoju telefonu su Bluetooth® sąsaja valdyti nuotoliniu būdu.

Norint naudotis šia funkcija, reikia Bosch Levelling Remote App. Ją, priklausomai nuo galinio prietaiso, galite parsisiųsti iš atitinkamos programų parduotuvės („Apple‌ App Store“, „Google‌ Play‌ Store“). Tam nuskenuokite šalia esantį QR kodą.

Informaciją apie būtinus išmaniojo telefono sistemos reikalavimus rasite matavimo priemonės techniniuose duomenyse.

Valdant nuotoliniu būdu Bluetooth® ryšiu, esant blogoms priėmimo sąlygoms, tarp išmaniojo telefono ir matavimo prietaiso gali būti laiko uždelsa.

Funkcija Bluetooth® nuotoliniam valdymui programėle matavimo prietaise yra nustatyta standartiškai, ją galima deaktyvinti mygtuku .

1. Paspauskite mygtuką , norėdami išjungti Bluetooth® nuotoliniam valdymui programėle.
2. Pradžios lange užgęsta Bluetooth® ryšio indikatorius (c).

1. Paspauskite mygtuką , norėdami vėl įjungti Bluetooth® nuotoliniam valdymui programėle.

1. Ekrane atsiranda ryšio sukūrimo su išmaniuoju telefonu simbolis.

Įsitikinkite, kad yra suaktyvinta jūsų išmaniojo telefono Bluetooth® sąsaja.

Sėkmingai sukurtas ryšys patvirtinamas ekrane. Pradžios lange apie esantį ryšį galima matyti iš Bluetooth® (c) ryšio rodmens.

Jei ryšio sukurti nepavyko, ekrane parodomas klaidos pranešimas.

Paleidus Bosch Levelling Remote App, sukuriamas ryšys tarp išmaniojo telefono ir matavimo prietaiso. Jei surandami keli aktyvūs matavimo prietaisai, išsirinkite tinkamą matavimo prietaisą. Jei surandamas tik vienas aktyvus matavimo prietaisas, automatiškai sukuriamas ryšys.

Bluetooth® ryšys dėl per didelio atstumo arba kliūčių tarp matavimo prietaiso ir mobiliojo galinio prietaiso bei elektromagnetines triktis sukeliančių šaltinių gali nutrūkti. Tokiu atveju automatiškai iš naujo įjungiamas ryšio sukūrimas.

Paspaudę mygtuką galite valdyti tik Bluetooth® funkciją, skirtą prisijungti prie išmaniojo telefono. Matavimo prietaisas, nepriklausomai nuo to, Bluetooth® ryšiu siunčia signalą, kad būtų galima sukurti ryšį su nuotolinio valdymo pultu/lazerio imtuvu. Šį signalą galite nutraukti išjungdami matavimo prietaisą (arba iš nuotolinio valdymo pulto ar lazerio spindulio imtuvo išimdami baterijas).

##

Darbo pertraukų metu matavimo prietaisą galite perjungti į ramybės režimą. Jo metu visi nustatymai išsaugomi.

1. Trumpai paspauskite mygtuką .
2. Toliau esančiame meniu spauskite mygtuką tol, kol pasirinksite ramybės režimą.
3. Savo parinktį patvirtinkite su , paspausdami mygtuką .

Pasirinktinai ramybės režimą galite įjungti spustelėję ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką .

Esant įjungtam ramybės režimui, ekrane rodomas ramybės režimo simbolis. Būsenos indikatorius (12) lėtai mirksi žaliai. Pranešimo apie sutrenkimą funkcija lieka suaktyvinta, visi nustatymai išsaugomi.

1. Paspauskite ant matavimo prietaiso esantį mygtuką arba ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką .

Matavimo prietaisą galite išjungti ir ramybės režimo metu. Tuo tikslu laikykite paspaustą mygtuką tol, kol ekrane atsiras išjungimo simbolis. Visi kiti ant matavimo prietaiso ir nuotolinio valdymo pulto esantys mygtukai yra deaktyvinti.

Ramybės režimą taip pat galima išjungti ir programėle Bosch Levelling Remote App.

##

Matavimo prietaiso ir nuotolinio valdymo pulto klaviatūrą galima užblokuoti programėle Bosch Levelling Remote App. Matavimo prietaiso ekrane atsiranda klaviatūros užblokavimo simbolis.

Klaviatūros užblokavimą galima panaikinti tokiu būdu:

- Programėle Bosch Levelling Remote App,
- Išjungiant ir įjungiant matavimo prietaisą mygtuku
- Arba vienu metu spaudžiant ant matavimo prietaiso esančius mygtukus ir .