# Rotationslaserns driftstart

- Håll arbetsområdet fritt från hinder som kan reflektera eller förhindra laserstrålen. Täck över speglande och blanka ytor. Mät inte genom glasrutor eller liknande material. Mätresultatet kan bli felaktigt på grund av en reflekterad eller förhindrad laserstråle.

- Använd alltid endast mitten av laserpunkten resp. laserlinjen för markering. Storleken på laserpunkten resp. bredden på laserlinjen ändras med avståndet.

##

Horisontalläge

Vertikalläge

1. Ställ mätinstrumentet på ett stabilt underlag i horisontellt eller vertikalt läge, montera det på ett stativ (43) eller i väggfästet (44) med uppriktningsenhet.

Se till att mätinstrumentet står stadigt för att undvika driftavbrott till följd av efternivelleringar. På grund av den höga nivelleringsnoggrannheten reagerar mätinstrumentet känsligt för vibrationer och lägesförändringar.

##

Mätinstrumentets huvudfunktioner styrs via knapparna på mätinstrumentet samt via fjärrkontrollen (40). Ytterligare funktioner är tillgängliga via fjärrkontrollen (40), lasermottagaren (41) eller via Bosch Levelling Remote App.

se Översikt över funktionernas kontrollmöjligheter

För indikering i displayen (15) på mätinstrumentet gäller:

- Första gången du trycker på en funktionsknapp (t.ex. knappen ) visas aktuella inställningar för funktionen. Vid nästa tryck på funktionsknappen ändras inställningarna.
- I den undre delen av displayen visas de olika menyerna för funktionsknapp-symbolerna (i). Med tillhörande funktionsknappar som sitter runt displayen kan de funktioner som visas med symbolerna (i) utföras (se bild ). Symbolerna visar – beroende på tillhörande meny – de funktionsknappar som kan användas (t.ex. knappen rotationsfunktion ) eller ytterligare funktioner som Fortsätt (), Tillbaka () eller Bekräfta ().
- Via funktionsknapp-symbolerna (i) kan du också se om knapparna och styr lutning nedåt () och lutning uppåt () eller vridning medurs () och moturs () i den aktuella menyn.
- 5 s efter senaste knapptryckning återgår indikeringen automatiskt till startskärmen.
- Vid varje knapptryck resp. varje signal som når mätinstrumentet tänds displayen (15). Belysningen slocknar ca 1 minut efter senaste knapptryck.

Lutning resp. vridning i olika funktioner kan göras snabbare om motsvarande lutnings- resp. vridknapp på mätinstrumentet resp. fjärrkontrollen trycks in under en längre tid.

Vid avstängning av mätinstrumentet återställs alla funktioner till standardinställning.

##

Utför en precisionskontroll efter första idrifttagandet samt varje gång innan arbetet påbörjas enligt se Precisionskontroll och kalibrering av mätinstrumentet.

## Inkoppling

1. Tryck på knappen för att slå på mätinstrumentet.
2. Under några sekunder visas en startsekvens, därefter startskärmen.
3. Mätinstrumentet skickar den variabla laserstrålen (8) samt lodstrålen uppåt (10) ur laseröppningarna (9).

Nivelleringen börjar automatiskt och visas med den blinkande symbolen för nivellering i displayen, de blinkande laserstrålarna på displayen, de blinkande laserstrålarna och den blinkande statusindikeringen (12) visar se Nivelleringsautomatik.

Efter fullförd nivellering visas startbildskärmen, laserstrålarna lyser fast, rotationen startar och statusindikeringen (12) lyser fast grönt.

## Stänga av

1. Stäng av mätinstrumentet genom att hålla knappen intryckt tills avstängningssymbolen visas på displayen.

Om högsta tillåtna drifttemperatur på 50 °C överskrids visas ett varningsmeddelande under några sekunder på displayen och statusindikeringen (12) blinkar rött.

Därefter stängs mätinstrumentet av för att skydda laserdioden. Efter avkylning är mätinstrumentet redo för drift och kan startas på nytt.

##

I leveranstillstånd är mätinstrumentet och medföljande fjärrkontroll (40) samt medföljande lasermottagare (41) redan ansluten via Bluetooth®.

1. Anslut fjärrkontrollen eller lasermottagaren genom att hålla knappen intryckt tills symbolen för anslutning till fjärrkontrollen/lasermottagaren visas på displayen.

1. För att upprätta en anslutning till fjärrkontrollen trycker du samtidigt på knappen och knappen på fjärrkontrollen tills statusindikeringarna (33) och (34) börjar blinka.
2. Medan anslutningen till fjärrkontrollen upprättas blinkar statusindikeringarna på fjärrkontrollen omväxlande i grönt.

1. För att upprätta en anslutning till lasermottagaren håller du knapparna och på lasermottagaren intryckta tills meddelandet om att en anslutning upprättats visas på lasermottagarens display.

se Anslutning till rotationslasern

Anslutningen till fjärrkontrollen resp. till lasermottagaren bekräftas på displayen.
När en anslutning till fjärrkontrollen har upprättats lyser statusindikeringarna (33) och (34) på fjärrkontrollen grönt i 3 s.

Om ingen anslutning kunde upprättas visas ett felmeddelande på displayen.
Om anslutningen till fjärrkontrollen misslyckats lyser statusindikeringarna (33) och (34) på fjärrkontrollen rött i 3 s.

Två lasermottagare kan vara anslutna till mätinstrumentet samtidigt och arbeta med mätinstrumentet.

Om ytterligare fjärrkontroller eller lasermottagare ansluts raderas den äldsta anslutningen.

##

Mätinstrumentet är utrustad med en Bluetooth®-modul som tillåter fjärrstyrning via en smarttelefon med Bluetooth®-gränssnitt.

För använda denna funktion behövs Bosch Levelling Remote App. Dessa kan du ladda ner från en app store (Apple App Store, Google Play Store) beroende på enhet. För att göra detta skannar du QR-koden här bredvid.

Information om de nödvändiga systemkraven på smarttelefonen finns i mätinstrumentets tekniska information.

Vid fjärrstyrning med Bluetooth® kan fördröjningar uppstå mellan smarttelefon och mätinstrument vid dålig mottagning.

Bluetooth®-funktionen för fjärrstyrning via app är normalt påslagen på mätinstrumentet och kan avaktiveras med knappen .

1. Tryck på knappen för att stänga av Bluetooth® för fjärrstyrning via app.
2. På startskärmen slocknar indikeringen anslutning via Bluetooth® (c).

1. Tryck in och släpp knappen för att åter slå på Bluetooth® för fjärrstyrning via app.

1. Symbolen för upprättande av anslutning till smarttelefonen visas på displayen.

Se till att gränssnittet för Bluetooth® är aktiverat på din smarttelefon.

Upprättad anslutning bekräftas på displayen. På startskärmen visas anslutningen med indikeringen anslutning via Bluetooth® (c).

Om ingen anslutning kunde upprättas visas ett felmeddelande på displayen.

När du startat Bosch Levelling Remote App upprättas anslutningen mellan smarttelefonen och mätinstrumentet. Om flera aktiva mätinstrument upptäcks väljer du ditt mätinstrument i listan. Om bara ett aktivt mätinstrument hittas upprättas en automatisk anslutning.

Anslutningen via Bluetooth® kan avbrytas på grund av för stort avstånd eller hinder mellan mätinstrument och mobil enhet samt på grund av elektromagnetiska störningskällor. I detta fall startas den nya anslutningen automatiskt.

Trycker du på knappen kan du enbart styra funktionen Bluetooth® för att ansluta till en smarttelefon. Oberoende av detta sänder mätinstrumentet ut en signal via Bluetooth® för anslutning till fjärrkontrollen/lasermottagaren. Denna signal kan du endast avbryta genom att stänga av mätinstrumentet (eller ta ur batterierna från fjärrkontrollen eller lasermottagaren).

##

Under arbetspauser kan du försätta mätinstrumentet i viloläge. Då sparas alla inställningar.

1. Tryck in och släpp knappen .
2. Tryck upprepade gånger på knappen i menyn som visas tills viloläget markeras.
3. Bekräfta ditt val med genom att trycka på knappen .

Som alternativ kan du aktivera viloläget genom att trycka på knappen på fjärrkontrollen.

När viloläget är aktiverat visas symbolen viloläge på displayen. Statusindikeringen (12) blinkar grönt i långsam takt. Stötvarningsfunktionen förblir aktiverad, alla inställningar sparas.

1. Tryck in och släpp knappen på mätinstrumentet eller knappen på fjärrkontrollen för att stänga av viloläget.

Du kan också stänga av mätinstrumentet i viloläge. Håll då knappen intryckt tills avstängningssymbolen visas på displayen. Alla andra knappar på mätinstrumentet och fjärrkontrollen är inaktiverade.

Aktivering och inaktivering av viloläget är också möjligt via Bosch Levelling Remote App.

##

Knappsatsen på mätinstrumentet och fjärrkontrollen kan låsas via Bosch Levelling Remote App. Symbolen knapplås visas på mätinstrumentets display.

Knapplåset kan låsas upp på följande sätt:

- via Bosch Levelling Remote App
- genom att mätinstrumentet stängs av och slås på med knappen
- eller genom att knapparna och på mätinstrumentet trycks in samtidigt.