# Traucējumu novēršana

Teksta indikators (n) | Kļūme | Kļūmju novēršana
--- | --- | ---
PNK | Savienojuma izveide ar rotācijas lāzeru GRL 600 CHV vai GRL 650 CHVG, izmantojot Bluetooth®, neizdevās | Īslaicīgi nospiediet rotācijas lāzera ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai aizvērtu kļūmes ziņojumu. Vēlreiz sāciet savienojuma izveidi. Ja savienojumu nevar izveidot, vērsieties Bosch klientu dienestā.
ERR | Rotācijas lāzera GRL 600 CHV vai GRL 650 CHVG kalibrācijas laikā radusies kļūda | Izlasiet un ievērojiet GRL 600 CHV vai GRL 650 CHVG lietošanas instrukcijas norādījumus.
Režīmu CenterFind vai režīmu CenterLock neizdevās palaist | Nospiediet jebkuru taustiņu, lai aizvērtu kļūdas paziņojumu. Pirms funkcijas atkārtotas sākšanas pārbaudiet rotācijas lāzera un lāzera starojuma uztvērēja pozīciju.
LR 65 G:
ERR un CL pārslēgšana | Režīmu CenterFind nav iespējams palaist, kamēr rotācijas lāzers darbojas režīmā CenterLock. | Abiem lāzera starojuma uztvērējiem iestatiet režīmu CenterFind un vēlreiz palaidiet funkciju.
ERR un CF pārslēgšana | Režīmu CenterLock nav iespējams palaist, kamēr rotācijas lāzers darbojas režīmā CenterFind. | Abiem lāzera starojuma uztvērējiem iestatiet režīmu CenterLock un vēlreiz palaidiet funkciju.