# Priradenie funkcií

Funkcia možná s LR 60 a | GRL 600 CHV | Rotačný laser s červeným laserovým lúčom (600 − 800 nm)
--- | --- | ---
Indikácia stavu nabitia rotačného lasera | ● | −
Indikácie smeru pre polohu laserového lúča | ● | ●
Zobrazenie relatívnej výšky | ● | ●
Režim CenterFind | ● | −

Funkcia možná s LR 65 G a | GRL 650 CHVG | Rotačný laser so zeleným laserovým lúčom (500 − 570 nm)
--- | --- | ---
Indikácia stavu nabitia rotačného lasera | ● | −
Indikácie smeru pre polohu laserového lúča | ● | ●
Zobrazenie relatívnej výšky | ● | ●
Režim CenterFind | ● | −
Režim CenterLock | ● | −