# Prehľad indikácií stavu

Merací prístroj | Funkcia
--- | ---
zelená | červená
◌ |  | Horizontálna poloha: proces nivelácie osi X a/alebo osi Y Vertikálna poloha: proces nivelácie osi X
◌ |  | Pokojový režim aktivovaný
● |  | Horizontálna poloha: Obidve osi sú nivelizované. Vertikálna poloha: Os X je nivelizovaná.
| ◌ | Automatické vypnutie kvôli chybovému hláseniu (napr. vybitá batéria/akumulátor, prekročená prevádzková teplota)
| ◌ | Spustený režim CenterFind alebo režim CenterLock pozri Funkcie
| ◌ | Zmena polohy meracieho prístroja bez vypnutia/zapnutia
| ◌ | Samonivelácia nie je možná, koniec rozsahu samonivelácie
| ◌ | Funkcia výstrahy pred otrasmi spustená
| ◌ | Kalibrácia meracieho prístroja je spustená.
| ● | Horizontálna poloha: minimálne jedna os je naklonená alebo v manuálnej prevádzke. Vertikálna poloha: os X je naklonená alebo v manuálnej prevádzke.

● neprerušované svietenie

◌ blikanie

Diaľkové ovládanie | Diaľkové ovládanie | Funkcia
--- | --- | ---
zelená | červená | zelená | červená
◌ |  |  |  | Proces nivelácie osi X (horizontálna a vertikálna poloha)
|  | ◌ |  | Proces nivelácie osi Y (horizontálna poloha)
◌ |  | ◌ |  | Diaľkové ovládanie sa spojí cez Bluetooth®. (Obidve indikácie stavu striedavo blikajú.)
● |  |  |  | Os X je nivelovaná (horizontálna a vertikálna poloha).
|  | ● |  | Os Y je nivelovaná (horizontálna poloha).
● (3 s) |  | ● (3 s) |  | Diaľkové ovládanie úspešné spojené cez Bluetooth®
| ● |  |  | Os X je naklonená alebo v manuálnej prevádzke (horizontálna a vertikálna poloha).
|  |  | ● | Os Y je naklonená alebo v manuálnej prevádzke (horizontálna poloha).
| ● (3 s) |  | ● (3 s) | Spojenie s meracím prístrojom cez Bluetooth® zlyhalo

● neprerušované svietenie

◌ blikanie