# Vrste režima rada

##

Poravnanje X i Y-ose je označeno preko rotacione glave na kućištu. Oznake se nalaze tačno preko proreza za poravnanje (16) na donjoj ivici kućišta kao i na donjoj ručici. Pomoću proreza za poravnanje možete da usmerite merni alat duž osa.

##

Sve 3 vrste režima rada su moguće u horizon‌talnom i vertikalnom položaju mernog alata.

Rotacioni režim rada
Rotacioni režim rada se preporučuje posebno kod upotrebe prijemnika lasera. Možete birati između raznih brzina rotacije.

Linijski režim rada
U ovom režimu rada se promenljivi laserski zrak kreće u ograničenom uglu otvaranja. Na taj način se povećava vidljivost laserskog zraka naspram rotacionog režima rada. Možete birati između raznih uglova otvaranja.

Tačkasti režim rada
U ovom režimu rada se postiže najbolja vidljivost promenljivog laserskog zraka. On služi npr. za jednostavan prenos visina ili za proveru pomeranja.

Linijski i tačkasti režim rada nisu pogodni za upotrebu sa prijemnikom lasera (41).

##

Posle svakog uključivanja, merni alat se nalazi u rotacionom radu sa standardnom brzinom rotacije (600 min–1).

1. Da biste sa linijskog režima rada prešli na rotacioni, pritisnite taster na mernom alatu ili na daljinskom upravljaču.

1. Za promenu brzine rotacije, pritiskajte taster na mernom alatu ili na daljinskom upravljaču, sve dok se željena brzina ne prikaže na displeju.

Na početnom ekranu se podešena brzina vidi na prikazu brzine rotacije (a).

Pri radu sa laserskim prijemnikom trebali bi izabrati najveću rotacionu brzinu. Pri radovima bez laserskog prijemnika, radi bolje vidljivosti laserskog zraka smanjite brzinu rotacije i koristite laserske naočare (50).

##

1. Da biste prešli u linijski režim rada odn. tačkasti režim rada, pritisnite taster na mernom alatu ili na daljinskom upravljaču.

1. Za promenu ugla otvaranja, pritiskajte taster na mernom alatu ili na daljinskom upravljaču, sve dok se željeni režim rada ne prikaže na displeju.
2. Ugao otvaranja se postepeno smanjuje pri svakom pritisku, dok se ne postigne tačkasti režim rada.
3. Na 360° merni alat je ponovo u režimu rotacije, brzina rotacije je poslednja podešena brzina.

Zbog nosivosti, laser može malo da se zaljulja izvan krajnje tačke laserske linije.

##

Kod linijskog i tačkastog režima rada, lasersku liniju odn. tačku lasera možete da postavite u okviru nivoa rotacije lasera. Okretanje je moguće za 360°.

1. Pritisnite taster na mernom alatu ili taster na daljinskom upravljaču za okretanje suprotno od smera kretanja kazaljke na satu.
2. Pritisnite taster na mernom alatu ili taster na daljinskom upravljaču za okretanje u smeru kretanja kazaljki na satu.

##

U vertikalnom položaju mernog alata, tačku lasera, lasersku liniju ili rotacionu ravan za jednostavno pomeranje ili paralelno usmeravanje možete da usmerite u opsegu od ±8,5 % oko X-ose.

1. Za pokretanje funkcije, pritisnite taster na mernom alatu na daljinskom upravljaču.
2. Meni za podešavanje nagiba Y‑ose se gasi, simbol Y‑ose treperi.

1. Za okretanje rotacionog nivoa, pritisnite taster odn. na mernom alatu ili taster odn. na daljinskom upravljaču, sve dok se ne dostigne željena pozicija.

##

Da bi se merni alat pri vertikalnom položaju usmerio prema referentnoj tački poda, promenljivi laserski zrak (8) možete okrenuti nadole kao tačku lemljenja. Funkcija tačke lemljenja se može pokrenuti samo pomoću daljinskog upravljača ili preko Bosch Levelling Remote App.

Promenljivi laserski zrak nije samonivelišući kao tačka lemljenja. Zbog toga se uverite da je merni alat pri pokretanju nivelisan na funkciju tačke lemljenja.

1. Da biste pokrenuli funkciju tačke lemljenja nadole, pritisnite taster na daljinskom upravljaču.
2. Tokom vertikalnog usmerenja varijabilnog laserskog zraka se prikazuje simbol funkcije tačke lemljenja na displeju.
3. Nakon uspešnog poravnanja se prikazuje funkcija lemljenja (f) na početnom ekranu.