# Ruční provoz

Nivelační automatiku měřicího přístroje lze vypnout (ruční provoz):

- při vodorovné poloze pro obě osy nezávisle na sobě,
- při svislé poloze pro osu X (osu Y nelze při svislé poloze nivelovat).

Při ručním provozu lze měřicí přístroj nastavit v jakékoli šikmé poloze.

Navíc lze osy na měřicím přístroji sklánět nezávisle na sobě v rozsahu ±8,5 %. Hodnota sklonu osy v ručním provozu není na displeji zobrazena.

Ukazatel stavu (12) na měřicím přístroji svítí trvale červeně, pokud

- při vodorovné poloze je minimálně jedna osa nastavena na ruční provoz,
- při svislé poloze je osa X nastavena na ruční provoz.

Na dálkovém ovládání svítí ukazatel stavu osy X (33), resp. ukazatel stavu osy Y (34) trvale červeně, je-li příslušná osa nastavena na ruční provoz.

Ruční provoz nelze spustit přes dálkové ovládání.

## Ruční provoz při vodorovné poloze

1. Stiskněte tlačítko tolikrát, dokud není dosažena požadovaná kombinace nastavení pro obě osy.
2. V zobrazeném příkladu displeje je vypnutá nivelační automatika pro osu X, osa Y se nadále niveluje.

## Naklonění os

1. Stiskněte tlačítko , zatímco je zobrazená nabídka ručního provozu.

Je-li vypnuta nivelační automatika pouze pro jednu osu, můžete měnit pouze sklon této osy.

1. Při ručním provozu obou os můžete opakovaným stisknutím tlačítka měnit osy.

1. Na displeji bliká symbol osy, jejíž sklon lze měnit.

1. Zvolenou osu nakloňte pomocí tlačítek , resp. do požadované polohy.

## Ruční provoz při svislé poloze

1. Pro vypnutí nivelační automatiky pro osu X stiskněte jednou tlačítko . (Osu Y nelze při svislé poloze nivelovat.)

## Naklonění osy X

1. Stiskněte tlačítko , zatímco je zobrazená nabídka ručního provozu.
2. Na displeji bliká symbol osy X.
3. Nakloňte osu X pomocí tlačítek , resp. do požadované polohy.

## Otočení osy Y

1. Znovu stiskněte tlačítko , zatímco je zobrazená nabídka ručního provozu.
2. Na displeji bliká symbol osy Y.
3. Otočte osu Y pomocí tlačítek , resp. do požadované polohy.