# Disponibilité des fonctions

Fonction disponible avec LR 60 et | GRL 600 CHV | Laser rotatif avec faisceau laser rouge (600−800 nm)
--- | --- | ---
Indicateur d’état de charge du laser rotatif | ● | −
LED de direction pour position du faisceau laser | ● | ●
Affichage de hauteur relative | ● | ●
Mode CenterFind | ● | −

Fonction disponible avec LR 65 G et | GRL 650 CHVG | Laser rotatif avec faisceau laser vert (500−570 nm)
--- | --- | ---
Indicateur d’état de charge du laser rotatif | ● | −
LED de direction pour position du faisceau laser | ● | ●
Affichage de hauteur relative | ● | ●
Mode CenterFind | ● | −
Modus CenterLock | ● | −