# Tryb ręczny

Funkcję automatycznej niwelacji urządzenia pomiarowego można wyłączyć (tryb ręczny):

- w przypadku pozycji poziomej dla obu osi niezależnie od siebie,
- w przypadku pozycji pionowej dla osi X (osi Y nie można zniwelować w pozycji pionowej).

W trybie ręcznym możliwe jest ustawienie urządzenia pomiarowego w dowolnej pozycji pod kątem.

Dodatkowo można nachylić osie niezależnie od siebie w zakresie wynoszącym ±8,5% na urządzeniu pomiarowym. Wartość nachylenia osi w trybie ręcznym nie jest wskazywana na wyświetlaczu.

Wskaźnik stanu (12) na urządzeniu pomiarowym świeci się światłem ciągłym na czerwono, jeżeli

- w pozycji poziomej co najmniej jedna oś jest przestawiona na tryb ręczny,
- w pozycji pionowej oś X jest przestawiona na tryb ręczny.

Na pilocie świeci się wskaźnik stanu osi X (33) lub wskaźnik stanu osi Y (34) światłem ciągłym na czerwono, jeżeli odpowiednia oś jest przestawiona na tryb ręczny.

Trybu ręcznego nie można włączyć za pomocą pilota.

## Tryb ręczny przy pozycji poziomej

1. Naciskać przycisk tyle razy, aż zostanie osiągnięta żądana kombinacja ustawień dla obu osi.
2. Na przedstawionym przykładowym wyświetlaczu funkcja automatycznej niwelacji dla osi X jest wyłączona, a oś Y jest w dalszym ciągu niwelowana.

## Nachylanie osi

1. Nacisnąć przycisk , gdy w menu jest wskazywany tryb ręczny.

Jeżeli funkcja automatycznej niwelacji jest wyłączona tylko dla jednej osi, można zmienić tylko nachylenie tej osi.

1. W trybie ręcznym dla obu osi można przełączać się pomiędzy obiema osiami, ponownie naciskając przycisk .

1. Na wyświetlaczu miga symbol osi, której nachylenie można zmienić.

1. Nachylić wybraną oś za pomocą przycisków lub , ustawiając ją w żądanej pozycji.

## Tryb ręczny przy pozycji pionowej

1. Nacisnąć jeden raz przycisk , aby wyłączyć funkcję automatycznej niwelacji dla osi X. (osi Y nie można zniwelować w pozycji pionowej.)

## Nachylanie osi X

1. Nacisnąć przycisk , gdy w menu jest wskazywany tryb ręczny.
2. Na wyświetlaczu miga symbol osi X.
3. Nachylić oś X za pomocą przycisków lub , ustawiając ją w żądanej pozycji.

## Obracanie osi Y

1. Nacisnąć przycisk ponownie, gdy w menu jest wskazywany tryb ręczny.
2. Na wyświetlaczu miga symbol osi Y.
3. Obrócić oś Y za pomocą przycisków lub , ustawiając ją w żądanej pozycji.