# Αυτόματη χωροστάθμηση

##

Μετά την ενεργοποίηση το όργανο μέτρησης ελέγχει την οριζόντια ή την κάθετη θέση και αντισταθμίζει αυτόματα τις τυχόν ανωμαλίες εντός της περιοχής αυτοχωροστάθμησης από περίπου ±8,5 % (±5°).

Κατά τη διάρκεια της χωροστάθμησης αναβοσβήνει στην οθόνη το σύμβολο για τη χωροστάθμηση. Ταυτόχρονα αναβοσβήνουν οι ένδειξη κατάστασης (12) στο όργανο μέτρησης καθώς και η ένδειξη κατάστασης του αντίστοιχου άξονα ((33) ή (34)) στο τηλεχειριστήριο πράσινες.

Μέχρι την ολοκλήρωση της χωροστάθμησης η περιστροφή είναι σταματημένη και οι ακτίνες λέιζερ αναβοσβήνουν. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της χωροστάθμησης εμφανίζεται η αρχική οθόνη. Οι ακτίνες λέιζερ ανάβουν συνεχώς και η περιστροφή αρχίζει. Η ένδειξη κατάστασης (12) στο όργανο μέτρησης καθώς και η ένδειξη κατάστασης του χωροσταθμημένου άξονα ((33) ή (34)) στο τηλεχειριστήριο ανάβουν συνεχώς πράσινες.

Όταν το όργανο μέτρησης είναι πάνω από 8,5 % λοξό ή είναι διαφορετικά τοποθετημένο από την οριζόντια ή την κάθετη θέση, η χωροστάθμηση δεν είναι πλέον δυνατή. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος και η ένδειξη κατάστασης (12) αναβοσβήνει κόκκινη.

1. Τοποθετήστε το όργανο μέτρησης σε μια άλλη θέση και περιμένετε να περατωθεί η χωροστάθμηση.

Όταν ξεπεραστεί ο μέγιστος χρόνος χωροστάθμησης, διακόπτεται η χωροστάθμηση με ένα μήνυμα σφάλματος.

1. Ρυθμίστε τη θέση του οργάνου μέτρησης εκ νέου.
2. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο , για να ξεκινήσετε τη χωροστάθμηση εκ νέου.

##

Όταν το όργανο μέτρησης είναι χωροσταθμημένο ελέγχει διαρκώς την οριζόντια ή ανάλογα την κάθετη θέση. Σε περίπτωση αλλαγών της θέσης επαναχωροσταθμίζεται αυτόματα.

Οι μικρές αλλαγές της θέσης αντισταθμίζονται χωρίς διακοπή της λειτουργίας. Οι κραδασμοί της επιφάνειας στήριξης ή οι καιρικές επιδράσεις αντισταθμίζονται έτσι αυτόματα.

Στις μεγαλύτερες αλλαγές της θέσης, για την αποφυγή λανθασμένων μετρήσεων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της χωροστάθμισης, σταματά η περιστροφή της ακτίνας λέιζερ και οι ακτίνες λέιζερ αναβοσβήνουν. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο χωροστάθμισης. Ενδεχομένως ενεργοποιείται η λειτουργία προειδοποίησης κραδασμών.

## Αλλαγή μεταξύ της οριζόντιας και της κάθετης θέσης:

Το όργανο μέτρησης αναγνωρίζει μόνο του την οριζόντια ή την κάθετη θέση.

1. Απενεργοποιήστε το όργανο μέτρησης.
2. Ρυθμίστε τη θέση του εκ νέου.
3. Ενεργοποιήστε το ξανά.

Όταν αλλάξει η θέση χωρίς απενεργοποίηση/ενεργοποίηση, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος και η ένδειξη κατάστασης (12) αναβοσβήνει σε γρήγορο ρυθμό κόκκινη.

1. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο , για να ξεκινήσετε τη χωροστάθμηση εκ νέου.

##

Το όργανο μέτρησης διαθέτει μια λειτουργία προειδοποίησης κραδασμών. Αυτή σε περίπτωση αλλαγών της θέσης ή κραδασμών του οργάνου μέτρησης ή σε περίπτωση δονήσεων της επιφάνειας στήριξης εμποδίζει τη χωροστάθμηση σε αλλαγμένη θέση και έτσι τα σφάλματα από μια μετατόπιση του οργάνου μέτρησης.

GRL 650 CHVG: Η λειτουργία προειδοποίησης κραδασμών διαθέτει 2 βαθμίδες ευαισθησίας. Μετά την ενεργοποίηση του οργάνου μέτρησης είναι πάντοτε ρυθμισμένη η υψηλή ευαισθησία.

## Ενεργοποίηση της προειδοποίησης κραδασμών:

Η λειτουργία προειδοποίησης κραδασμών είναι πάντοτε ενεργοποιημένη. Ενεργοποιείται περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση του οργάνου μέτρησης.
Κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης αναβοσβήνει η ένδειξη της λειτουργίας προειδοποίησης κραδασμών (d) στην οθόνη. Μετά την ενεργοποίηση ανάβει η ένδειξη συνεχώς.

## Ενεργοποιημένη προειδοποίηση κραδασμών:

Εάν αλλάξει η κάθετη θέση του οργάνου μέτρησης ή εάν καταγραφεί ένας δυνατός κραδασμός, τότε ενεργοποιείται η προειδοποίηση κραδασμών. Η περιστροφή του λέιζερ σταματά και εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος. Η ένδειξη κατάστασης (12) αναβοσβήνει με γρήγορο ρυθμό κόκκινη και ηχεί ένα προειδοποιητικό σήμα με γρήγορη ηχητική ακολουθία.

1. Επιβεβαιώστε το μήνυμα προειδοποίησης με , πατώντας το πλήκτρο στο όργανο μέτρησης ή στο τηλεχειριστήριο.
2. Στην εργασία με αυτόματη χωροστάθμηση (συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας κλίσης) ξεκινά η χωροστάθμηση αυτόματα εκ νέου.

Ελέγξτε τώρα τη θέση της ακτίνας λέιζερ σε ένα σημείο αναφοράς και ενδεχομένως διορθώστε το ύψος ή την ευθυγράμμιση του οργάνου μέτρησης.

## Αλλαγή/απενεργοποίηση της λειτουργίας προειδοποίησης κραδασμών:

Στην αρχική οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση με την ένδειξη της προειδοποίησης κραδασμών (d):

Η λειτουργία προειδοποίησης κραδασμών είναι ενεργοποιημένη με υψηλή ευαισθησία.

GRL 650 CHVG: Η λειτουργία προειδοποίησης κραδασμών είναι ενεργοποιημένη με μειωμένη ευαισθησία.

Η λειτουργία προειδοποίησης κραδασμών είναι απενεργοποιημένη.

1. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο , για να αλλάξετε τη ρύθμιση της λειτουργίας προειδοποίησης κραδασμών.
2. Στο επόμενο μενού πατήστε το πλήκτρο , τόσες φορές, μέχρι να έχετε επιλέξει την επιθυμητή ρύθμιση.
3. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με , πατώντας το πλήκτρο .

1. Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία προειδοποίησης κραδασμών, αρχίζει να λειτουργεί μετά περίπου 30 δευτερόλεπτα.

##

Στην οριζόντια θέση του οργάνου μέτρησης μπορεί να γίνει κλίση του άξονα X και του άξονα Y ανεξάρτητα μεταξύ τους σε μια περιοχή από ±8,5 %.

1. Για την κλίση του άξονα X πατήστε μία φορά το πλήκτρο στο όργανο μέτρησης ή στο τηλεχειριστήριο.
2. Εμφανίζεται το μενού για τη ρύθμιση της κλίσης του άξονα X.
3. Ρυθμίστε με τα πλήκτρα ή στο όργανο μέτρησης ή με τα πλήκτρα ή στο τηλεχειριστήριο την επιθυμητή κλίση.

Το ταυτόχρονα πάτημα των δύο πλήκτρων κλίσης στο όργανο μέτρησης ή στο τηλεχειριστήριο επαναφέρει την κλίση στο 0,00 %.

1. Για την κλίση του άξονα Y πατήστε εκ νέου το πλήκτρο στο όργανο μέτρησης ή στο τηλεχειριστήριο.
2. Εμφανίζεται το μενού για τη ρύθμιση της κλίσης του άξονα Y.

Ρυθμίστε την επιθυμητή κλίση, όπως περιγράφεται στον άξονα X.

Μερικά δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο πάτημα του πλήκτρου εφαρμόζεται η επιλεγμένη κλίση στο όργανο μέτρησης. Μέχρι τη ολοκλήρωση της ρύθμισης της κλίσης αναβοσβήνει η ακτίνα λέιζερ και στην οθόνη το σύμβολο για τη ρύθμιση και κλίσης.

Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης της κλίσης εμφανίζεται στην αρχική οθόνη η ρυθμισμένη τιμή κλίσης των δύο αξόνων . Η ένδειξη κατάστασης (d) στο όργανο μέτρησης ανάβει συνεχώς κόκκινη. Στο τηλεχειριστήριο ανάβει η ένδειξη κατάστασης του κεκλιμένου άξονα ((33) και/ή (34)) συνεχώς κόκκινη.

##

Το όργανο μέτρησης αποθηκεύει τις 4 τελευταία χρησιμοποιημένες τιμές κλίσης των δύο αξόνων. εναλλακτικά στη νέα ρύθμιση των κλίσεων μπορείτε να παραλάβετε αυτούς τους αποθηκευμένους συνδυασμούς κλίσης.

1. Ξεκινήστε τη λειτουργία κλίσης για τον άξονας X βλέπε Λειτουργία κλίσης στην οριζόντια θέση.

1. Πατήστε το πλήκτρο στο όργανο μέτρησης ή στο τηλεχειριστήριο, για να καλέσετε τη μνήμη κλίσης.

1. Πατήστε το πλήκτρο τόσες φορές στο όργανο μέτρησης ή στο τηλεχειριστήριο, μέχρι να επιλεγεί στην οθόνη ο επιθυμητός συνδυασμός.
2. Πατήστε το πλήκτρο στο όργανο μέτρησης () ή στο τηλεχειριστήριο, για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
3. Μερικά δευτερόλεπτα μετά το πάτημα του πλήκτρου εφαρμόζεται ο συνδυασμός κλίσης στο όργανο μέτρησης βλέπε Λειτουργία κλίσης στην οριζόντια θέση.
4. Πατήστε το πλήκτρο στο όργανο μέτρησης () ή το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο, για να ρυθμίσετε διαφορετικές από τις αποθηκευμένες τιμές.

1. Η ένδειξη επιστρέφει στο μενού ρύθμισης στη λειτουργία κλίσης βλέπε Λειτουργία κλίσης στην οριζόντια θέση.

##

Οι διαφορές θερμοκρασίας του οργάνου μέτρησης μπορούν να έχουν επιπτώσεις στη ρυθμισμένη κλίση των αξόνων.

Για την αποφυγή ανακριβειών μέτρησης, η κλίση των αξόνων ρυθμίζεται εκ νέου σε περίπτωση υπέρβασης της ρυθμισμένης διαφοράς θερμοκρασίας: Το όργανο μέτρησης χωροσταθμείται, μετά επιστρέφει στη λειτουργία κλίσης με τις τελευταίες ρυθμισμένες τιμές.

Η επαναφορά της κλίσης πραγματοποιείται σε περίπτωση αλλαγών θερμοκρασίας ≥5 °C.

GRL 650 CHVG: Με τη βοήθεια της Bosch Levelling Remote App να μειωθεί η διαφορά θερμοκρασίας στους 2 °C ή να απενεργοποιηθεί η λειτουργία SlopeProtect. Η ρύθμιση δεν αποθηκεύεται κατά την απενεργοποίηση του οργάνου μέτρησης.