# Поправање дефекти

Приказ на текст (n) | Проблем | Помош
--- | --- | ---
PNK | Воспоставувањето на врската преку Bluetooth® за ротирачкиот ласер GRL 600 CHV одн. GRL 650 CHVG е неуспешно | Накратко притиснете го копчето за вклучување/исклучување на ротирачкиот ласер за да го затворите известување за грешка. Повторно започнете го воспоставувањето на врската. Ако врската не може да се воспостави, контактирајте со службата за корисници на Bosch.
ERR | Калибрација на ротирачкиот ласер GRL 600 CHV одн. GRL 650 CHVG е неуспешна | Прочитајте и следете го упатството за употреба за GRL 600 CHV одн. GRL 650 CHVG.
Режимот CenterFind одн. режимот CenterLock не успеа | Притиснете на некое копче за да ја затворите функцијата. Проверете ја положбата на ротирачкиот ласер и ласерскиот приемник пред повторно да ја започнете функцијата.
LR 65 G:
ERR и CL наизменично | Режимот CenterFind не може да стартува бидејќи ротирачкиот ласер веќе работи во режимот CenterLock. | На двата ласерски приемници поставете го режимот CenterFind и одново стартувајте ја функцијата.
ERR и CF наизменично | Режимот CenterLock не може да стартува бидејќи ротирачкиот ласер веќе работи во режимот CenterFind. | На двата ласерски приемници поставете го режимот CenterLock и одново стартувајте ја функцијата.