# Odstraňování poruch

Textový ukazatel (n) | Problém | Odstranění
--- | --- | ---
PNK | Navazování spojení přes Bluetooth® s rotačním laserem GRL 600 CHV, resp. GRL 650 CHVG se nezdařilo | Pro zavření chybového hlášení krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na rotačním laseru. Znovu spusťte navazování spojení. Nelze-li navázat spojení, obraťte se na zákaznický servis Bosch.
ERR | Kalibrace rotačního laseru GRL 600 CHV, resp. GRL 650 CHVG se nezdařila | Přečtěte si a dodržujte návod k obsluze GRL 600 CHV, resp. GRL 650 CHVG.
Režim CenterFind, resp. režim CenterLock se nezdařil | Pro zavření chybového hlášení stiskněte libovolné tlačítko. Před novým spuštěním funkce zkontrolujte polohu rotačního laseru a laserového přijímače.
LR 65 G:
Střídavě ERR a CL | Režim CenterFind nelze spustit, protože rotační laser už pracuje v režimu CenterLock. | Na obou přijímačích laseru nastavte režim CenterFind a spusťte funkci znovu.
Střídavě ERR a CF | Režim CenterLock nelze spustit, protože rotační laser už pracuje v režimu CenterFind. | Na obou přijímačích laseru nastavte režim CenterLock a spusťte funkci znovu.