# Odpravljanje težav

Besedilni prikaz (n) | Težava | Ukrepi
--- | --- | ---
PNK | Vzpostavitev povezave prek povezave Bluetooth® do rotacijskega laserja GRL 600 CHV oz. GRL 650 CHVG ni uspela | Na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop na rotacijskem laserju, da zaprete sporočilo o napaki. Znova zaženite vzpostavitev povezave. Če vzpostavitev povezave ni mogoča, se obrnite na servisno službo Bosch.
ERR | Umerjanje rotacijskega laserja GRL 600 CHV oz. GRL 650 CHVG ni uspelo | Preberite in upoštevajte navodila za uporabo za GRL 600 CHV oz. GRL 650 CHVG.
Način CenterFind oz. način CenterLock ni uspel | Pritisnite poljubno tipko, da zaprete sporočilo o napaki. Pred vnovičnim zagonom delovanja preverite položaj rotacijskega laserja in laserskega sprejemnika.
LR 65 G:
ERR in CL izmenično | Načina CenterFind ni mogoče zagnati, ker je rotacijski laser že v načinu CenterLock. | Na obeh laserskih sprejemnikih nastavite način CenterFind in znova zaženite funkcijo.
ERR in CF izmenično | Načina CenterLock ni mogoče zagnati, ker je rotacijski laser že v načinu CenterFind. | Na obeh laserskih sprejemnikih nastavite način CenterLock in znova zaženite funkcijo.