# Ustawienia

##

Istnieje możliwość samodzielnego ustalenia stopnia dokładności, z jaką pozycja wiązki lasera w polu odbiorczym (54) będzie wskazywana jako „środkowa”.

Aktualne ustawienie wskazania linii środkowej można sprawdzić za pomocą wskazania dokładności odbioru (l).

1. Aby zmienić dokładność odbioru, należy nacisnąć przycisk tyle razy, aż na wyświetlaczu pojawi się żądane ustawienie.

Po każdym naciśnięciu przycisku wskazanie tekstowe (n) przez krótki czas wyświetla aktualną wartość dokładności odbioru.

Ustawienie dokładności odbioru jest zapisywane przy wyłączeniu.

##

Pozycja wiązki laserowej w polu odbiorczym (54) może być ukazywana sygnałem dźwiękowym.

Można zmienić głośność sygnału dźwiękowego lub wyłączyć sygnał dźwiękowy.

1. W celu zmiany głośności lub wyłączenia sygnału dźwiękowego należy naciskać przycisk tyle razy, aż na wyświetlaczu pojawi się żądana głośność.

Przy niskiej głośności na wyświetlaczu pojawia się wskazanie sygnału dźwiękowego (p) w formie jednej belki, przy wysokiej głośności w formie 3 belek, przy wyłączonym sygnale dźwiękowym wskazanie nie wyświetla się.

Niezależnie od ustawienia sygnału dźwiękowego, gdy wiązka lasera po raz pierwszy znajdzie się w polu odbiorczym (54), potwierdzeniem tego jest krótki sygnał dźwiękowy o niskiej głośności.

Ustawienie sygnału dźwiękowego jest zapisywane przy wyłączeniu odbiornika laserowego.

##

Otwieranie menu Ustawienia: Należy równocześnie, krótko nacisnąć przycisk i przycisk .

Zmiana ustawienia w podmenu: Nacisnąć przycisk albo przycisk , aby przełączać się pomiędzy ustawieniami. Ostatnio wybrane ustawienie jest zapisywane automatycznie po wyjściu z menu.

Zmiana podmenu: Krótko nacisnąć przycisk , aby przejść do następnego podmenu.

Zamykanie menu Ustawienia: Nacisnąć i przytrzymać przycisk tak długo, aż menu Ustawienia zostanie zamknięte. Alternatywnie: Menu Ustawienia zostanie zamknięte automatycznie po upływie ok. 10 s od ostatniego naciśnięcia przycisku.

Do dyspozycji użytkownika są następujące podmenu:

- Jednostka miary wskazania wysokości względnej: Przy otwarciu menu jednostek miary wskazanie tekstowe (n) pokazuje aktualnie wybraną jednostkę miary, a dostępne jednostki miary są widoczne powyżej wskazania jednostki miary (m).
- Wskaźniki LED kierunku (LED): Istnieje możliwość zmiany jasności lub wyłączenia 3 wskaźników LED kierunku (55), (57) oraz (56). Wskaźniki LED świecą się zgodnie z wybranym wcześniej ustawieniem.
- Podświetlenie wyświetlacza (LIT): Podświetlenie wyświetlacza można włączyć (świeci się zielony wskaźnik LED) lub wyłączyć (świeci się czerwony wskaźnik LED).
- Funkcja zapisywania ostatniego odbioru (MEM): Wskazanie kierunku, w którym wiązka lasera opuściła pole odbiorcze, można włączyć (świeci się zielony wskaźnik LED) lub wyłączyć (świeci się czerwony wskaźnik LED).
- LR 65 G: Funkcje Center (CF/CL): Do wyboru jest tryb CenterFind (CF) i tryb CenterLock (CL). Aktualny tryb pojawi się na wskazaniu tekstowym (n).

Po wyłączeniu odbiornika laserowego wszystkie ustawienia, z wyjątkiem ustawienia podświetlenia wyświetlacza, zostaną zapisane.

##

Wyświetlacze (58) na przedniej i tylnej stronie odbiornika laserowego są wyposażone w podświetlenie. Podświetlenie wyświetlacza jest włączane:

- po włączeniu odbiornika laserowego,
- po każdym naciśnięciu przycisku,
- jeżeli wiązka lasera będzie poruszać się powyżej pola odbiorczego (54).

Podświetlenie wyświetlacza wyłącza się automatycznie:

- po 30 s od każdego naciśnięcia przycisku, gdy wiązka lasera nie dotarła do pola odbiorczego,
- po 2 min, jeżeli nie został naciśnięty żaden przycisk, a pozycja wiązki lasera w polu odbiorczym nie uległa zmianie.

Podświetlenie wyświetlacza można wyłączyć w menu Ustawienia.

Ustawienie podświetlenia wyświetlacza nie jest zapisywane przy wyłączeniu odbiornika laserowego. Po włączeniu odbiornika laserowego podświetlenie wyświetlacza jest zawsze włączone.