# Setări

##

Poţi stabili precizia cu care este indicată poziţia fasciculului laser în „centrul” câmpului de recepţie (54).

Reglajul actual al indicatorului liniei centralei este prezentat de indicatorul preciziei de recepţie (l).

1. Pentru a modifica precizia de recepţie, apasă în mod repetat tasta până când pe afişaj apare reglajul dorit.

Prin fiecare apăsare a tastei , pe afişajul textual (n) se aprinde pentru scurt timp valoarea aferentă preciziei de recepţie.

Setarea preciziei de recepţie este memorată în momentul deconectării.

##

Poziţia fasciculul laser în câmpul de recepţie (54) poate fi indicată prin intermediul unui semnal acustic.

Volumul semnalului sonor poate fi modificat sau dezactivat.

1. Pentru modificarea sau dezactivarea semnalului sonor, apasă tasta şi menţine-o apăsată până când pe afişaj este prezentat volumul dorit al semnalului sonor.

În cazul unui volum sonor redus, pe afişaj apare indicatorul de semnal sonor (p) împreună cu o bară, în cazul unui volum sonor înalt, acesta apare împreună cu 3 bare, iar în cazul dezactivării semnalului sonor, acesta se stinge.

Indiferent de reglajul semnalului sonor, la primul contact al fasciculului laser cu câmpul de recepţie (54) este declanşat în scop de confirmare un semnal sonor scurt şi de intensitate scăzută.

Reglajul semnalului sonor este memorat în momentul deconectării receptorului laser.

##

Accesarea meniului de setări: Apasă scurt şi simultan butoanele şi .

Modificarea reglajului din cadrul submeniului: Apasă tasta sau tasta , pentru a comuta între reglaje. Ultimul reglaj selectat la părăsirea meniului este memorat automat.

Trecerea la alt submeniu: Apasă scurt tasta , pentru a accesa următorul submeniu.

Părăsirea meniului de setări: Apasă şi menţine apăsată tasta până când meniul de setări este închis. În mod alternativ, meniul de setări este părăsit automat după aproximativ 10 secunde de la ultima apăsare de tastă.

Sunt disponibile următoarele submeniuri:

- Unitatea de măsură a indicatorului înălţimii relative: La accesarea meniului pentru unităţile de măsură, pe afişajul textual (n) este afişată unitatea de măsură selectată în mod curent; unităţile de măsură disponibile sunt vizibile pe indicatorul unităţii de măsură (m).
- Indicatorul de direcţie cu LED (LED): Luminozitatea celor 3 indicatoare de direcţie cu LED-uri (55), (57), precum şi (56) poate fi modificată sau dezactivată. LED-urile se aprind întotdeauna conform reglajului selectat.
- Sistemul de iluminare a afişajului (LIT): Sistemul de iluminare a afişajului poate fi activat (se aprinde LED-ul verde) sau dezactivat (se aprinde LED-ul roşu).
- Funcţia de memorare a ultimei recepţii (MEM): Indicatorul direcţiei în care fasciculul laser a părăsit câmpul de recepţie poate fi activat (se aprinde LED-ul verde) sau dezactivat (se aprinde LED-ul roşu).
- LR 65 G: funcţii Center (CF/CL): Se poate selecta între modul CenterFind (CF) şi modul CenterLock (CL). Modul actual apare pe afişajul textual (n).

Cu excepţia reglajului sistemului de iluminare a afişajului, sunt memorate toate reglajele pentru deconectarea receptorului laser.

##

Afişajele (58) de pe partea frontală şi cea posterioară a receptorului laser sunt prevăzute cu un sistem de iluminare a afişajului. Sistemul de iluminare a afişajului este conectat:

- la conectarea receptorului laser,
- la fiecare apăsare de tastă,
- când fascicul laser se deplasează peste câmpul de recepţie (54).

Sistemul de iluminare a afişajului se deconectează automat:

- la 30 de secunde după fiecare apăsare de tastă dacă niciun fascicul laser nu ajunge în câmpul de recepţie,
- la 2 minute de la ultima apăsare de tastă şi dacă poziţia fasciculului laser din câmpul de recepţie nu se modifică.

Sistemul de iluminare a afişajului poate fi dezactivat din meniul de setări.

Reglajul sistemului de iluminare a afişajului nu este memorat în momentul deconectării receptorului laser. Sistemul de iluminare a afişajului este conectat întotdeauna după conectarea receptorului laser.