# Uklanjanje smetnje

Prikaz na displeju za rotacioni laser | Prikaz na displeju za prijemnik lasera | Problem | Rešenje
--- | --- | --- | ---
| − | Automatsko isključivanje (akumulator odn. baterija prazna) | Zamenite akumulator odn. baterije.
| − | Automatsko isključivanje (prekoračena radna temperatura) | Ostavite merni alat da mu se izreguliše temperatura, pre nego što ga isključite. Proverite zatim preciznost merenja i po potrebi kalibrišite merni alat.
| −/PNK | Uspostavljanje veze sa daljinskim upravljačem (40) odn. sa prijemnikom lasera (41) je neuspelo | Kratko pritisnite taster , kako biste zatvorili poruku o grešci. Ponovo pokrenite uspostavljanje veze. Ukoliko uspostavljanje veze nije moguće, obratite se korisničkom servisu kompanije Bosch.
| − | Uspostavljanje veze sa pametnim telefonom | Kratko pritisnite taster , kako biste zatvorili poruku o grešci. Ponovo pokrenite uspostavljanje veze videti Daljinsko upravljanje preko Bosch Levelling Remote App. Ukoliko uspostavljanje veze nije moguće, obratite se korisničkom servisu kompanije Bosch.
| − | Merni alat stoji pod nagibom većim od 8,5% ili nije u pravilnom horizontalnom ili vertikalnom položaju. | Iznova pozicionirajte merni alat, ili u horizontalnom ili u vertikalnom položaju. Ponovno nivelisanje počinje automatski.
| − | Prekoračenje maksimalnog vremena nivelisanja | Iznova pozicionirajte merni alat, ili u horizontalnom ili u vertikalnom položaju. Kratko pritisnite taster , kako biste ponovo pokrenuli nivelisanje.
| − | Smenjivanje horizontalnog položaja i vertikalnog položaja bez isključivanja/uključivanja mernog alata | Kratko pritisnite taster , kako biste ponovo pokrenuli nivelisanje.
| ERR | Kalibracija X-ose neuspela | Prekinite kalibraciju pomoću , pritiskom tastera . Uverite se da je prijemno polje prijemnika lasera uspravno na odgovarajuću osu (X/Y) mernog alata. Pokrenite ponovo kalibraciju u aplikaciji.
| ERR | Kalibracija Y-ose neuspela
| − | Kalibracija Z-ose neuspela | Prekinite kalibraciju pomoću , pritiskom tastera . Proverite pravilno usmerenje mernog alata. Pokrenite ponovo kalibraciju u aplikaciji.
| ERR | Režim rada CenterFind u odnosu na X-osu nije uspeo | Pritisnite bilo koji taster da biste zatvorili poruku o grešci. Proverite da li su merni alat i prijemnik lasera pravilno postavljeni. Prijemnik lasera mora da se nalazi u području zakretanja od ±8,5% mernog alata. Ponovo pokrenite režim rada.
| ERR | Režim rada CenterFind u odnosu na Y-osu nije uspeo
GRL 650 CHVG:
| ERR | Režim rada CenterLock u odnosu na X-osu nije uspeo | Pritisnite bilo koji taster da biste zatvorili poruku o grešci. Proverite da li su merni alat i prijemnik lasera pravilno postavljeni. Prijemnik lasera mora da se nalazi u području zakretanja od ±8,5% mernog alata. Ponovo pokrenite režim rada.
| ERR | Režim rada CenterLock u odnosu na Y-osu nije uspeo