# Munkavégzési tanácsok

##

A (60) vízmérték segítségével a lézer vevő‌készülé‌ket függőleges (merőleges) helyzetbe lehet beállítani. Egy ferdén felállított lézer vevőkészülék hibás mérési eredményekhez vezet.

##

A (62) középjelzésnél a lézer vevőkészüléktől jobbra és balra bejelölheti a lézersugár helyzetét, amikor az áthalad a (54) vételi mező közepén.

Ügyeljen arra, hogy a lézervevőt a jelöléshez pontosan függőlegesen (vízszintes lézersugár esetén), illetve vízszintesen (függőleges lézersugár esetén) állítsa be, mert a jelölések ellenkező esetben eltérnek a lézersugár helyzetétől.

##

A lézervevőt a tartóval (76) egy mérőlécre (78) vagy bármely más legfeljebb 65 mm szélességű segédeszközre is rögzíteni lehet.

1. Csavarozza hozzá a tartót (76) a rögzítőcsavarral (79) a lézervevő hátoldalán elhelyezett befogóegységhez (64).
2. Lazítsa ki a tartó forgatógombját (77), tolja rá a tartót például a mérőlécre (78), és húzza meg ismét szorosra a forgatógombot (77).

A (74) vízmérték segítségével a (76) tartót és ezzel a lézer vevőkészüléket is vízszin‌tes helyzetbe lehet beállítani. Egy ferdén felállított lézer vevőkészülék hibás mérési eredményekhez vezet.

A (75) referencia középvonal a tartón ugyanolyan magasan van, mint a (62) középjelzés, és így a lézer‌sugár helyzetének bejelölésére is hasz‌nálható.

##

Ha nincs okvetlenül szükség egy szilárd rögzítésre, akkor a lézer vevőkészüléket a (63) mágnesekkel is rögzítheti az acélalkatrészekhez.