# Configuración

##

Puede determinar el grado de precisión con el que se muestra la posición del rayo láser en el campo receptor (54) como "centrado".

El ajuste actual del indicador de la línea central se puede ver en el indicador de precisión de recepción (l).

1. Para modificar la precisión de recepción, presione la tecla repetidamente, hasta que aparezca el ajuste deseado en la pantalla.

Cada vez que se presiona la tecla , el valor respectivo de la precisión de recepción aparece durante un corto período de tiempo en el indicador de texto (n).

El ajuste de la precisión de recepción se almacena con la desconexión.

##

La posición del rayo láser en el campo receptor (54) puede ser indicada por un tono de señal.

Ud. puede modificar el volumen de la señal acústica, o bien, desactivarla.

1. Para cambiar o desconectar la señal acústica, presione la tecla de tono de señal , hasta que se muestre el volumen deseado en la pantalla.

A bajo volumen, la indicación del tono de señal (p) aparece con una barra en la pantalla, a un volumen alto con 3 barras y con el tono de señal desconectado se apaga.

Independientemente de la configuración del tono de la señal, la primera vez que el rayo láser llega al campo receptor (54), se emite un tono corto de bajo volumen para confirmar el tono de la señal.

El ajuste del tono de la señal se almacena durante la desconexión del receptor láser.

##

Acceso al menú de configuración: Pulse brevemente la tecla y la tecla .

Modificación del ajuste dentro de un submenú: Pulse la tecla o la tecla para alternar entre los ajustes. El último ajuste seleccionado se guarda automáticamente al salir del menú.

Cambio de submenú: Pulse brevemente la tecla para pasar al siguiente submenú.

Salida del menú de configuración: Presione y mantenga presionada la tecla hasta el final del menú de configuración. Alternativamente, el menú de configuración se cierra automáticamente unos 10 segundos después de la última pulsación de tecla.

Los siguientes submenús están a disposición:

- Unidad de medida de la indicación de la altura relativa: Al seleccionar el menú de unidades de medida aparece la unidad de medida actualmente seleccionada en el indicador de texto (n), las unidades de medida disponibles se pueden ver sobre el indicador de unidad de medida (m).
- Indicadores de dirección LED (LED): Los 3 indicadores de dirección LED (55), (57) así como (56) se pueden modificar en cuanto a luminosidad o desconectar. Las luces LED se iluminan cada vez en el ajuste seleccionado.
- Iluminación de la pantalla (LIT): La iluminación de la pantalla se puede conectar (LED verde iluminado) o desconectar (LED rojo iluminado).
- Función de memoria de la última recepción (MEM): La indicación de la dirección en la que el rayo láser ha abandonado el campo de recepción se puede conectar (LED verde iluminado) o desconectar (LED rojo iluminado).
- LR 65 G: Funciones Center (CF/CL): Se puede elegir entre el modo CenterFind (CF) y el modo CenterLock (CL). El modo actual aparece en el indicador de texto (n).

Excepto el ajuste de la iluminación de la pantalla, todas las configuraciones se guardan al desconectar el receptor láser.

##

Los displays (58) en el lado frontal y posterior del receptor láser disponen de una iluminación de display. La iluminación de display se conecta:

- al conectar el receptor láser,
- cada vez que se pulsa una tecla,
- cuando el rayo láser se mueve sobre el campo receptor (54).

La iluminación de display se desconecta automáticamente:

- 30 s después de cada pulsación de tecla, si no llega ningún rayo láser al campo receptor,
- 2 min después de que no se haya pulsado ninguna tecla y si no cambia la posición del rayo láser en el campo receptor.

La iluminación de pantalla se puede desconectar en el menú de configuración.

El ajuste de iluminación de display no se almacena con la desconexión del receptor láser. Tras la conexión del receptor láser, la iluminación del display está siempre conectada.