# Oversikt over funksjonenes styringsmuligheter

Funksjon | GRL 600 CHV | GRL 650 CHVG | RC 6 | LR 60 | LR 65 G | Bosch Levelling Remote App
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Slå på/av GRL 600 CHV/GRL 650 CHVG | ● | ● | − | − | − | −
Opprette forbindelse via Bluetooth®A) | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Hvilemodus | ● | ● | ● | − | − | ●
Slå på tastelås | − | − | − | − | − | ●
Slå av tastelås | ● | ● | − | − | − | ●
Rotasjons-, linje- og punktmodus | ● | ● | ● | − | − | ●
Dreie linje/punkt i rotasjonsplanet | ● | ● | ● | − | − | ●
Dreining av rotasjonsplanet i vertikal posisjon | ● | ● | ● | − | − | ●
Automatisk loddpunktfunksjon ned i vertikal stilling | − | − | ● | − | − | ●
Slå på/av støtvarslingsfunksjon | ● | ● | − | − | − | ●
Endre følsomhet for støtvarslingsfunksjon | − | ● | − | − | − | ●
Helningsmodus | ● | ● | ● | − | − | ●
SlopeProtect endre (GRL 650 CHVG) | − | − | − | − | − | ●
Manuell modus | ● | ● | − | − | − | ●
Modus CenterFind | − | − | − | ● | ● | −
CenterLock-modus | − | − | − | − | ● | −
Partiell projeksjon | − | − | − | − | − | ●
Kalibrering X‑ og Y‑akse (horisontal stilling)B) | ● | ● | − | ● | ● | ●
Kalibrering av Z-akse (vertikal stilling) | ● | ● | − | − | − | ●

A)

  Funksjonen må startes samtidig på måleverktøyet på den ene siden og fjernkontrollen, lasermottakeren eller smarttelefonen på den andre siden.

B)

  Funksjonen startes samtidig på måleverktøyet og smarttelefonen samtidig eller på lasermottakeren.