# Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

##

Laservastaanotin on tarkoitettu sellaisten pyörivien lasersäteiden nopeaan etsintään, joiden aallonpituus vastaa teknisiä tietoja.

LR 60 -laservastaanotin on lisäksi tarkoitettu GRL 600 CHV:n ohjaamiseen Bluetooth®-yhteydellä, ja LR 65 G -laservastaanotin on tarkoitettu GRL 650 CHVG:n ohjaamiseen.

Laservastaanotin on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön.

##

Kuvattujen osien numerointi viittaa tässä käyttöoppaassa oleviin laservastaanottimen kuviin.

(54) | Lasersäteen vastaanottokenttä
(55) | LED-suuntanuoli ”lasersäde keskilinjan yläpuolella”
(56) | Keskilinjan LED-valo
(57) | LED-suuntanuoli ”lasersäde keskilinjan alapuolella”
(58) | Näyttö (etu- ja taustapuoli)
(59) | Kaiutin
(60) | Libelli
(61) | Ripustuskoukku
(62) | Keskimerkki
(63) | Magneetit
(64) | Pidikkeen kiinnitin
(65) | Sarjanumero
(66) | Paristokotelon kansi
(67) | Paristokotelon kannen lukitsin
(68) | Y‑akselin painike
(69) | X‑akselin painike
(70) | Tilan painike
(71) | Vastaanottotarkkuuden säätöpainike
(72) | Käynnistyspainike
(73) | Äänimerkin/äänenvoimakkuuden painike
(74) | Pidikkeen libelliA)
(75) | Pidikkeen keskilinjan referenssipisteA)
(76) | PidikeA)
(77) | Pidikkeen kiertonuppiA)
(78) | MittatankoA)
(79) | Pidikkeen kiinnitysruuviA)

A)

  Nämä lisätarvikkeet eivät kuulu Tavanomainen toimitukseen.

### Näyttöelementit

(j) | Pyörivän laserin akun/paristojen lataustilan näyttö
(k) | Bluetooth®-yhteyden merkkivalo
(l) | Vastaanottotarkkuuden näyttö
(m) | Mittayksikön näyttö
(n) | Tekstinäyttö
(o) | Suuntanuoli ”Lasersäde keskilinjan alapuolella”
(p) | Äänimerkin/äänenvoimakkuuden näyttö
(q) | Keskilinjan näyttö
(r) | Laservastaanottimen paristonäyttö
(s) | Suuntanuoli ”Lasersäde keskilinjan yläpuolella”

##

Laservastaanotin | LR 60 | LR 65 G
--- | --- | ---
Tuotenumero | ‎3 601 K69 P..‎‎‎‎ | ‎3 601 K69 T..‎‎‎‎
Käyttölämpötila | –10…+50 °C | –10…+50 °C
Säilytyslämpötila | –20…+70 °C | –20…+70 °C
Suurin käyttökorkeus merenpinnan tasosta | 2 000 m | 2 000 m
Suhteellinen ilmankosteus enintään | 90 % | 90 %
Likaisuusaste standardin IEC 61010-1 mukaan | 2A) | 2A)
Paristot | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Bluetooth®-laservastaanotin
Käyttötaajuusalue | 2 402–2 480 MHz | 2 402–2 480 MHz
Lähetysteho enint. | 6,3 mW | 6,3 mW
Signaalin suurin kantavuusB) | 100 m | 100 m
Luokka | 1 | 1
Yhteensopivuus | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C)
Vastaanotettavissa oleva aallonpituus | 600−800 nm | 500−570 nm
Vastaanotettavissa oleva pyörimisnopeus | >120 min-1 | >120 min-1
EnimmäiskantamaD)
GRL 600 CHV:n kanssa | 300 m | −
GRL 650 CHVG:n kanssa | − | 325 m
Vastaanottokulma | ±35° | ±35°
VastaanottotarkkuusE)F)
erittäin hieno | ±0,5 mm | ±0,5 mm
hieno | ±1 mm | ±1 mm
keskikarkea | ±2 mm | ±2 mm
karkea | ±5 mm | ±5 mm
erittäin karkea | ±10 mm | ±10 mm
Käyttöaika n. | 50 h | 50 h
PainoG) | 0,38 kg | 0,38 kg
Mitat (pituus × leveys × korkeus) | 175 × 79 × 33 mm | 175 × 79 × 33 mm
Kotelointiluokka | IP67 | IP67

A)

  Kyseessä on vain johtamaton lika. Työkaluun voi kuitenkin syntyä joskus tilapäistä johtavuutta kasteen takia.

B)

  Kantavuus voi vaihdella voimakkaasti ulkoisten olosuhteiden ja käytettävän vastaanottimen mukaan. Suljetuissa tiloissa ja metallisten esteiden (esimerkiksi seinät, kaapit, laukut, yms.) takia Bluetooth®-kantavuus saattaa olla huomattavasti pienempi.

C)

  Bluetooth®-Low-Energy-laitteilla ei välttämättä voi muodostaa yhteyttä kyseisestä mallista ja käyttöjärjestelmästä riippuen. Bluetooth®-laitteiden on tuettava SPP-profiilia.

D)

  Epäedulliset ympäristöolosuhteet (esimerkiksi suora auringonpaiste) saattavat lyhentää kantamaa.

E)

  riippuu laservastaanottimen ja pyörivän laserin välisestä etäisyydestä sekä pyörivän laserin laserluokasta ja lasertyypistä

F)

  Epäedulliset ympäristöolosuhteet (esimerkiksi suora auringonpaiste) saattavat heikentää vastaanottotarkkuutta.

G)

  Paino ilman paristoja

Laservastaanottimen laitekilvessä oleva sarjanumero (65) on laitteen yksilöllinen tunnistusnumero.