# عرض عام لإمكانيات التحكم في الوظائف

الوظيفة | GRL 600 CHV | GRL 650 CHVG | RC 6 | LR 60 | LR 65 G | Bosch Levelling Remote App
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
تشغيل وإطفاء GRL 600 CHV/GRL 650 CHVG | ● | ● | − | − | − | −
إنشاء اتصال عن طريق Bluetooth®‎ ‎A)‎ | ● | ● | ● | ● | ● | ●
وضع السكون | ● | ● | ● | − | − | ●
تشغيل قفل لوحة المفاتيح | − | − | − | − | − | ●
إيقاف قفل لوحة المفاتيح | ● | ● | − | − | − | ●
التشغيل الدوراني والخطي والنقطي | ● | ● | ● | − | − | ●
إدارة الخط/النقطة داخل مستوى الدوران | ● | ● | ● | − | − | ●
إدارة مستوی الدوران بالوضع العمودي | ● | ● | ● | − | − | ●
الوظيفة الأوتوماتيكية لنقطة التعامد إلى أسفل في الوضع العمودي | − | − | ● | − | − | ●
إيقاف/تشغيل وظيفة التحذير من الصدمات | ● | ● | − | − | − | ●
تغيير درجة حساسية وظيفة التحذير من الصدمات | − | ● | − | − | − | ●
تشغيل الإمالة | ● | ● | ● | − | − | ●
تغيير وضع SlopeProtect (GRL 650 CHVG)‎ | − | − | − | − | − | ●
التشغيل اليدوي | ● | ● | − | − | − | ●
وضع CenterFind | − | − | − | ● | ● | −
الوضع CenterLock‏ | − | − | − | − | ● | −
الإسقاط الجزئي | − | − | − | − | − | ●
معايرة المحور X و Y (الوضع الأفقي)B) | ● | ● | − | ● | ● | ●
معايرة المحور Z (الوضع العمودي) | ● | ● | − | − | − | ●

A)

  يجب أن تكون الوظيفة مشغلة في نفس الوقت بعدة القياس من ناحية وجهاز التشغيل عن بعد ومستقبل الليزر أو الهاتف الذكي من ناحية أخرى.

B)

  يتم تشغيل الوظيفة إما بعدة القياس والهاتف الذكي معا أو بمستقبل الليزر.