# Работа с принадлежностями

##

Визирная марка (51) улучшает видимость лазерного луча при неблагоприятных условиях и на больших расстояниях.

Отражающая поверхность визирной марки (51) улучшает видимость лазерной линии, на прозрачной поверхности лазерную линию также видно с тыльной стороны визирной марки.

##

Штатив обеспечивает стабильную, регулируемую по высоте опору для измерений.

1. Для эксплуатации в горизонтальном положении установите измерительный инструмент гнездом под штатив 5/8" (18) на резьбу штатива (43).
2. Для эксплуатации в вертикальном положении используйте гнездо под штатив 5/8" (20).
3. Зафиксируйте измерительный инструмент с помощью крепежного винта штатива.

На штативе с размерной шкалой на выдвижной части можно непосредственно установить смещение по высоте.

1. Предварительно выровняйте штатив, прежде чем включать измерительный инструмент.

##

Лазерные очки отфильтровывают окружающий свет. Поэтому свет лазера кажется более ярким для зрительного восприятия.

##

Измерительный инструмент можно закрепить на стене с помощью настенного крепления с узлом выверки (44). Применение настенного крепления рекомендуется, напр., при работах на высоте, превышающей высоту раздвинутого штатива, или при работах на нестабильном основании и без штатива.

1. Прикрутите настенное крепление (44) винтами посредством крепежных отверстий (45) к стене.
2. Установите настенное крепление как можно более отвесно и проверьте надежность крепления.
3. Закрутите винт 5/8" (48) настенного крепления в горизонтальное гнездо под штатив (18) или в вертикальное гнездо под штатив (20) измерительного инструмента.

С помощью узла выверки можно перемещать измерительный инструмент по высоте в диапазоне прибл. 13 см.

1. Нажмите клавишу (46)
2. Переместите выравнивающий блок приблизительно на требуемую высоту.

С помощью винта тонкой настройки (47) можно точно направить лазерный луч на реперную высоту.

##

При работе с измерительной рейкой вблизи высоковольтных кабелей следует соблюдать особую осторожность. При приближении измерительной рейки к высоковольтным кабелям может произойти поражение электрическим током, что может привести к летальному исходу.

Не работайте с измерительной рейкой при приближении грозы.

Для проверки неровностей и переноса наклонов рекомендуется использовать дальномерную рейку (42) с лазерным приемником.

На дальномерной рейке (42) вверху нанесена относительная шкала. Нуль задается внизу на выдвижной части. Благодаря этому можно сразу видеть отклонения от заданной высоты.