# Seaded

##

Saate valida, millise täpsusastmega näidatakse laserikiire asukohta vastuvõtuväljal (54) keskelasuvana.

Keskjoone kuva hetkeseadet näete vastuvõtutäpsuse näidikul (l).

1. Vastuvõtutäpsuse muutmiseks vajutage nuppu nii mitu korda, kuni ekraanile ilmub soovitud seade.

Nupu igal vajutusel näitab tekstinäidik (n) veidi aega vastavat vastuvõtutäpsuse väärtust.

Väljalülitamisel vastuvõtutäpsuse seade salvestatakse.

##

Laserkiire asukohta vastuvõtuväljal (54) saab näidata signaalheliga.

Võite helitugevust muuta või signaalheli välja lülitada.

1. Signaalheli muutmiseks või väljalülitamiseks vajutage nuppu korduvalt, kuni ekraanil näidatakse soovitud helitugevust.

Väikese helitugevuse korral kuvatakse signaalheli näit (p) ekraanil ühe tulbana, suure helitugevuse korral kolme tulbana, väljalülitatud signaalheli korral näit puudub.

Olenemata signaalheli seadest kõlab laserikiire esmakordsel langemisel vastuvõtuväljale (54) kinnituseks lühike vaikne helisignaal.

Laserikiire vastuvõtja väljalülitamisel signaalheli seade salvestatakse.

##

Seadete menüü avamine: vajutage samaaegselt korraks nuppu ja nuppu .

Seade muutmine samas alammenüüs: seadete vahel liikumiseks vajutage kas nuppu või nuppu . Viimati valitud seade salvestatakse menüüst lahkumisel automaatselt.

Alammenüü vahetamine: järgmisse alammenüüsse liikumiseks vajutage korraks nuppu .

Seadete menüüst lahkumine: hoidke nuppu allavajutatuna seni, kuni seadete menüü sulgub. Seadete menüü sulgub automaatselt umbes 10 s järel pärast viimast nupuvajutust.

Alammenüüd on järgmised.

- Suhtelise kõrguse näidu mõõtühik. Mõõtühikumenüü avamisel näete tekstinäidikul (n) hetkel valitud mõõtühikut, saadaolevaid mõõtühikuid aga selle kohal mõõtühikunäidikul (m).
- LED-suunanäidud (LED). 3 LED-suunanäidu (55), (57) ja (56) heledust saab muuta ning need saab välja lülitada. LEDid põlevad valitud seade kohaselt.
- Ekraanivalgustus (LIT). Ekraanivalgustuse saab lülitada sisse (põleb roheline LED) või välja (põleb punane LED).
- Viimase vastuvõtu salvestamise funktsioon (MEM). Viimase laserikiire vastuvõtuväljale langemise suuna näidu saab lülitada sisse (põleb roheline LED) või välja (põleb punane LED).
- LR 65 G: Center-funktsioonid (CF/CL): valida saab režiimi CenterFind (CF) ja saab režiimi CenterLock (CL). Tekstinäidikule (n) ilmub ajakohane režiim.

Peale ekraanivalgustuse seade salvestatakse laserikiire vastuvõtja väljalülitamisel kõik seaded.

##

Ekraanid (58) laserikiire vastuvõtja esi- ja tagaküljel on valgustusega. Ekraanivalgustus lülitub sisse:

- laserikiire vastuvõtja sisselülitamisel,
- iga nupuvajutuse korral,
- laserikiire liikumisel üle vastuvõtuvälja (54).

Ekraanivalgustus lülitub automaatselt välja:

- 30 s järel pärast viimast nupuvajutust, kui vastuvõtuväljale ei lange laserikiirt;
- 2 min järel pärast viimast nupuvajutust, kui laserikiire asukoht vastuvõtuväljal ei muutu.

Ekraanivalgustuse saab seadete menüüs välja lülitada.

Laserikiire vastuvõtja väljalülitamisel ekraanivalgustuse seadet ei salvestata. Laserikiire vastuvõtja sisselülitamisel on ekraanivalgustus alati sisse lülitatud.