# Beschrijving van product en werking

##

### Rotatielaser

Het meetgereedschap is bestemd voor het meten en controleren van nauwkeurig waterpas verlopende hoogtelijnen, verticale lijnen, vluchtlijnen en loodpunten.

Het meetgereedschap is geschikt voor gebruik binnenshuis en buitenshuis.

Dit product is een laserproduct voor consumenten in overeenstemming met EN 50689.

### Afstandsbediening

De afstandsbediening is bestemd voor de besturing van Bosch-rotatielasers per Bluetooth®.

De afstandsbediening is geschikt voor gebruik binnen en buiten.

##

De nummering van de afgebeelde componenten heeft betrekking op de weergave van meetgereedschap en afstandsbediening in de afbeeldingen.

### Rotatielaser

(1) | Batterijvakdeksel
(2) | Vergrendeling van het batterijvakdeksel
(3) | Hellingtoets omlaag/ toets rechtsom draaien
(4) | Hellingtoets omhoog/ toets linksom draaien
(5) | Toets lijnmodus
(6) | Toets rotatiemodus
(7) | Toets Bluetooth®
(8) | Variabele laserstraal
(9) | Opening voor laserstraal
(10) | Loodpunt naar bovenA)
(11) | Aan/uit-toets
(12) | Statusaanduiding
(13) | Toets handmatige modus
(14) | Toets hellinginstelling
(15) | Display
(16) | Sleuf voor uitlijning
(17) | Draaggreep
(18) | Statiefopname 5/8" (horizontaal)
(19) | Laser-waarschuwingsplaatje
(20) | Statiefopname 5/8" (verticaal)
(21) | Serienummer
(22) | Batterijadapter
(23) | Ontgrendelingsknop accu/batterijadapter
(24) | AccuB)

A)

  In verticale modus geldt de loodpunt naar boven als 90°-referentiepunt.

B)

  Dit toebehoren wordt niet standaard meegeleverd.

### Aanduidingselementen rotatielaser

(a) | Aanduiding rotatiesnelheid
(b) | Aanduiding lasermodus
(c) | Aanduiding verbinding per Bluetooth®
(d) | Aanduiding schokwaarschuwingsfunctie
(e) | Oplaadaanduiding accu/batterijen
(f) | Aanduiding loodpuntfunctie naar beneden
(g) | Aanduiding hellingshoek X-as
(h) | Aanduiding hellingshoek Y-as
(i) | Softkey-symbolen

### Afstandsbediening

(25) | Toets loodpuntfunctie naar beneden
(26) | Toets rotatiemodus
(27) | Toets rustmodus
(28) | Toets lijnmodus
(29) | Toets linksom draaien
(30) | Hellingtoets omhoog
(31) | Toets hellinginstelling
(32) | Aanduiding signaalzending
(33) | Statusaanduiding X-as
(34) | Statusaanduiding Y-as
(35) | Hellingtoets omlaag
(36) | Toets rechtsom draaien
(37) | Vergrendeling van het batterijvakdeksel
(38) | Serienummer
(39) | Batterijvakdeksel
(40) | AfstandsbedieningA)

A)

  Dit toebehoren wordt niet standaard meegeleverd.

### Accessoires/vervangingsonderdelen

(41) | LaserontvangerA)
(42) | MeetlatA)
(43) | StatiefA)
(44) | Wandhouder/uitlijneenheidA)
(45) | Bevestigingsgaten van wandhouderA)
(46) | Druktoets voor grofinstelling van wandhouderA)
(47) | Fijninstelschroef van wandhouderA)
(48) | 5/8"-schroef van wandhouderA)
(49) | MagneetA)
(50) | LaserbrilA)
(51) | LaserrichtbordA)
(52) | RiemA)
(53) | KofferA)

A)

  Dit toebehoren wordt niet standaard meegeleverd.

##

Rotatielaser | GRL 600 CHV | GRL 650 CVHV
--- | --- | ---
Productnummer | ‎3 601 K61 F..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 V..‎‎‎‎
Max. gebruikshoogte boven referentiehoogte | 2000 m | 2000 m
Relatieve luchtvochtigheid max. | 90 % | 90 %
Vervuilingsgraad volgens IEC 61010-1 | 2A) | 2A)
Laserklasse | 2 | 2
Lasertype | 630–650 nm, < 1 mW | 500−540 nm, < 1 mW
Divergentie | < 1,5 mrad (volledige hoek) | < 1,5 mrad (volledige hoek)
Energievoorziening meetgereedschap
Accu (Li-Ion) | 18 V | 18 V
Batterijen (alkali-mangaan) (met batterijadapter) | 4 × 1,5 V LR20 (D) | 4 × 1,5 V LR20 (D)
Werkbereik (radius) max.
zonder laserontvangerB) | 30 m | 35 m
met laserontvanger | 300 m | 325 m
Nivelleernauwkeurigheid op een afstand van 30 mC)D)
horizontaal | ±1,5 mm | ±1,5 mm
verticaal | ±3 mm | ±3 mm
Zelfnivelleerbereik | ±8,5 % (±5°) | ±8,5 % (±5°)
Nivelleertijd (bij max. 3 % helling) | 30 s | 30 s
Rotatiesnelheid | 150/300/600 min-1 | 150/300/600 min-1
Hellingmodus over één as/twee assen | ±8,5 % | ±8,5 %
Nauwkeurigheid hellingmodusC)E) | ±0,2 % | ±0,2 %
Aanbevolen laserontvanger | LR 60 | LR 65 G
Statiefopname (horizontaal/verticaal) | 5/8" | 5/8"
Gebruiksduur ca.
met accu (4 Ah) | 60 h | 50 h
met batterijen | 70 h | 60 h
GewichtF) | 3,95 kg | 3,92 kg
Afmetingen (lengte × breedte × hoogte) | 327 × 188 × 278 mm | 327 × 188 × 278 mm
Beschermklasse | IP68 | IP68
ValtesthoogteG) | 2 m | 2 m
A-gewogen geluidsdrukniveau | < 70 dB(A) | < 70 dB(A)
Bluetooth®-meetgereedschap
Werkfrequentiebereik | 2402–2480 MHz | 2402–2480 MHz
Zendvermogen max. | 6,3 mW | 6,3 mW
Klasse | 1 | 1
CompatibiliteitH) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Signaalbereik max.I) | 100 m | 100 m
Bluetooth®-smartphone
CompatibiliteitH) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
BesturingssysteemJ) | Android 6 (en hoger) iOS 11 (en hoger) | Android 6 (en hoger) iOS 11 (en hoger)
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | 0° C … +35 °C | 0° C … +35 °C
Toegestane omgevingstemperatuur |  |
bij het gebruik | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C
bij opslag | −20 °C … +50 °C | −20 °C … +50 °C
Aanbevolen accu's | GBA 18V… ProCORE18V 4,0 Ah/8,0 Ah | GBA 18V… ProCORE18V 4,0 Ah/8,0 Ah
Aanbevolen opladers | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Er ontstaat slechts een niet geleidende vervuiling, waarbij echter soms een tijdelijke geleidbaarheid wort verwacht door bedauwing.

B)

  Het werkbereik kan door ongunstige omgevingsomstandigheden (bijv. direct zonlicht) verminderd worden.

C)

  bij 20 °C

D)

  langs de assen

E)

  Bij de maximale helling van ±8,5 % bedraagt de maximale afwijking ±0,2 %.

F)

  Gewicht zonder accu/batterijadapter/batterijen

G)

  Het meetgereedschap, in horizontale positie gemonteerd op een statief, valt op een vlakke betonnen vloer.

H)

  Bij Bluetooth®-Low-Energy-toestellen kan, afhankelijk van model en besturingssysteem, eventueel het opbouwen van een verbinding niet mogelijk zijn. Bluetooth®-toestellen moeten het SPP-profiel ondersteunen.

I)

  Het bereik kan afhankelijk van externe omstandigheden, met inbegrip van de gebruikte ontvanger, sterk variëren. Binnen gesloten ruimten en door metalen barrières (bijv. muren, schappen, koffers, etc.) kan het Bluetooth®-bereik duidelijk worden beperkt.

J)

  Afhankelijk van updates van de Bosch Levelling Remote App kunnen hogere versies van het besturingssysteem noodzakelijk worden.

Het productnummer (21) op het typeplaatje dient voor een ondubbelzinnige identificatie van uw meetgereedschap.

Afstandsbediening | RC 6
--- | ---
Productnummer | ‎3 601 K69 R..‎‎‎‎
Gebruikstemperatuur | −10 °C … +50 °C
Opslag‌temperatuur | –20 °C … +70 °C
Max. gebruikshoogte boven referentiehoogte | 2000 m
Relatieve luchtvochtigheid max. | 90 %
Vervuilingsgraad volgens IEC 61010-1 | 2A)
Werkbereik (radius) max. | 100 m
Batterijen | 2× 1,5 V LR6 (AA)
Bluetooth®-afstandsbediening
Werkfrequentiebereik | 2402–2480 MHz
Zendvermogen max. | 6,3 mW
Klasse | 1
CompatibiliteitB) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Signaalbereik max.C) | 100 m
GewichtD) | 0,14 kg
Afmetingen (lengte × breedte × hoogte) | 122 × 59 × 27 mm
Beschermklasse | IP54

A)

  Er ontstaat slechts een niet geleidende vervuiling, waarbij echter soms een tijdelijke geleidbaarheid wort verwacht door bedauwing.

B)

  Bij Bluetooth®-Low-Energy-toestellen kan, afhankelijk van model en besturingssysteem, eventueel het opbouwen van een verbinding niet mogelijk zijn. Bluetooth®-toestellen moeten het SPP-profiel ondersteunen.

C)

  Het bereik kan afhankelijk van externe omstandigheden, met inbegrip van de gebruikte ontvanger, sterk variëren. Binnen gesloten ruimten en door metalen barrières (bijv. muren, schappen, koffers, etc.) kan het Bluetooth®-bereik duidelijk worden beperkt.

D)

  Gewicht zonder batterijen