# Включение электроинструмента

- Освободите рабочую зону от препятствий, которые могут отражать или перекрывать лазерный луч. Прикройте отражающие и блестящие поверхности. Не производите измерения через оконные стекла или аналогичные материалы. Результаты измерений могут быть искажены из-за отражения или перекрытия лазерного луча.

##

1. Располагайте лазерный приемник таким образом, чтобы лазерный луч мог попадать в приемное окошко (54) .
2. Выровняйте его так, чтобы лазерный луч проходил через приемное окошко поперек (как изображено на рисунке).
3. Если ротационный лазер имеет несколько режимов работы, выберите горизонтальный или вертикальный режим с самой высокой скоростью вращения.

##

- При включении лазерного приемника может прозвучать громкий звуковой сигнал. Поэтому не держите лазерный приемник близко к уху или к другим людям. Громкий звук может повредить слух.

1. Нажмите кнопку , чтобы включить лазерный приемник.
2. Все индикаторы на дисплее и все светодиоды загораются на короткое время, и может прозвучать звуковой сигнал.
3. Чтобы выключить лазерный приемник, нажмите и удерживайте кнопку ,пока все светодиоды не загорятся на короткое время, а дисплей не погаснет.

Все настройки, кроме настройки подсветки дисплея, при выключении лазерного приемника сохраняются.

Если в течение ок. 10 ми. на лазерном приемнике не нажимается ни одна кнопка и в приемное окошко (54) в течение 10 мин не попадает лазерный луч, лазерный приемник автоматически выключается для экономии заряда батареек.

##

При поставке ротационный лазер и поставляемый вместе с ним лазерный приемник уже сопряжены через Bluetooth®.

При наличии соединения появляется индикатор соединения по Bluetooth® (k) на дисплее лазерного приемника.

1. Чтобы заново подсоединить лазерный приемник или подсоединить к ротационному лазеру еще один лазерный приемник, нажмите и удерживайте кнопку на ротационном лазере, пока на дисплее ротационного лазера не появится символ установки соединения с пультом дистанционного управления/лазерным приемником.
2. Затем нажмите и удерживайте кнопки и на лазерном приемнике, пока на текстовом индикаторе (n) лазерного приемника не появится P‑‑.

Успешное соединение подтверждается на дисплее ротационного лазера. На текстовом индикаторе (n) лазерного приемника появляется POK.

Если не удается установить соединение между ротационным лазером и лазерным приемником, на текстовом индикаторе (n) лазерного приемника появляется PNK и на дисплее ротационного лазера отображается сообщение о сбое соединения. Для устранения ошибки следуйте указаниям руководства по эксплуатации ротационного лазера.

##

Положение лазерного луча в приемном окошке (54) показывается на дисплее (58) с передней и задней стороны лазерного приемника с помощью индикаторов направления «лазерный луч под средней линией» (o), «лазерный луч над средней линией» (s) или индикатора средней линии (q).

В качестве опции можно также включить отображение положения лазерного луча в приемном окошке:

- с помощью красного светодиодного индикатора направления «лазерный луч под средней линией» (57), светодиодного индикатора направления «лазерный луч над средней линией» (55) или зеленого светодиодного индикатора средней линии (56) на передней стороне лазерного приемника,
- с помощью звукового сигнала.

Во время первого прохождения лазерного луча через приемное окошко (54) всегда подается короткий звуковой сигнал и коротко загораются красный светодиодный индикатор направления «лазерный луч под средней линией» (57) и синий светодиодный индикатор направления «лазерный луч над средней линией» (55) (даже если звуковой сигнал и/или светодиодные индикаторы направления выключены).

Лазерный приемник слишком низко: если лазерный луч попадает в верхнюю часть приемного окошка (54), на дисплее загорается индикатор направления «лазерный луч над средней линией» (s).

При включенных светодиодах загорается синий светодиодный индикатор направления «лазерный луч над средней линией» (55).
При включенном звуковом сигнале раздается сигнал с большим интервалом.

1. Сдвиньте лазерный приемник в направлении стрелки вверх.
2. При приближении к центральной линии от индикатора направления «лазерный луч над средней линией» (s) остается только кончик.

Лазерный приемник слишком высоко: если лазерный луч попадает в нижнюю часть приемного окошка (54), на дисплее загорается индикатор направления «лазерный луч под средней линией» (o).

При включенных светодиодах загорается красный светодиодный индикатор направления «лазерный луч под средней линией» (57).
При включенном звуковом сигнале раздается сигнал с коротким интервалом.

1. Сдвиньте лазерный приемник в направлении стрелки вниз.
2. При приближении к центральной линии от индикатора направления «лазерный луч под средней линией» (o) остается только кончик.

Лазерный приемник по центру: если лазерный луч попадает в приемное окошко (54) на уровне центральной линии, на дисплее отображается индикатор средней линии (q).

При включенных светодиодах загорается зеленый светодиодный индикатор средней линии (56).
При включенном звуковом сигнале подается непрерывный сигнал.

Функция памяти последнего приема: Если лазерный приемник перемещается так, что лазерный луч снова выходит за пределы приемного окошка (54), непродолжительное время мигает последний отображенный индикатор направления «лазерный луч над средней линией» (s) или индикатор направления «лазерный луч под средней линией» (o). Этот индикатор можно включить или выключить в меню настроек.

##

Если лазерный луч попадает в приемное окошко (54), расстояние между лазерным лучом и центральной линией лазерного приемника отображается на текстовом индикаторе (n) на дисплее в виде абсолютного значения.

Единицу изменения индикатора высоты можно изменить в меню настроек («мм» или «дюймы»).