# Uklanjanje smetnji

Prikaz na zaslonu rotacijskog lasera | Prikaz na zaslonu laserskog prijamnika | Smetnja | Pomoć
--- | --- | --- | ---
| − | Automatsko isključivanje (prazna aku-baterija ili prazne baterije) | Zamijenite aku-bateriju odn. baterije.
| − | Automatsko isključivanje (prekoračena radna temperatura) | Ostavite mjerni alat da se temperira prije uključivanja. Zatim provjerite točnost mjerenja i po potrebi kalibrirajte mjerni alat.
| −/PNK | Uspostavljanje veze s daljinskim upravljačem (40) odn. laserskim prijamnikom (41) nije uspjelo | Kratko pritisnite tipku kako biste zatvorili poruku pogreške. Ponovno pokrenite uspostavljanje veze. Ako nije moguće uspostavljanje veze, obratite se Bosch servisnoj službi.
| − | Uspostavljanje veze s pametnim telefonom nije uspjelo | Kratko pritisnite tipku kako biste zatvorili poruku pogreške. Ponovno pokrenite uspostavljanje veze vidi Daljinsko upravljanje putem Bosch Levelling Remote App. Ako nije moguće uspostavljanje veze, obratite se Bosch servisnoj službi.
| − | Mjerni alat je nagnut više od8,5 % ili nije u ispravnom horizontalnom ili vertikalnom položaju. | Ponovno pozicionirajte mjerni alat u horizontalni ili vertikalni položaj. Ponovno niveliranje pokreće se automatski.
| − | Prekoračenje maksimalnog vremena niveliranja | Ponovno pozicionirajte mjerni alat u horizontalni ili vertikalni položaj. Kratko pritisnite tipku kako biste ponovno pokrenuli niveliranje.
| − | Prebacivanje između horizontalnog i vertikalnog položaja bez isključivanja/uključivanja mjernog alata | Kratko pritisnite tipku kako biste ponovno pokrenuli niveliranje.
| ERR | Kalibriranje X-osi nije uspjelo | Prekinite kalibriranje s na način da pritisnete tipku . Uvjerite se da je prijemno polje laserskog prijamnika okomito na odgovarajuću os (X/Y) mjernog alata. Ponovno pokrenite kalibriranje.
| ERR | Kalibriranje Y-osi nije uspjelo
| − | Kalibriranje Z-osi nije uspjelo | Prekinite kalibriranje s na način da pritisnete tipku . Provjerite ispravno izravnavanje mjernog alata. Ponovno pokrenite kalibriranje.
| ERR | Način rada CenterFind u odnosu na X-os nije uspio | Kratko pritisnite bilo koju tipku kako biste zatvorili poruku pogreške. Provjerite jesu li mjerni alat i laserski prijamnik ispravno postavljeni. Laserski prijamnik mora biti u području zakretanja od ±8,5 % mjernog alata. Ponovno pokrenite način rada.
| ERR | Način rada CenterFind u odnosu na Y-os nije uspio
GRL 650 CHVG:
| ERR | Način rada CenterLock u odnosu na X-os nije uspio | Kratko pritisnite bilo koju tipku kako biste zatvorili poruku pogreške. Provjerite jesu li mjerni alat i laserski prijamnik ispravno postavljeni. Laserski prijamnik mora biti u području zakretanja od ±8,5 % mjernog alata. Ponovno pokrenite način rada.
| ERR | Način rada CenterLock u odnosu na Y-os nije uspio