# Puesta en marcha del láser de rotación

- Mantenga la zona de trabajo libre de obstáculos que puedan reflejar o estorbar el rayo láser. Por ejemplo, cubra las superficies reflectantes o brillantes. No mida a través de cristales de vidrio o materiales similares. Un rayo láser reflejado o estorbado puede falsificar los resultados de la medición.

- Utilice siempre sólo el centro del punto láser o de la línea láser para marcar. El tamaño del punto del láser, o el ancho de la línea láser, varían con la distancia.

##

Posición ‌horizontal

Posición vertical

1. Coloque el instrumento de medición sobre una superficie estable en posición horizontal o vertical, móntelo en el trípode (43) o en el soporte de pared (44) con la unidad de alineación.

Preste atención a que el instrumento de medición esté colocado en una posición firme para evitar una discontinuidad en su funcionamiento al tener que corregir la nivelación. Debido a su alta precisión de nivelación, el instrumento de medición reacciona de manera muy sensible a las sacudidas y variaciones de nivel.

##

Las funciones principales del instrumento de medición se controlan a través de las teclas del instrumento de medición así como a través del mando a distancia (40). Otras funciones están disponibles a través del mando a distancia (40), el receptor láser (41) o a través del Bosch Levelling Remote App .

ver Vista general de las posibilidades de control de las funciones

Para la indicación en la pantalla (15) del instrumento de medición rige:

- Cuando se pulsa por primera vez una tecla de función (p. ej. tecla ) se muestran los ajustes actuales de la función. La próxima vez que se pulse la tecla de función, se modifican los ajustes.
- En la parte inferior de la pantalla se muestran símbolos de softkeys (i) en varios menús. Con las correspondientes teclas de función (softkeys) dispuestas alrededor de la pantalla se pueden realizar las funciones representadas por los símbolos (i) (ver figura). Los símbolos muestran —en función del menú respectivo— las teclas de función que se pueden utilizar (p. ej., en el menú modo de rotación, la tecla ) o funciones adicionales como Continuar (), Atrás () o Confirmación ().
- Los símbolos de softkey (i) también indican si las teclas y en el menú actual sirven para inclinar hacia abajo () o hacia arriba () o para girar en sentido horario () o en sentido antihorario ().
- 5 s después de la última pulsación de tecla, la indicación vuelve automáticamente a la pantalla de inicio.
- La pantalla (15) se ilumina con cada pulsación de tecla o con cada señal que llega al instrumento de medición. La iluminación se apaga aprox. 1 minuto después de la última pulsación de tecla.

La inclinación o giro de varias funciones puede acelerarse pulsando las teclas de inclinación o giro correspondientes en el instrumento de medición o en el mando a distancia durante un tiempo prolongado.

Al desconectar el instrumento de medición, todas las funciones se reponen al ajuste estándar.

##

Antes de la primera puesta en servicio y antes de cada comienzo de trabajo, realice una verificación de precisión ver Comprobación de la precisión y calibración del instrumento de medición.

## Conexión

1. Presione la tecla para conectar el instrumento de medición.
2. Aparece una secuencia de inicio durante unos segundos, seguida de la pantalla de inicio.
3. El instrumento de medición envía el rayo láser orientable (8) así como el punto de plomada hacia arriba (10) de las aberturas de salida (9).

La nivelación se inicia automáticamente y se muestra en la pantalla mediante el símbolo intermitente de nivelación, los rayos láser intermitentes y la indicación de estado verde intermitente (12) ver Nivelación automática.

Tras una nivelación exitosa, aparece la pantalla de inicio, los rayos láser se iluminan permanentemente, la rotación comienza y la indicación de estado (12) se ilumina permanentemente en verde.

## Desconexión

1. Para apagar el instrumento de medición, mantenga pulsada la tecla hasta que en la pantalla aparezca el símbolo de apagado.

Si se supera la temperatura de servicio máxima permitida de 50 °C, durante unos segundos aparece un mensaje de advertencia y la indicación de estado (12) parpadea en rojo.

A continuación, el instrumento de medición se apaga para proteger al diodo láser. Una vez se ha enfriado el instrumento de medición, ya está de nuevo listo para el funcionamiento y se puede encender.

##

El instrumento de medición y el mando a distancia suministrado (40), así como el receptor láser suministrados (41) se entregan conectados ya por Bluetooth®.

1. Para conectar el mando a distancia o el receptor láser, mantenga pulsada la tecla hasta que aparezca en la pantalla el símbolo de establecimiento de conexión con el mando a distancia o el receptor láser.

1. Para establecer conexión con el mando a distancia, pulse simultáneamente la tecla y la tecla del mando a distancia hasta que los indicadores de estado (33) y (34) empiecen a parpadear.
2. Mientras se establece la conexión con el mando a distancia, los indicadores de estado en el mando a distancia parpadean alternativamente en verde.

1. Para establecer conexión con el receptor láser, mantenga pulsadas simultáneamente las teclas y del receptor láser hasta que en la pantalla del receptor láser aparezca el mensaje de establecimiento de conexión.

ver Conexión del láser de rotación

En la pantalla se confirma el establecimiento exitoso de la conexión con el mando a distancia o el receptor láser.
Si se ha establecido correctamente la conexión con el mando a distancia, se iluminan las indicaciones de estado (33) y (34) en el mando a distancia durante 3 s en verde.

Si no fue posible establecer la conexión, en la pantalla aparece un mensaje de error.
Si ha fallado el establecimiento de conexión con el mando a distancia, las indicaciones de estado (33) y (34) se iluminan en rojo en el mando a distancia durante 3 s.

Puede haber conectados simultáneamente 2 receptores láser con el instrumento de medición y ambos pueden trabajar con la herramienta.

Si se conectan mandos a distancia o receptores láser adicionales, se eliminará la conexión más antigua.

##

El instrumento de medición está equipado con un módulo Bluetooth® que permite el control remoto a través de un smartphone con interfaz Bluetooth®.

Para utilizar esta función, se requiere la Bosch Levelling Remote App. Según el dispositivo final, esta app se puede descargar en una App Store correspondiente (Apple‌ App Store‌, Google‌ Play‌ Store‌). Para ello, escanee el código QR adyacente.

Encontrará información sobre los requisitos del sistema necesarios del smartphone en los datos técnicos del instrumento de medición.

Con el control remoto mediante Bluetooth® pueden producirse retrasos entre el smartphone y el instrumento de medición debido a malas condiciones de recepción.

La función Bluetooth® para el control remoto a través de la app está activada por defecto en el instrumento de medición y puede desactivarse con la tecla .

1. Pulse la tecla para desactivar el Bluetooth® para el control remoto a través de la app.
2. En la pantalla de inicio se apaga el indicador de conexión por Bluetooth® (c).

1. Pulse brevemente la tecla para activar de nuevo el Bluetooth® y el control remoto a través de la app.

1. El símbolo del establecimiento de la conexión con el smartphone aparece en la pantalla.

Asegúrese de que la interfaz de Bluetooth® está activada en su smartphone.

El establecimiento exitoso de la conexión se confirma en la pantalla. La conexión existente se puede reconocer en la pantalla de inicio por la indicación de conexión por Bluetooth® (c).

Si no fue posible establecer la conexión, en la pantalla aparece un mensaje de error.

Tras activar la Bosch Levelling Remote App, se establece la conexión entre el smartphone y el instrumento de medición. Si se encuentran varios instrumentos de medición activos, seleccione el instrumento de medición adecuado. Si solo se encuentra un instrumento de medición activo, tiene lugar un establecimiento automático de comunicación.

La comunicación Bluetooth‌® puede interrumpirse debido a una distancia demasiado grande o un obstáculo entre el instrumento de medición y el aparato móvil final, así como por fuentes electromagnéticas de perturbación. En este caso, se inicia un restablecimiento de la conexión automáticamente.

Pulsar la tecla solo permite controlar la función Bluetooth® para la conexión a un smartphone. El instrumento de medición transmite de forma independiente una señal a través de Bluetooth® para la conexión con el mando a distancia/receptor láser. Esta señal solo se puede detener apagando el instrumento de medición (o quitando las pilas del mando a distancia o del receptor láser).

##

Puede poner el instrumento de medición en modo en espera durante las pausas de trabajo. Todos los ajustes se guardan.

1. Pulse brevemente la tecla .
2. En el menú siguiente, pulse la tecla repetidamente hasta que haya seleccionado el modo de reposo.
3. Confirme su selección con presionando la tecla .

Alternativamente, puede activar el modo en reposo pulsando la tecla en el mando a distancia.

Cuando el modo en reposo está activado, en la pantalla se muestra el símbolo de modo en reposo. La indicación de estado (12) parpadea a ritmo lento en verde. La función de advertencia de impacto permanece activa, todos los ajustes se guardan.

1. Pulse brevemente la tecla en el instrumento de medición o la tecla en el mando a distancia para desactivar el modo de reposo.

También puede apagar el instrumento de medición durante el modo de reposo. Mantenga pulsada la tecla hasta que en la pantalla aparezca el símbolo de apagado. El resto de teclas del instrumento de medición y mando a distancia están desactivadas.

También es posible activar y desactivar el modo en reposo a través de la Bosch Levelling Remote App.

##

El teclado del instrumento de medición y del mando a distancia se puede bloquear a través de la Bosch Levelling Remote App. En la pantalla del instrumento de medición aparece el símbolo del bloqueo del teclado.

El bloqueo del teclado puede anularse como se describe a continuación:

- a través de la Bosch Levelling Remote App,
- desconectando y conectando el instrumento de medición con la tecla
- o pulsando simultáneamente las teclas y en el instrumento de medición.