# Uruchamianie

- Przestrzeń w zasięgu pracy urządzenia powinna być wolna od przeszkód, które mogą odbijać lub blokować wiązkę lasera. Należy zasłonić np. powierzchnie lustrzane lub błyszczące. Nie wykonywać pomiarów przez szyby ze szkła lub podobnych materiałów. Wskutek odbicia lub zablokowania wiązki lasera wyniki pomiaru mogą zostać zafałszowane.

##

1. Odbiornik laserowy należy ustawić tak, aby wiązka lasera mogła dotrzeć do pola odbiorczego (54).
2. Należy go tak wyregulować, aby wiązka lasera biegła w poprzek pola odbiorczego (tak jak to zostało pokazane na rysunku).
3. W przypadku laserów obrotowych z wieloma trybami pracy należy wybrać tryb poziomy lub pionowy i najwyższą prędkość obrotową.

##

- Przy włączaniu odbiornika laserowego może rozlec się głośny sygnał dźwiękowy. Z tego względu podczas włączania należy trzymać odbiornik laserowy z dala od ucha i w bezpiecznej odległości od innych osób. Głośny dźwięk może uszkodzić słuch.

1. Nacisnąć przycisk , aby włączyć odbiornik laserowy.
2. Wszystkie wskazania na wyświetlaczu i wszystkie wskaźniki LED zaświecą się na krótko; może rozlec się także sygnał dźwiękowy.
3. Aby wyłączyć odbiornik laserowy, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk tak długo, aż zaświecą się krótko wszystkie wskaźniki LED i wyświetlacz zgaśnie.

Po wyłączeniu odbiornika laserowego wszystkie ustawienia, z wyjątkiem ustawienia podświetlenia wyświetlacza, zostaną zapisane.

Jeżeli przez ok. 10 min nie zostanie naciśnięty żaden przycisk na odbiorniku laserowym, a do pola odbiorczego (54) przez 10 min nie dotrze wiązka lasera, odbiornik laserowy wyłączy się automatycznie w celu oszczędzania energii.

##

W momencie dostawy laser obrotowy i znajdujący się w wyposażeniu standardowym odbiornik laserowy są już ze sobą sparowane przez Bluetooth®.

Przy istniejącym połączeniu na wyświetlaczu odbiornika laserowego widoczne jest wskazanie połączenia przez Bluetooth® (k).

1. Aby ponownie podłączyć odbiornik laserowy lub podłączyć inny odbiornik laserowy do lasera obrotowego, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk na laserze obrotowym tak długo, aż na wyświetlaczu lasera obrotowego pojawi się symbol nawiązywania połączenia z pilotem/odbiornikiem laserowym.
2. Następnie należy nacisnąć i przytrzymać przyciski i na odbiorniku laserowym tak długo, aż pojawi się wskazanie tekstowe (n) odbiornika laserowego P‑‑.

Nawiązanie połączenia zostanie potwierdzone na wyświetlaczu lasera obrotowego. Wskazanie tekstowe (n) odbiornika laserowego wyświetla komunikat POK.

Jeżeli nie zostanie nawiązane połączenie pomiędzy laserem obrotowym a odbiornikiem laserowym, wskazanie tekstowe (n) odbiornika laserowego PNK oraz wyświetlacz lasera obrotowego wyświetlają komunikat błędu połączenia. Aby usunąć błąd, należy stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi lasera obrotowego.

##

Pozycja wiązki lasera w polu odbiorczym (54) jest wskazywana na wyświetlaczu (58), na przedniej lub tylnej stronie odbiornika laserowego za pomocą wskazania kierunku „wiązka lasera poniżej linii środkowej” (o), wskazania kierunku „wiązka lasera powyżej linii środkowej” (s) lub wskazania linii środkowej (q).

Opcjonalnie pozycja wiązki lasera w polu odbiorczym może być także wskazywana:

- za pomocą czerwonego wskaźnika LED kierunku „wiązka lasera poniżej linii środkowej” (57), niebieskiego wskaźnika LED kierunku „wiązka lasera powyżej linii środkowej” (55) oraz zielonego wskaźnika LED linii środkowej (56) na przedniej stronie odbiornika laserowego,
- za pomocą sygnału dźwiękowego.

Gdy wiązka lasera po raz pierwszy znajdzie się w polu odbiorczym (54), rozlega się zawsze krótki sygnał dźwiękowy, a czerwony wskaźnik LED kierunku „wiązka lasera poniżej linii środkowej” (57) oraz niebieski wskaźnik LED kierunku „wiązka lasera powyżej linii środkowej” (55) świecą się krótko (nawet jeśli sygnał dźwiękowy i/lub wskaźniki LED kierunku zostały wyłączone).

Odbiornik laserowy został umieszczony zbyt nisko: Jeżeli wiązka lasera biegnie przez górną połowę pola odbiorczego (54), na wyświetlaczu pojawi się wskazanie kierunku „wiązka lasera powyżej linii środkowej” (s).

Przy włączonych wskaźnikach LED zaświeci się niebieski wskaźnik LED kierunku „wiązka lasera powyżej linii środkowej” (55).
Przy włączonym sygnale dźwiękowym rozlega się sygnał w wolnym tempie.

1. Przesunąć odbiornik laserowy do góry, w kierunku wskazanym strzałką.
2. Po zbliżeniu się do linii środkowej widoczny będzie tylko wierzchołek wskazania kierunku „wiązka lasera powyżej linii środkowej” (s).

Odbiornik laserowy został umieszczony zbyt wysoko: Jeżeli wiązka lasera biegnie przez dolną połowę pola odbiorczego (54), na wyświetlaczu pojawi się wskazanie kierunku „wiązka lasera poniżej linii środkowej” (o).

Przy włączonych wskaźnikach LED zaświeci się czerwony wskaźnik LED kierunku „wiązka lasera poniżej linii środkowej” (57).
Przy włączonym sygnale dźwiękowym rozlega się sygnał w szybkim tempie.

1. Przesunąć odbiornik laserowy do dołu, w kierunku wskazanym strzałką.
2. Po zbliżeniu się do linii środkowej widoczny będzie tylko wierzchołek wskazania kierunku „wiązka lasera poniżej linii środkowej” (o).

Odbiornik laserowy znajduje się pośrodku: Jeżeli wiązka lasera biegnie przez pole odbiorcze (54) na wysokości linii środkowej, na wyświetlaczu pojawi się wskazanie linii środkowej (q).

Przy włączonych wskaźnikach LED zaświeci się zielony wskaźnik LED linii środkowej (56).
Przy włączonym sygnale dźwiękowym rozlega się sygnał ciągły.

Funkcja zapisywania ostatniego odbioru: Jeżeli odbiornik laserowy zostanie poruszony w taki sposób, że wiązka lasera opuści pole odbiorcze (54), przez krótki czas będzie migać ostatnio wyświetlane wskazanie kierunku „wiązka lasera powyżej linii środkowej” (s) lub wskazanie kierunku „wiązka lasera poniżej linii środkowej” (o). Wskazanie to można włączyć lub wyłączyć w menu Ustawienia.

##

Jeżeli wiązka lasera znajdzie się w polu odbiorczym (54), odległość pomiędzy wiązką lasera a linią środkową odbiornika laserowego będzie wyświetlana na wskazaniu tekstowym (n) w postaci wartości absolutnej.

Jednostkę miary wskazania wysokości można zmienić w menu Ustawienia („mm” lub „in”).