# Akumuliatorius/baterija

Matavimo prietaisas gali būti naudojamas su standartinėmis baterijomis arba su Bosch ličio jonų akumuliatoriais.

Nenaudokite įprastinių akumuliatorių (pvz., nikelio ir metalo hidrido).

##

- Naudokite tik techninių duomenų skyriuje nurodytus kroviklius. Tik šie krovikliai yra priderinti prie jūsų matavimo prietaisu naudojamo ličio jonų akumuliatoriaus.

Dėl tarptautinių transportavimo direktyvų ličio jonų akumuliatoriai tiekiami dalinai įkrauti. Kad akumuliatorius veiktų visa galia, prieš pirmąjį naudojimą akumuliatorių visiškai įkraukite.

### Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius ant akumuliatoriaus

Jei akumuliatorius išimamas iš matavimo prietaiso, įkrovos būklę gali rodyti ant akumuliatoriaus esantys žali šviesadiodžiai įkrovos būklės indikatoriai.

Jei norite, kad būtų parodyta įkrovos būklė, paspauskite įkrovos būklės mygtuką arba .

Jei paspaudus mygtuką nešviečia nei vienas šviesadiodis indikatorius, vadinasi akumuliatorius yra pažeistas ir jį reikia pakeisti.

Ne visų tipų akumuliatoriai yra su įkrovos būklės indikatoriumi.

#### Akumuliatoriaus tipas GBA 18V...

Šviesos diodas | Talpa
--- | ---
Šviečia nuolat 3× žali | 60–100 %
Šviečia nuolat 2× žali | 30–60 %
Šviečia nuolat 1× žalias | 5–30 %
Mirksi 1× žalias | 0–5 %

#### Akumuliatoriaus tipas ProCORE18V...

Šviesos diodas | Talpa
--- | ---
Šviečia nuolat 5× žali | 80–100 %
Šviečia nuolat 4× žali | 60–80 %
Šviečia nuolat 3× žali | 40–60 %
Šviečia nuolat 2× žali | 20–40 %
Šviečia nuolat 1× žalias | 5–20 %
Mirksi 1× žalias | 0–5 %

### Nuorodos, kaip optimaliai elgtis su akumuliatoriumi

Saugokite akumuliatorių nuo drėgmės ir van‌dens.

Akumuliatorių sandėliuokite tik nuo −20 °C iki 50 °C temperatūroje. Pvz., nepalikite akumulia‌toriaus vasarą automobilyje.

Akumuliatoriaus ventiliacines angas valykite minkštu, švariu ir sausu teptuku.

Pastebimas įkrauto akumuliatoriaus veikimo laiko sutrumpėjimas rodo, kad akumuliatorius susidėvėjo ir jį reikia pakeisti.

Laikykitės pateiktų šalinimo nurodymų.

##

Matavimo prietaisą patariama naudoti su šarminėmis mangano baterijomis.

Įdėkite baterijas į baterijų adapterį (22).

Atkreipkite dėmesį, kad poliai būtų nukreipti, kaip nurodyta ant baterijų adapterio.

Visada kartu pakeiskite visas baterijas. Naudokite tik vieno gamintojo ir vienodos talpos baterijas.

- Jei matavimo prietaiso ilgesnį laiką nenaudosite, išimkite iš jo baterijas. Matavimo prietaise ilgiau laikomos baterijos dėl korozijos gali pradėti irti.

Baterijų adapteris yra skirtas naudoti tik tam skirtuose Bosch matavimo prietaisuose.

##

1. Stumkite baterijų skyriaus dangtelio fiksatorių (2) į padėtį ir atidenkite baterijų skyriaus dangtelį (1).
2. Paspauskite atblokavimo klavišą (23) ir traukite akumuliatorių (24) ar baterijų adapterį (22) iš baterijų skyriaus. Traukdami nenaudokite jėgos.
3. Įkrautą akumuliatorių (24) arba baterijų adapterį (22) su įdėtomis baterijomis stumkite į baterijų skyrių, kol pajusite, kad užsifiksavo.
4. Uždenkite baterijų skyriaus dangtelį (1) ir stumkite fiksatorių (2) į padėtį .

##

Įkrovos būklės indikatorius (e) ekrane rodo akumuliatoriaus ar baterijų įkrovos būklę:

Indikatorius | Talpa
--- | ---
| 60–100 %
| 30–60 %
| 5–30 %
| 0–5 %

Jei akumuliatorius ar baterijos išsikrovę, kelioms sekundėms parodomas įspėjamasis pranešimas ir raudonai greitai mirksi būsenos indikatorius (12). Tada matavimo prietaisas išsijungia.