# Ručni način rada

Nivelacijska automatika mjernog alata može se isključiti (ručni način rada):

- u horizontalnom položaju za obje osi neovisno jedna od drugoj,
- u vertikalnom položaju za X‑os (Y‑os ne može se nivelirati u vertikalnom položaju).

U ručnom načinu rada moguće je postavljanje mjernog alata u bilo koji kosi položaj.

Dodatno se mogu nagnuti osi neovisno jedna o drugoj u području od ±8,5 % na mjernom alatu. Vrijednost nagiba jedne osi u ručnom načinu rada ne prikazuje se na zaslonu.

Indikator statusa (12) na mjernom alatu stalno svijetli crveno

- ako je u horizontalnom položaju namještena najmanje jedna os na ručni način rada,
- ako je u vertikalnom položaju namještena X-os na ručni način rada.

Indikator statusa X‑osi (33) odn. indikator statusa Y‑osi (34) na daljinskom upravljaču stalno svijetli crveno ako je odgovarajuća os namještena na ručni način rada.

Ručni način rada ne može se pokrenuti pomoću daljinskog upravljača.

## Ručni način rada u horizontalnom položaju

1. Pritišćite tipku sve dok se ne postigne željena kombinacija za namještanje obje osi.
2. Na prikazanom primjeru zaslona isključena je nivelacijska automatika za X‑os, a Y‑os se dalje nivelira.

## Naginjanje osi

1. Pritisnite tipku dok se prikazuje izbornik Ručni način rada.

Ako je isključena nivelacijska automatika samo za jednu os, onda možete promijeniti samo nagib te osi.

1. U ručnom načinu rada obje osi možete se prebacivati između osi ponovnim pritiskom na tipku .

1. Na zaslonu treperi simbol osi čiji se nagib može promijeniti.

1. Nagnite odabranu os tipkama ili do željenog položaja.

## Ručni način rada u vertikalnom položaju

1. Jednom pritisnite tipku za isključivanje nivelacijske automatike za X-os. (Y‑os ne može se nivelirati u vertikalnom položaju.)

## Naginjanje X-osi

1. Pritisnite tipku dok se prikazuje izbornik Ručni način rada.
2. Na zaslonu treperi simbol X‑osi.
3. Nagnite X-os tipkama ili do željenog položaja.

## Okretanje Y-osi

1. Ponovno pritisnite tipku dok se prikazuje izbornik Ručni način rada.
2. Na zaslonu treperi simbol Y‑osi.
3. Okrenite Y-os tipkama ili do željenog položaja.