# Batterij

## Batterijen plaatsen/verwisselen

Voor het gebruik van de laserontvanger worden alkalimangaanbatterijen geadviseerd.

1. Draai de vergrendeling (67) van het batterijvakdeksel in stand (bijv. met een muntstuk).
2. Klap het batterijvakdeksel (66) open en plaats de batterijen.

Let er hierbij op dat de polen juist worden geplaatst volgens de afbeelding op de binnenkant van het batterijvak.

Vervang altijd alle batterijen tegelijk. Gebruik alleen batterijen van één fabrikant en met dezelfde capaciteit.

1. Sluit het batterijvakdeksel (66) en draai de vergrendeling (67) van het batterijvakdeksel in stand .

De batterij-aanduiding (r) geeft de laadtoestand van de batterijen van de laserontvanger aan:

Aanduiding | Capaciteit
--- | ---
| 50−100 %
| 5−50 %
| 2−5 %
| 0−2 %

- Haal de batterijen uit de laserontvanger, wanneer u deze langere tijd niet gebruikt. De batterijen kunnen bij een langere opslagduur in de laserontvanger gaan corroderen.

## Oplaadaanduiding rotatielaser

De oplaadaanduiding (j) geeft de laadtoestand van de accu/batterijen van de rotatielaser aan, wanneer de rotatielaser ingeschakeld is en er via Bluetooth® een verbinding tussen laserontvanger en rotatielaser bestaat.

Aanduiding | Capaciteit
--- | ---
| 60−100 %
| 30−60 %
| 5−30 %
| 0−5 %