# Manuel drift

Måleværktøjets nivelleringsautomatik kan deaktiveres (manuel drift):

- i vandret position for begge akser uafhængigt af hinanden,
- i lodret position for X‑aksen (Y‑aksen kan ikke nivelleres i lodret position).

Ved manuel drift er det muligt at opstille måleværktøjet i en vilkårlig skråstilling.

Derudover kan akserne hældes uafhængigt af hinanden i et område på ±8,5 % på måleværktøjet. Hældningsværdien for en akse i manuel drift vises ikke på displayet.

Statusvisningen (12) på måleværktøjet lyser permanent rødt, hvis

- mindst en akse er indstillet på manuel drift ved vandret position,
- X-aksen er indstillet på manuel drift ved lodret position.

På fjernbetjeningen lyser statusvisningen X‑akse (33) resp. statusvisningen Y‑akse (34) permanent rødt, når den pågældende akse er indstillet på manuel drift.

Manuel funktion kan ikke startes via fjernbetjeningen.

## Manuel drift ved vandret position

1. Tryk på knappen flere gange, indtil den ønskede indstillingskombination for begge akser er nået.
2. På det viste eksempeldisplay er nivelleringsautomatikken deaktiveret for X‑aksen, Y‑aksen nivelleres fortsat.

## Hældning af akser

1. Tryk på knappen , mens menuen for manuel drift vises.

Hvis nivelleringsautomatikken kun er deaktiveret for én akse, kan du kun ændre hældningen for denne akse.

1. Ved manuel drift for begge akser kan du ved igen at trykke på knappen skifte mellem akserne.

1. På displayet blinker symbolet for den akse, hvis hældning kan ændres.

1. Hæld den valgte akse til den ønskede position med knapperne og .

## Manuel drift ved lodret position

1. Tryk én gang på knappen for at deaktivere nivelleringsautomatikken for X‑aksen. (Y‑aksen kan ikke nivelleres ved lodret position)

## Hældning af X-akse

1. Tryk på knappen , mens menuen for manuel drift vises.
2. På displayet blinker symbolet for X‑aksen.
3. Hæld X-aksen til den ønskede position med knapperne og .

## Drejning af Y-akse

1. Tryk igen på knappen , mens menuen for manuel drift vises.
2. På displayet blinker symbolet for Y‑aksen.
3. Drej Y-aksen til den ønskede position med knapperne og .