# Pil

## Bataryaların takılması/değiştirilmesi

Lazer alıcının işletimi için alkali mangan bataryaların kullanılması tavsiye edilir.

1. Pil haznesi kapağındaki kilidi (67) çevirin (örneğin bir bozuk para ile).
2. Pil haznesi kapağını (66) açın ve pilleri yerleştirin.

Pil haznesinin iç tarafındaki şekle bakarak doğru kutuplama yapın.

Bütün bataryaları daima eşzamanlı olarak değiştirin. Daima aynı üreticinin aynı kapasitedeki bataryalarını kullanın.

1. Pil haznesi kapağını (66) kapatın ve pil haznesi kapağının kilidini (67) ilgili konuma çevirin.

Pil göstergesi (r) lazer alıcısı pillerinin şarj durumunu gösterir:

Gösterge | Kapasite
--- | ---
| % 50−100
| % 5−50
| % 2−5
| % 0−2

- Uzun süre kullanmayacaksanız pilleri lazer alıcıdan çıkarın. Piller uzun süre lazer alıcıda tutulursa paslanabilir.

## Rotasyon lazeri şarj durumu göstergesi

Şarj durumu göstergesi (j), rotasyon lazeri açıldığında ve lazer alıcısı ile rotasyon lazeri arasında bir Bluetooth® bağlantısı olduğunda, rotasyon lazerinin pilinin veya aküsünün şarj durumunu gösterir.

Gösterge | Kapasite
--- | ---
| % 60−100
| % 30−60
| % 5−30
| % 0−5