# İşletim türleri

##

X ve Y eksenlerinin konumu gövdedeki rotasyon başında işaretlidir. Bu işaretlemeler alt gövde kenarındaki veya tutamaktaki hizalama çentiklerinin (16) tam üzerinde bulunur. Hizalama çentiklerinin yardımıyla ölçme aletini eksen boyunca hizalayabilirsiniz.

##

Her 3 işletim türü de cihazın yatay ve dikey konumunda mümkündür.

Rotasyonlu işletim
Rotasyonlu işletim özellikle lazer alıcı kullanılırken tavsiye edilir. Çeşitli rotasyon hızları arasında seçme yapabilirsiniz.

Çizgisel işletim
Bu işletim türünde değişken lazer ışını sınırlı bir delik açısında hareket eder. Bu nedenle lazer ışınının görünürlüğü ro‌tas‌yonlu işletime oranla daha iyidir. Çeşitli açıklık açıları arasında seçme yapabilirsiniz.

Noktasal mod
Bu işletim türünde değişken lazer ışınının görünürlüğü en yüksek düzeydedir. Bu işletim türü örneğin yüksekliklerin kolayca aktarılmasına veya hizalamaların kontrolüne yarar.

Çizgisel ve noktasal işletim lazer alıcı (41) ile kullanıma uygun değildir.

##

Her açma işleminden sonra ölçme aleti standart rotasyon hızı (600 dev/dak) ile rotasyonlu işletimde bulunur.

1. Çizgisel işletimden rotasyon moduna geçmek için ölçme aletindeki veya uzaktan kumandadaki tuşa basın.

1. Rotasyon hızını değiştirmek için, ekranda istenen hız görüntülenene kadar ölçme aletindeki veya uzaktan kumandadaki tuşa arka arkaya basın.

Başlangıç ekranında rotasyon hızı göstergesinde (a) ayarlanan hız gösterilir.

Lazer alıcı ile çalışırken en yüksek rotasyon hızını seçmeniz gerekir. Lazer alıcı olmadan çalışırken lazer ışınının daha iyi görünmesi için rotasyon hızını düşürün ve lazer gözlüğü (50) kullanın.

##

1. Çizgisel moda veya noktasal moda geçmek için ölçme aletindeki veya uzaktan kumandadaki tuşa basın.

1. Açılma açısını değiştirmek için, ekranda istenen çalışma modu gösterilene kadar ölçme aletindeki veya uzaktan kumandadaki tuşa arka arkaya basın.
2. Açıklık açısı, noktasal moda ulaşılana kadar her bastığınızda kademeli olarak küçültülür.
3. 360°'de ölçüm aleti tekrar dönüş modundadır, rotasyon hızı en son ayarlanan hızdır.

Atalet nedeniyle lazer, lazer çizgisinin son noktalarını biraz aşabilir.

##

Çizgisel ve noktasal işletimde lazer çizgisini veya lazer noktasını lazerin rotasyon düzleminde konumlandırabilirsiniz. 360° dönüş mümkündür.

1. Saat yönünün tersine çevirmek için ölçme aletindeki tuşa veya uzaktan kumandadaki tuşa basın.
2. Saat yönünde çevirmek için ölçme aletindeki tuşa veya uzaktan kumandadaki tuşa basın.

##

Ölçüm aleti dikey konumdayken lazer noktasını, lazer çizgisini veya rotasyon düzlemini; basit ve paralel hizalama için % ±8,5'lik bir aralıkta X ekseninde döndürebilirsiniz.

1. Fonksiyonu başlatmak için ölçme aletindeki veya uzaktan kumandadaki tuşa basın.
2. Y ekseninin eğim ayarına yönelik menü gösterilir, Y ekseni sembolü yanıp söner.

1. Rotasyon düzlemini döndürmek için, istenen konuma ulaşana kadar ölçme aletindeki veya tuşuna ya da uzaktan kumandadaki veya tuşuna basın.

##

Ölçüm aletini dikey konumda bir zemin referans noktasına hizalamak için, değişken lazer ışınını (8) şakül noktası olarak aşağı doğru çevirebilirsiniz. Şakül noktası fonksiyonu sadece uzaktan kumanda aracılığıyla veya Bosch Levelling Remote App üzerinden başlatılabilir.

Değişken lazer ışını, şakül noktası olarak otomatik hizalama yapmaz. Bu nedenle, şakül noktası fonksiyonunu başlatırken ölçüm aletinin hizalandığından emin olunuz.

1. Şakül noktası aşağı işlevini başlatmak için uzaktan kumanda üzerindeki tuşa basın.
2. Değişken lazer ışını dikey konumdayken ekranda şakül noktası fonksiyonu sembolü gösterilir.
3. Hizalama başarıyla gerçekleştirildikten sonra başlangıç ekranında şakül noktası fonksiyonu göstergesi (f) gösterilir.