# Primeri dela

##

1. Merilno napravo postavite na vodoravno trdno podlago ali jo namestite na stojalo (43).

Delo s stojalom:

1. Laserski žarek usmerite na želeno višino.
2. Prenesite oz. preverite višino na ciljnem mestu.

Delo brez stojala:

1. Izračunajte višinsko razliko med laserskim žarkom in višino na referenčni točki s pomočjo laserske tarče (51).
2. Prenesite oz. pre‌verite izmerjeno višinsko razliko na cilju.

##

Če je potrebno nanašanje pravih kotov ali poravnavanje vmesnih sten, je treba točko navpičnice navzgor (10) poravnati vzporedno na referenčno linijo (na primer steno).

1. V ta namen merilno napravo postavite v navpični položaj in jo pozicionirajte tako, da bo točka navpičnice navzgor potekala vzporedno z referenčno linijo.
2. Za natančno pozicioniranje merite razliko med točko navpičnice navzgor in referenčno linijo neposredno na merilni napravi s pomočjo laserske tarče (51).
3. Razmak med točko navpičnice navzgor in referenčno linijo ponovno izmerite v največji možni oddaljenosti od merilne naprave.
4. Točko navpičnice navzgor naravnajte tako, da bo imela enako razdaljo do referenčne linije, kot pri merjenju neposredno na merilni napravi.
5. Pravi kot do točke navpičnice navzgor (10) se prikaže s spremenljivim laserskim žarkom (8).

##

1. Merilno napravo postavite v navpični položaj.
2. Če naj navpična ravnina poteka v pravem kotu k referenčni liniji (npr. steni), potem naravnajte točko navpičnice navzgor (10) na tej referenčni liniji.
3. Navpičnica se prikaže s spremenljivim laserskim žarkom (8).

##

1. Za uravnavanje navpične laserske linije ali rotacijske ravnine na referenčni točki postavite merilno napravo v navpičen položaj in na grobo poravnajte lasersko linijo oz. rotacijsko ravnino glede na referenčno točko.
2. Za točno poravnavo na referenčno točko vrtite rotacijsko ravnino okrog osi X glejte Zasuk rotacijske ravni pri vertikalnem položaju.

##

Pri ugodnih svetlobnih razmerah (temna oko‌lica) in na kratkih razdaljah lahko delate brez laserskega sprejemnika. Za boljšo vidljivost laserskega žarka izberite ali linijski način ali pa točkovni način in zasukajte laserski žarek z roko do cilja.

##

Pri neugodnih svetlobnih razmerah (svetla okolica, neposredna sončna svetloba) in na večje razdalje uporabite laserski sprejemnik (41) zaradi boljšega iskanja laserskega žarka.

1. Pri delih z laserskim sprejem‌nikom uporabite rotacijski način z najvišjo hitrostjo vrtenja.

##

Na prostem vedno uporabljajte laserski sprejemnik (41).

1. Merilno napravo pri delih na neravnih tleh monti‌rajte na stojalo (43).

Delo izvajajte samo z vklopljeno funkcijo opozorila zaradi udarca in s tem preprečite napačne meritve pri premikanju tal ali tresenju merilne naprave.

##

1. Merilno napravo namestite v vodoravnem položaju na stojalo (43) in postavite stojalo zunaj območja opaženja.
2. Izberite rotacijski način.
3. Laserski sprejemnik (41) z držalom pritrdite na merilno letev (42).
4. Merilno letev postavite na referenčno točko za opaž.
5. Laserski sprejemnik na merilni letvi usmerite po višini tako, da bo spremenljivi laserski žarek (8) merilne naprave prikazan sredinsko. glejte Prikazi smeri
6. Postavite merilno letev z laserskim sprejemnikom eno za drugim na različnih kontrolnih točkah na opaž.

Pazite na to, da ostane položaj laserskega sprejemnika na merilni letvi nespremenjen.

1. Popravite višino opaža, tako da bo laserski žarek na vseh kontrolnih točkah prikazan sredinsko.

##

1. Namestite merilno napravo na stojalo (43) v vodoravnem položaju.
2. Izberite rotacijski način.
3. Postavite stojalo z merilno napravo tako, da bo os X poravnana v eni liniji z nagibom, ki ga želite preveriti.
4. Nastavite želen nagib kot nagib osi X glejte Naklonski način pri vodoravnem položaju.
5. Laserski sprejemnik (41) z držalom pritrdite na merilno letev (42).
6. Namestite merilno letev ob vnožje nagnjene površine.
7. Laserski sprejemnik na merilni letvi usmerite po višini tako, da bo spremenljivi laserski žarek (8) merilne naprave prikazan sredinsko. glejte Prikazi smeri
8. Postavite merilno letev z laserskim sprejemnikom eno za drugim na različnih kontrolnih točkah na nagnjeno površino.

Pazite na to, da ostane položaj laserskega sprejemnika na merilni letvi nespremenjen.

Če je laserski žarek na vseh kontrolnih točkah prikazan sredinsko, je nagib površine pravilen.