# Funkcije

##

U načinu rada CenterFind rotacijski laser automatski pokušava usmjeriti lasersku zraku na središnju liniju laserskog prijamnika podizanjem i spuštanjem rotacijske glave.

Laserska zraka može se istovremeno usmjeriti u vodoravnom položaju rotacijskog lasera u odnosu na X‑os rotacijskog lasera, Y‑os ili na obje osi vidi Određivanje nagiba u načinu rada CenterFind.

U okomitom položaju rotacijskog lasera moguće je samo usmjeravanje na Y‑os.

## Pokretanje načina rada CenterFind:

1. Postavite rotacijski laser i laserski prijamnik tako da se laserski prijamnik nalazi u smjeru X‑osi ili Y‑osi rotacijskog lasera.
2. Usmjerite laserski prijamnik tako da je željena os pod pravim kutom s prijemnim poljem (54).
3. Ako treba usmjeriti lasersku zraku na obje osi, onda postavite po jedan laserski prijamnik povezan s rotacijskim laserom u smjeru X‑osi i Y‑osi.

Svaki laserski prijamnik mora biti u području zakretanja od ±8,5 % rotacijskog lasera.

4. Uključite rotacijski laser u načinu rada s rotacijom.

LR 65 G: U izborniku Postavke funkcija Center mora biti postavljena na način rada CenterFind (CF).
U slučaju usmjeravanja na dvije osi rotacijskog lasera to vrijedi za oba laserska prijamnika.

1. Pokretanje načina rada CenterFind za X‑os: Dugo pritisnite tipku ili dugo pritisnite tipku zajedno s tipkom .
2. Pokretanje načina rada CenterFind za Y-os: Dugo pritisnite tipku zajedno s tipkom .

Ako istovremeno treba usmjeriti lasersku zraku na obje osi, onda treba zasebno pokrenuti način rada CenterFind na svakom laserskom prijamniku.

Nakon pokretanja načina rada CenterFind rotacijska glava na rotacijskom laseru pomiče se gore i dolje. Za vrijeme traženja pojavljuje se na prikazu teksta (n) CFX (X‑os) ili CFY (Y‑os).

Ako laserska zraka pogodi prijemno polje (54) u visini središnje linije laserskog prijamnika, pojavljuje se prikaz središnje linije (q) i na prikazu teksta (n) XOK (X‑os) ili YOK (Y‑os). Na rotacijskom laseru prikazuje se vrijednost pronađenog nagiba. Automatski je završen način rada CenterFind.

## Prekid načina rada CenterFind:

1. Pritisnite tipku i držite je pritisnutu.

## Uklanjanje pogrešaka:

Ako laserska zraka nije mogla pronaći središnju liniju laserskog prijamnika u području zakretanja, pojavljuje se na prikazu teksta (n) ERR i svijetle svi LED indikatori smjera.

1. Pritisnite bilo koju tipku na rotacijskom laseru i laserskom prijamniku kako biste zatvorili poruke pogreški.
2. Ponovo pozicionirajte rotacijski laser i laserski prijamnik tako da je laserski prijamnik u području zakretanja od ±8,5 % rotacijskog lasera.

Pazite da je laserski prijamnik usmjeren na X‑os ili Y‑os tako da laserska zraka može vodoravno prolaziti kroz prijemno polje (54).

1. Zatim ponovno pokrenite način rada CenterFind.

LR 65 G: Ako treba usmjeriti obje osi rotacijskog lasera na jedan laserski prijamnik, onda na obama laserskim prijamnicima mora biti namještena ista funkcija Center. Nije moguća kombinacija načina rada CenterFind i načina rada CenterLock.

Ako je na jednoj osi već namješten način rada CenterLock i ako se na drugoj osi pokrene način rada CenterFind, na prikazu teksta (n) pojavljuje se naizmjence ERR i CL.

1. Na obama laserskim prijamnicima namjestite način rada CenterFind i ponovno pokrenite funkciju.

##

U načinu rada CenterFind može se izmjeriti nagib površine do maks. 8,5 %.

1. U tu svrhu postavite rotacijski laser na jednom kraju nagnute površine u vodoravnom položaju na stativ.

X‑os ili Y‑os rotacijskog lasera mora biti usmjerena u liniji s nagibom koji treba odrediti.

2. Uključite rotacijski laser i iznivelirajte ga.
3. Pričvrstite laserski prijamnik s držačem na mjernu letvu (78).
4. Stavite mjernu letvu blizu mjernog alata (na isti kraj nagnute površine).
5. Usmjerite laserski prijamnik na mjernu letvu u visini tako da se laserska zraka rotacijskog lasera prikazuje kao na sredini ➊.
6. Zatim stavite mjernu letvu s laserskim prijamnikom na drugi kraj nagnute površine ➋.

Pazite da položaj laserskog prijamnika na mjernoj letvi ostane nepromijenjen.

7. Pokrenite način rada CenterFind za os koja je usmjerena na nagnutu površinu.

1. Po završetku načina rada CenterFind prikazuje se nagib površine na rotacijskom laseru.

##

U načinu rada CenterLock rotacijski laser automatski pokušava usmjeriti lasersku zraku na središnju liniju laserskog prijamnika podizanjem i spuštanjem rotacijske glave. Za razliku od načina rada CenterFind stalno se provjerava položaj laserskog prijamnika i automatski se prilagođava nagib rotacijskog lasera. Na zaslonu rotacijskog lasera ne prikazuju se vrijednosti nagiba.

Usmjeravanje je moguće za X‑os i Y‑os u vodoravnom i u okomitom položaju rotacijskog lasera.

## Pokretanje načina rada CenterLock:

1. Postavite rotacijski laser i laserski prijamnik tako da se laserski prijamnik nalazi u smjeru X‑osi ili Y‑osi rotacijskog lasera.
2. Usmjerite laserski prijamnik tako da je željena os pod pravim kutom s prijemnim poljem (54).
3. Ako treba usmjeriti lasersku zraku na obje osi, onda postavite po jedan laserski prijamnik povezan s rotacijskim laserom u smjeru X‑osi i Y‑osi.

Svaki laserski prijamnik mora biti u području zakretanja od ±8,5 % rotacijskog lasera.

4. Uključite rotacijski laser u načinu rada s rotacijom.

1. U izborniku Postavke laserskog prijamnika postavite funkciju Center na način rada CenterLock CL.

U slučaju usmjeravanja na dvije osi rotacijskog lasera to vrijedi za oba laserska prijamnika.

2. Pokretanje načina rada CenterLock za X‑os: Dugo pritisnite tipku ili dugo pritisnite tipku zajedno s tipkom .
3. Pokretanje načina rada CenterLock za Y-os: Dugo pritisnite tipku zajedno s tipkom .

Ako istovremeno treba usmjeriti lasersku zraku na obje osi, onda treba zasebno pokrenuti način rada CenterLock na svakom laserskom prijamniku.

Nakon pokretanja načina rada CenterLock rotacijska glava na rotacijskom laseru pomiče se gore i dolje. Za vrijeme traženja pojavljuje se na prikazu teksta (n) CLX (X‑os) ili CLY (Y‑os).

Ako laserska zraka pogodi prijemno polje (54) u visini središnje linije laserskog prijamnika, pojavljuje se prikaz središnje linije (q) i na prikazu teksta (n) LOC. Na rotacijskom laseru prikazuje se simbol CenterLock za odgovarajuću os na početnom zaslonu.

U slučaju promjene položaja laserskog prijamnika ili rotacijskog lasera automatski se prilagođava nagib na rotacijskom laseru.

- Pri radu s načinom CenterLock pazite da se rotacijski laser i laserski prijamnik nehotično ne pomaknu. Automatskim prilagođavanjem nagiba pri svakoj promjeni položaja može doći do pogrešnih mjerenja.

## Prekid/završetak načina rada CenterLock:

1. Pritisnite tipku i držite je pritisnutu.

Ako je laserska zraka u tom trenutku već bila uspješno usmjerena na središnju liniju laserskog prijamnika, onda ostaje pohranjen namješteni nagib na rotacijskom laseru i u slučaju prekida načina rada CenterLock.

## Uklanjanje pogrešaka:

Ako laserska zraka nije mogla pronaći središnju liniju laserskog prijamnika u roku od 2 min (bilo u slučaju pokretanja načina rada ili nakon promjena položaja), pojavljuje se na prikazu teksta (n) ERR i svijetle svi LED indikatori smjera.

1. Pritisnite bilo koju tipku na rotacijskom laseru i laserskom prijamniku kako biste zatvorili poruke pogreški.
2. Ponovo pozicionirajte rotacijski laser i laserski prijamnik tako da je laserski prijamnik u području zakretanja od ±8,5 % rotacijskog lasera.

Pazite da je laserski prijamnik usmjeren na X‑os ili Y‑os tako da laserska zraka može vodoravno prolaziti kroz prijemno polje (54).

1. Zatim ponovno pokrenite način rada CenterLock.

Ako treba usmjeriti obje osi rotacijskog lasera na jedan laserski prijamnik, onda na obama laserskim prijamnicima mora biti namještena ista funkcija Center. Nije moguća kombinacija načina rada CenterLock i načina rada CenterFind.

Ako je na jednoj osi već namješten način rada CenterFind i ako se na drugoj osi pokrene način rada CenterLock, na prikazu teksta (n) pojavljuje se naizmjence ERR i CF.

1. Na obama laserskim prijamnicima namjestite način rada CenterLock i ponovno pokrenite funkciju.

##

Laserski prijamnik ima električke filtre za stroboskopska svjetla. Filtri štite primjerice od smetnji pomoću upozornih svjetala na građevinskim strojevima.