# Översikt statusindikeringar

Mätinstrument | Funktion
--- | ---
Grön | Röd
◌ |  | Horisontellt läge: nivelleringsprocedur X- och/eller Y-axel Vertikalläge: nivelleringsprocedur X-axel
◌ |  | Viloläge aktiverat
● |  | Horisontellt läge: båda axlar är nivellerade. Vertikalläge: X-axeln är nivellerad.
| ◌ | Automatisk avstängning på grund av felmeddelande (t.ex. batteri tomt, drifttemperatur överskriden)
| ◌ | CenterFind- eller CenterLock-läget startades se Funktioner
| ◌ | Byte av mätinstrumentets läge utan avstängning/påslagning
| ◌ | Självnivellering ej möjligt, slut på självnivelleringsområdet
| ◌ | Stötvarningsfunktion utlöst
| ◌ | Kalibreringen av mätinstrumentet har startats.
| ● | Horisontellt läge: minst en axel lutar eller befinner sig i manuell drift. Vertikalläge: X-axeln lutar eller befinner sig i manuell drift.

● Lyser fast

◌ Blinkar

Fjärrkontroll | Fjärrkontroll | Funktion
--- | --- | ---
Grön | Röd | Grön | Röd
◌ |  |  |  | Nivelleringsprocedur X-axel (horisontellt eller vertikalt läge)
|  | ◌ |  | Nivelleringsprocedur Y-axel (horisontellt läge)
◌ |  | ◌ |  | Fjärrkontrollen ansluts via Bluetooth®. (De båda statusindikeringarna blinkar omväxlande.)
● |  |  |  | X-axeln är nivellerad (horisontellt och vertikalt läge).
|  | ● |  | Y-axeln är nivellerad (horisontellt läge).
● (3 s) |  | ● (3 s) |  | Fjärrkontrollen ansluten via Bluetooth®
| ● |  |  | X-axeln lutar eller befinner sig i manuell drift (horisontellt eller vertikalt läge).
|  |  | ● | Y-axeln är lutad eller befinner sig i manuell drift (horisontellt läge).
| ● (3 s) |  | ● (3 s) | Anslutningen till mätinstrumentet via Bluetooth® misslyckades

● Lyser fast

◌ Blinkar