# Поправање дефекти

Приказ на екранот за ротационен ласер | Приказ на екранот за ласерски приемник | Проблем | Помош
--- | --- | --- | ---
| − | Автоматско исклучување (празна акумулаторска батерија одн. батерија) | Заменете ја акумулаторската батерија одн. батериите.
| − | Автоматско исклучување (Надмината работна температура) | Оставете го мерниот уред да се аклиматизира, пред да го вклучите. Потоа проверете ја точноста на мерењето и калибрирајте го мерниот уред ако е потребно.
| −/PNK | Воспоставувањето на врска со далечинскиот управувач (40) одн. со ласерскиот приемник (41) е неуспешно | Накратко притиснете го копчето за да ја затворите пораката за грешка. Ресетирајте го воспоставувањето на врската. Ако врската не може да се воспостави, контактирајте со службата за корисници на Bosch.
| − | Поврзувањето со паметен телефон не успеа | Накратко притиснете го копчето за да ја затворите пораката за грешка. Ресетирајте го воспоставувањето на врската види Далечинско управување преку Bosch Levelling Remote App. Ако врската не може да се воспостави, контактирајте со службата за корисници на Bosch.
| − | Мерниот уред стои повеќе од 8,5 % косо или не е во точната хоризонтална или вертикална положба. | Позиционирајте го мерниот уред одново, или во хоризонтална или вертикална положба. Повторното нивелирање стартува автоматски.
| − | Надминување на максималното време на нивелирање | Позиционирајте го мерниот уред одново, или во хоризонтална или вертикална положба. Накратко притиснете го копчето за да го рестартирате нивелирањето.
| − | Менувајте помеѓу хоризонталната и вертикалната положба без исклучување/вклучување на мерниот уред | Накратко притиснете го копчето за да го рестартирате нивелирањето.
| ERR | Калибрирањето на X-оската е неуспешно | Откажете го калибрирањето со , со притискање на копчето . Осигурете се дека приемното поле на ласерскиот приемник стои вертикално на соодветната оска (X/Y) на мерниот уред. Ресетирајте го калибрирањето.
| ERR | Калибрирањето на Y-оската е неуспешно
| − | Калибрирањето на Z-оската е неуспешно | Откажете го калибрирањето со , со притискање на копчето . Проверете дали мерниот уред е правилно порамнет. Ресетирајте го калибрирањето.
| ERR | Режимот CenterFind во однос на X-оската е неуспешен | Притиснете на некое копче за да ја затворите функцијата. Проверете дали мерниот уред и ласерскиот приемник се правилно поставени. Ласерскиот приемник мора се наоѓа во поле на навалување ±8,5 % на мерниот уред. Стартувајте го одново режимот.
| ERR | Режимот CenterFind во однос на Y-оската е неуспешен
GRL 650 CHVG:
| ERR | Режимот CenterLock во однос на X-оската е неуспешен | Притиснете на некое копче за да ја затворите функцијата. Проверете дали мерниот уред и ласерскиот приемник се правилно поставени. Ласерскиот приемник мора се наоѓа во поле на навалување ±8,5 % на мерниот уред. Стартувајте го одново режимот.
| ERR | Режимот CenterLock во однос на Y-оската е неуспешен